О внесении изменений в Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 996н

Приказываю:
Утвердить по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации прилагаемые дополнения в особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 9 декабря 2014 г. № 996н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2015 г., регистрационный № 36445) согласно приложению.

Министр									                  М.А. Топилин

Утверждены
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от ___________ 2019 г. № _____

Дополнения 
в особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 996н

Дополнить пунктами 4 – 7 и приложением № 1 следующего содержания:
«4. При проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям при ведении подземных работ в угольной промышленности подлежат следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:
а) микроклимат;
б) световая среда;
в) ионизирующие излучения. 
Ионизирующие излучения исследуются только при ведении подземных работ в угольной промышленности в отношении месторождений, на которых осуществляется добыча угля, содержащего указанные в лицензии на пользование недрами природные источники радиоактивного излучения.
В случае выявления ионизирующих излучений в результате мероприятий по контролю качества добываемого угля, на рабочих местах, где осуществляется добыча такого угля, проводится внеплановая специальная оценка условий труда с обязательным исследованием (испытанием) и измерением параметров ионизирующих излучений.  
5. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда на рабочих местах при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (далее – АПФД) при ведении подземных работ в угольной промышленности осуществляется в зависимости от соотношения максимального значения фактической среднесменной концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны и ПДКсс АПФД в соответствии с приложением № 10 к Методике проведения специальной оценки условий труда. 
Максимальное значение фактической среднесменной концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны определяется из сравнения результатов исследований (испытаний) и измерений АПФД, проведенных аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации испытательной лабораторией (центром) при осуществлении организованного в установленном порядке на данных рабочих местах производственного контроля за условиями труда, за последний год, и результатов исследований (испытаний) и измерений АПФД, полученных при проведении специальной оценки условий труда.
При отсутствии указанных результатов производственного контроля условия труда на рабочих местах по фактору АПФД относятся к вредным условиям труда третьей степени.
6. Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда на рабочих местах при воздействии световой среды осуществляется в следующем порядке:
а) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт, признаются вредными условиями труда 1 степени, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения показателей освещенности на таких рабочих местах, меньше или равны нормативному значению  освещенности рабочей поверхности для подземных работ Ен, принимаемому равным 75 лк, но больше или равны значениям, указанным в таблице 1 приложения № 1 к настоящим Особенностям;
б) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт, признаются вредными условиями труда 2 степени, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения показателей освещенности на таких рабочих местах ниже указанных в таблице 1 приложения № 1 к настоящим Особенностям или искусственное освещение на таких рабочих местах отсутствует;
в) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт, признаются допустимыми условиями труда (класс 2) если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения показателей освещенности на таких рабочих местах выше нормативного значения  освещенности рабочей поверхности для подземных работ Ен.
Итоговый класс (подкласс) условий труда при воздействии световой среды устанавливается по результатам исследований (испытаний) и измерений с учетом отсутствия в подземных горных выработках угольных шахт естественного освещения и проведения профилактических мероприятий по ультрафиолетовому облучению работников согласно таблице 5 приложения № 1 к настоящим Особенностям.
7. При отнесении условий труда к классам (подклассам) условий труда на рабочих местах в подземных горных выработках, а также в подземных помещениях при воздействии параметров микроклимата при ведении подземных работ в угольной промышленности учитывается следующее:
а) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных помещениях шахт, признаются допустимыми условиями труда, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения параметров микроклимата соответствуют указанным в таблице 2 приложения № 1 к настоящим Особенностям допустимым параметрам микроклимата;
б) при температуре воздуха на рабочих местах, расположенных в подземных помещениях шахт, выше верхних границ температур, указанной в таблице 1, микроклимат следует оценивать как нагревающий. Класс условий труда в этом случае устанавливается по ТНС-индексу в соответствии с 
таблицей 3 приложения № 1 к настоящим Особенностям;
в) при температуре воздуха на рабочих местах, расположенных в подземных помещениях шахт, ниже нижних границ температур, указанной в таблице 2, микроклимат следует оценивать как охлаждающий. Класс условий труда признается допустимым, если результаты  исследований (испытаний) и измерений значения параметров микроклимата соответствуют данным таблицы 2 приложения № 1 к настоящим Особенностям, а в случае несоответствия указанным данным – вредными условиями труда 1 степени;
г) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках шахт, признаются допустимыми условиями труда, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения параметров микроклимата соответствуют указанным в таблице 4 приложения № 1 к настоящим Особенностям допустимым параметрам микроклимата;
д) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках шахт, признаются вредными условиями труда 1 степени, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения параметров микроклимата не соответствуют значениям, указанным в таблице 4 приложения № 1 к настоящим Особенностям допустимым параметрам микроклимата;
е) при скорости движения воздуха более 4,0 м/с степень вредности условий труда следует увеличивать на одну степень;
ж) в случае, если в течение рабочей смены работник находится на рабочих местах, характеризующихся различным уровнем термического воздействия, класс условий труда определяется как средневзвешенная величина с учетом продолжительности пребывания на каждом рабочем месте.».

	

Приложение № 1
к Особенностям проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 996н, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от ___________ 2019 г. № _____

Таблица 1
Минимальные значения освещенности от общего освещения рабочей поверхности на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, расположенных в подземных горных выработках шахт

Участок выработки	Плоскость, в которой нормируется освещенность рабочей поверхности	Минимальная освещенность рабочей поверхности, лк	
Призабойное пространство стволов при проходке	Горизонтальная на забое	10	
	Вертикальная на боковой поверхности ствола на расстоянии не менее 5 м от забоя	5	
Проходческие подвесные полки	Горизонтальная на полке	5	
Очистные выработки с механизированными комплексами	Вертикальная на груди забоя и горизонтальная на почве	5	
Участки выработки, где производятся перегрузка и погрузка угля (руды)	Горизонтальная на уровне лотка конвейера	10	
Разминовки в пределах околоствольных дворов, приемные площадки уклонов и бремсбергов, электромашинные установки, передвижные подстанции и распредпункты вне специальных камер	Горизонтальная на почве	5	
Откаточные штреки и квершлаги, разминовки на вспомогательных выработках, заезды, камеры ожидания, пункты посадки и выхода людей из поездов	Горизонтальная на почве	2	
Станции посадки и схода людей в транспортные средства (кроме поездов)	Горизонтальная на почве	15	
Уклоны и бремсберги для транспортировки грузов, выработки для перевозки людей механизированными транспортными средствами	Горизонтальная на почве	2	
Приемные площадки стволов	Горизонтальная на почве	10	
	Вертикальная на сигнальных табло	20	
Камеры опрокидов и разгрузки вагонеток (секционных поездов) в пределах околоствольных дворов	Горизонтальная на уровне 0,8 м от почвы	10	
Лебедочные камеры уклонов и бремсбергов	Горизонтальная на уровне 0,5 м от почвы	10	
	Вертикальная на приборах	30	
Камеры центральных подземных подстанций и водоотливов	Горизонтальная на уровне 0,8 м от почвы	10	
Локомотивные гаражи, зарядные камеры, склады горюче-смазочных материалов, заправочные пункты	Горизонтальная на уровне 0,8 м от почвы	10	
	Горизонтальная на верстаках	20	
Диспетчерские пункты	Горизонтальная на уровне 0,8 м от почвы	10	
	Вертикальная на шкале приборов	30	
Подземные здравпункты	Горизонтальная на уровне 0,8 м от почвы	100	
Раздаточные камеры складов взрывных материалов	Горизонтальная на уровне 0,8 м от почвы	10	
	Горизонтальная на рабочем столе	30	

Таблица 2

Допустимые параметры микроклимата на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, расположенных в подземных помещениях угольных шахт

Категория работ по уровню энерготрат, Вт 	Допустимые уровни температуры воздуха, °C 	Относительная влажность воздуха, % 	Скорость движения воздуха, м/с 	
	ниже оптималь-ных величин 	выше оптималь-ных величин 		для диапазона температур воздуха ниже оптималь-ных величин, не более 	для диапазона температур воздуха выше оптималь-ных величин, не более 	
Iа (до 139) 	20,0 - 21,9 	25,1 - 28,0 	15 - 75 	0,1 	0,1 	
Iб (140 - 174) 	19,0 - 20,9 	24,1 - 27,0 	15 - 75 	0,1 	0,2 	
IIа (175 - 232) 	17,0 - 18,9 	21,1 - 26,0 	15 - 75 	0,1 	0,3 	
IIб (233 - 290) 	15,0 - 16,9 	19,1 - 25,0 	15 - 75 	0,2 	0,4 	
III (более 290) 	13,0 - 15,9 	18,1 - 24,0 	15 - 75 	0,2 	0,4 	

Таблица 3

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда
на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, расположенных в подземных помещениях угольных шахт, в зависимости 
от величины ТНС-индекса (°С) в условиях нагревающего микроклимата
(верхняя граница значений)

Класс условий труда	
Допустимый	Вредный	Опасный	
	3.1	3.2	3.3	3.4		
23,9	24,2	25,0	26,4	29,9	30,0 и более	

Таблица № 4
Допустимые параметры микроклимата в подземных выработках угольных шахт  на постоянных рабочих местах (гигиенические нормативы) 
Скорость движения воздуха, м/с	Допустимая температура воздуха (°C), при относительной влажности	
	до 75%	76 - 90%	свыше 91 - 95%	
до 0,25	16 – 24	18 - 23	18 – 22	
0,26 - 0,5	18 – 25	19 - 24	19 – 23	
0,51 - 1,00	19 – 26	20 - 25	20 – 24	
1,10 - 4,00	20 – 26	22 - 26	22 – 27	

Таблица 5
Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочих местах работников, расположенных в подземных горных выработках угольных шахт при воздействии световой среды
Естественное освещение	Оценка искусственного освещения
(Класс (подкласс) условий труда на рабочем месте, установленный по результатам исследований (испытаний) и измерений параметров световой среды)	Профилактическое ультрафиолетовое облучение работающих	Общая оценка освещения
(итоговый класс условий труда по параметрам световой среды)	
Отсутствует	2	имеется	3.1	
		отсутствует	3.1	
	3.1	имеется	3.1	
		отсутствует	3.2	
	3.2	имеется	3.2	
		отсутствует	3.2