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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 
Руководитель отдела по разработке проекта по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии (7 уровень квалификации)
__________________________________________________________________
(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

[bookmark: _GoBack]2. Номер квалификации: 24.06200.04
__________________________________________________________________
 (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):
«Инженер-проектировщик по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии»
КОД профессионального стандарта 24.062
Регистрационный номер: 599
Дата приказа: 15.04.2019
Номер приказа: 249н
СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии
__________________________________________________________________
(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: 
«Разработка проектно-технологической документации по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии»
__________________________________________________________________
(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена
-


6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена
-
7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:
а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: 
помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности 
__________________________________________________________________
(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:
помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности
__________________________________________________________________
(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):
8.1. Высшее образование. 
8.2. Опыт работы не менее 5 лет выполнения работ по организационно-технологическому сопровождению вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии.
8.3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:
а) знаний: 
· нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; 
· нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; 
· методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами); 
· требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;
· порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); 
б) умений 
· применять оценочные средства; 
· анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 
· проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 
· принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах; 
·  формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена; 
· использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 
8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек 
8.5. Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению  оценочных  мероприятий  (при
необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте
__________________________________________________________________
(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 

1. Что из перечисленного не относится к полномочиям Президента Российской Федерации в области использования атомной энергии:
a. принимает федеральные законы в области использования атомной энергии;
b. определяет основные направления государственной политики в области использования атомной энергии;
c. принимает решения по вопросам безопасности при использовании атомной энергии;
d. принимает решения по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при использовании атомной энергии;
e. проводит парламентские слушания по вопросам использования атомной энергии.

2. Кто может вносить предложения о выводе из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения до израсходования установленного в проекте объекта использования атомной энергии ресурса или предложения об ограничении проектных технико-экономических показателей их работы? (выберите нужное):
a. органы государственной власти Российской Федерации; 
b. органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 
c. органы местного самоуправления и общественными организациями;
d. частные лица.

3. Кто уполномочен принимать решения о досрочном выводе з эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения?
a. органы государственной власти; 
b. государственная корпорация по атомной энергии "Росатом";
c. органы местного самоуправления в пределах их компетенции
d. эксплуатирующая организация

4. Какие виды транспорта должны предусматривать Правила транспортирования ядерных материалов и радиоактивных веществ?

5. Хранение или захоронение радиоактивных отходов: (выбрать нужное)
a.  должно предусматриваться проектной или технической документацией в качестве обязательного этапа любого цикла ядерной технологии;
b. допускается только в специально предназначенных для этого пунктах хранения.
c. Выполняется только после вывода ОИАЭ из эксплуатации
d. Разрешено в течение не более 5 лет

6. Основные принципы, которые должны соблюдаться при выводе из эксплуатации ОИАЭ (выбрать нужное):
a. защита работников (персонала), населения и окружающей среды от радиационных рисков, возникающих при выводе из эксплуатации ОИАЭ;
b. установление критериев отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам;
c. минимизация количества РАО, образующихся при выводе из эксплуатации ОИАЭ;
d. недопущение выбросов и сбросов РВ в окружающую среду в количествах, превышающих пределы, установленные нормативными правовыми актами;
e. непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения;
f. предотвращение при выводе из эксплуатации ОИАЭ аварий и смягчение их последствий в том случае, если они произойдут.

7. Планирование вывода из эксплуатации ОИАЭ осуществляется (выбрать нужное):
a. на всех стадиях жизненного цикла ОИАЭ, предшествующих его выводу из эксплуатации; 
b. в условиях ограниченного финансирования;
c. на основе дифференцированного подхода в зависимости от сложности и специфики ОИАЭ, площадки (места) его размещения; 
d. на основе утвержденных сметных нормативов;
e. с учетом категории его потенциальной радиационной опасности.

8. Какие технические средства и организационные мероприятия по обеспечению безопасности при выводе из эксплуатации ОИАЭ должна включать в себя проектная документация по выводу из эксплуатации? (выбрать нужное):
a. описание этапов вывода из эксплуатации ОИАЭ, включая технологию и последовательность проведения работ;
b. методы и средства обеспечения радиационной безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, обращения с РАО, образующимися при выводе из эксплуатации ОИАЭ;
c. меры по обеспечению физической защиты, учета и контроля РВ и РАО;
d. описание прошедших реконструкций;
e. описание конечного состояния ОИАЭ после завершения работ по его выводу из эксплуатации.

9.  Комплексное инженерное и радиационное обследование объекта использования атомной энергии, это: _________________________.

10.  Основными вариантами вывода из эксплуатации блока АС являются (выбрать нужное):
a. ликвидация блока атомной станции; 
b. консервация блока атомной станции;
c. захоронение блока атомной станции.
d. демонтаж блока атомной станции

11.  Назовите способы «ликвидации блока атомной станции»:
a. последовательная ликвидация блока атомной станции;
b. немедленная ликвидация блока атомной станции;
c. отложенная ликвидация блока атомной станции.
d. Перепрофилирование блока атомной станции

12.  Факторы, обуславливающие выбор в качестве основного варианта вывода из эксплуатации вариант ликвидации блока после его длительного сохранения под наблюдением (выбрать нужное):
a. закрепление за эксплуатирующей организацией площадок АЭС в вечное пользование; 
b. наличие соответствующих политических решений;
c. отсутствие как национальных, так и региональных могильников, и хранилищ для захоронения и хранения радиоактивных отходов; 
d. наличие на площадке АС работающих блоков, обеспечение безопасной эксплуатации которых необходимо учитывать при выводе из эксплуатации остановленных блоков; 
e. отсутствие достаточных финансовых средств в резерве.

13.  Дайте определение «ликвидации блока атомной станции»:
a. вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий дезактивацию загрязненных радионуклидами зданий, сооружений, систем и элементов блока АС до приемлемого уровня в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности и (или) их демонтаж, обращение с образующимися РАО и другими опасными отходами, а также подготовку площадки выводимого из эксплуатации блока АС для дальнейшего ограниченного или неограниченного использования;
b. вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий создание на площадке АС системы захоронения РАО.
c. установление инженерных барьеров и захоронение блока АС
d. вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий создание на площадке АС нового предприятия другого профиля

14.  Что такое «немедленная ликвидация атомной станции»?:
a. вывод из эксплуатации блока АС, когда демонтаж или дезактивация зданий, сооружений, систем и элементов блока АС начинаются непосредственно после прекращения эксплуатации блока АС;
b. установление инженерных барьеров и захоронение блока АС.
c. вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий создание на площадке АС системы захоронения РАО
d. немедленное перепрофилирование зданий и сооружений блока АС

15.  Дайте определение «отложенной ликвидации блока АС»:
a. Консервация систем и элементов блока атомной станции;
b. работы по демонтажу или дезактивации зданий, сооружений, систем и элементов блока АС начинаются после их безопасного сохранения на площадке выводимого из эксплуатации блока АС в течение длительного времени, до тех пор, пока содержание в них РВ в результате естественного распада не снизится до заданных уровней.
c. вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий постепенное создание на площадке АС нового предприятия другого профиля
d. вариант вывода из эксплуатации блока АС, предусматривающий создание на площадке АС системы захоронения РАО

16.  Дайте определение «локализации систем и элементов блока атомной станции»:
a. хранение (поддержание) в исправном (работоспособном) состоянии систем и элементов блока АС в их межэксплуатационные периоды;
b. перевод систем и элементов блока АС в состояние, обеспечивающее ограничение возможности выхода радионуклидов и ионизирующего излучения в помещения блока АС и окружающую среду за счет использования существующих или создания дополнительных инженерных барьеров.
c. установление защитных барьеров и ограждений вокруг систем и элементов блока АС
d. ограждение систем и элементов блока АС для их последующей разборки и демонтажа


17.  Условия безопасного вывода из эксплуатации блока АС (выбрать нужное):
a. установленные в проекте вывода из эксплуатации блока АС минимальные требования к количеству, характеристикам, техническому состоянию, условиям технического обслуживания, а также испытаний систем и элементов, при которых обеспечивается соблюдение пределов безопасного вывода из эксплуатации блока АС и (или) критериев безопасности;
b. установленные в проекте вывода из эксплуатации блока АС граничные значения параметров и характеристик систем и элементов блока АС, отклонения от которых могут привести к аварии.
c. использование защитных барьеров и ограждений
d. использование средств радиационной защиты и систем пылеудаления

18.  Принимаемые решения по обеспечению безопасности при обращении с РАО на территории, подлежащей реабилитации, должны быть основаны на результатах радиационного обследования и учитывать следующие показатели:
a. мощность дозы гамма-излучения;
b. уровни радиоактивного загрязнения альфа- и бета-излучающими радионуклидами;
c. расположение, глубина залегания и масса (объем) загрязненных почв, грунтов, вод;
d. схемы и характеристики технологических и транспортных связей между производственными зданиями;
e. радионуклидный состав и удельная активность загрязненных почв, грунтов, вод;
f. концентрация радиоактивных аэрозолей и газов в воздухе загрязненной территории.

19.  Результаты инженерного обследования зданий и сооружений блока АС должны содержать (выбрать нужное):
a. описание блока АС, зданий и сооружений блока АС;
b. оценку фактического технического состояния строительных конструкций блока АС на момент проведения обследования, их остаточного ресурса;
c. перечень и характеристики систем вентиляции;
d. перечень технических решений по компоновке блока АС;
e. принципиальные схемы электро-, тепло-, газо-, воздухо- и водоснабжения;
f. сведения о возможности размещения необходимого дополнительного оборудования для проведения демонтажных работ, а также сведения о необходимости образования дополнительных проемов для проведения демонтажных работ;
g. схемы и характеристики технологических и транспортных связей между производственными зданиями, сооружениями блока АС и помещениями блока АС.

20.  Cведения об оценке фактического технического состояния оборудования, установок и систем на момент проведения обследования и их остаточного ресурса являются одним из результатов инженерного обследования ___________ блока АС.

21.  Радиационное обследование блока АС проводится для (выбрать нужное):
a. получения информации, необходимой для оценки радиационного воздействия на работников (персонал) при выполнении работ по выводу из эксплуатации блока АС;
b. получения сведений об объемах, агрегатном состоянии и нуклидном составе РАО, накопленных за период эксплуатации блока АС;
c. получения сведений о возможности размещения необходимого дополнительного оборудования для проведения демонтажных работ, а также сведения о необходимости образования дополнительных проемов для проведения демонтажных работ.
d. уточнения принципиальных схем электро-, тепло-, газо-, воздухо- и водоснабжения

22. Принцип ALARA (As Low Reasonably Achievable – настолько низко, насколько разумно достижимо) – это принцип: __________________.

23.  Установите последовательность принятия решения о выборе варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ:
a. идентификация вариантов вывода из эксплуатации ОИАЭ, подлежащих оцениванию;
b. оценка предпочтений; 
c. нормализация факторов;
d. анализ чувствительности;
e. оценка вариантов вывода из эксплуатации ОИАЭ и предварительный выбор варианта вывода из эксплуатации;
f. окончательный выбор варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ.

24.  Для каждого фактора варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ определяют:
a. Количественные значения;
b. Коэффициенты;
c. Качественные параметры.
d. Неопределенности 

25.  По медико-социальному обоснованию соотношения "польза-вред" фактор рассчитывается на основе: ___________________________.

26.  Для выбора конкретного варианта вывода ОИАЭ из эксплуатации используются методы многофакторного выбора на конечном множестве альтернатив (вариантов вывода из эксплуатации ОИАЭ), с учетом следующего минимального набора факторов (выбрать нужное):
a. количественный показатель медико-социального обоснования соотношения "польза-вред" в соответствии с принципом обоснования;
b. технико-экономический показатель, связанный с реализацией каждого из рассматриваемых вариантов вывода из эксплуатации;
c. временной показатель.
d. показатель адиабаты и временной показатель
27.  Под вредом от облучения за одинаковые отрезки времени понимается: ______________.

28.  Расчет коллективной эффективной дозы осуществляется на основании:
a. сценариев, характерных для реализации каждого из рассматриваемых вариантов вывода из эксплуатации;
b. Результатов радиационного обследования.
c. Результатов индивидуального дозиметрического контроля
d. Эмпирических закономерностей

29.  Набор факторов можно расширять с учетом:
a. конкретных характеристик ОИАЭ;
b. места его расположения ОИАЭ.
c. результатов экологического мониторинга
d. холистических исследований

30.  Для каждого источника выброса (сброса) радиоактивных веществ должны регистрироваться (выбрать нужное):
a.  расход среды (воздуха (газа) или жидкости); 
b. периода полураспада содержащихся в РАО радионуклидов;
c. качественный и количественный радионуклидный состав;
d.  суммарная активность радионуклидов в выбросе (сбросе), усредненная за сутки, за месяц и за год;
e. физические и химические свойства РАО.

31.  При нормализации факторов учитывается:
a. качественное влияние значения фактора на выбор варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ;
b. количественное значение фактора.
c. Процентное соотношение значений факторов
d. Медианное сглаживание

32.  Как проводится оценка предпочтений? Установите нужную последовательность:
a. определяется многофакторная ценность каждого варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ;
b. количественные оценки их важности с учетом ранжирования;
c. ранжирование факторов.

33.  Как проводится оценка вариантов вывода ОАИЭ из эксплуатации?:
a. осуществляется сравнение вариантам по ряду заданных параметров;
b. на этапе оценки вариантов вывода из эксплуатации осуществляется принятие предварительного решения по многофакторной задаче;
c. методом исключения.
d. случайный выбор

34.  На этапе анализа чувствительности изучаются:
a. параметры, изменения которых могут привести к значительным изменениям количественных характеристик факторов;
b. временные факторы и риски.
c. прогнозы на среднесрочную перспективу
d. параметры, характеризующие ритмичность производства

35.  Устойчивость результатов выбора варианта вывода из эксплуатации, предусматривающего создание на площадке ОИАЭ пункта захоронения РАО, к неопределенностям количественной оценки факторов, связанных с принятыми предположениями, допущениями и экспертными оценками определяется:
a. проверкой относительной значимости источников неопределенности, входящих в процедуру выбора варианта вывода из эксплуатации (анализ чувствительности);
b. принятием решения по многофакторной задаче.
c. Результатами расчетов
d. Методом «мозгового штурма»

36.  Выстройте алгоритм анализа чувствительности:
a. выбор из всех параметров, использованных для количественной оценки факторов, те, погрешности которых вносят определяющий вклад в итоговую погрешность фактора;
b. определение погрешности задания всех параметров расчетов факторов, включенных в процедуру выбора варианта вывода из эксплуатации (погрешности измерения, оценок, принятых предположений и экспертных оценок), и диапазоны изменения параметров;
c. рассмотрение в качестве источников неопределенности значения параметров расчетов факторов, включенных в процедуру выбора варианта вывода из эксплуатации;
d. повтор процедуры выбора варианта вывода из эксплуатации для граничных точек диапазона изменений каждого параметра.

37.  Оценка достаточности проведенных исследований для установления параметров расчетов факторов определяется:
a. Через критичность параметров;
b. для граничных точек диапазона изменений каждого параметра.
c. Для предельно допустимых значений параметров
d. Методом параллакса

38.  Критичность каждого параметра определяется:
a. по результатам дополнительных исследований;
b. повторением процедуры выбора варианта вывода из эксплуатации для граничных точек диапазона изменения параметра.
c. расчетным обоснованием
d. методом критического пути

39.  Если в результате повторения процедуры выбора варианта вывода из эксплуатации для граничных точек диапазона изменения параметра решение меняется, рекомендуется:
a. провести дополнительные исследования по его уточнению;
b. провести многофакторный анализ.
c. Провести расчеты по предельно допустимым значениям параметров
d. Использовать метод мозгового штурма

40. Укажите правильную последовательность мероприятий 1 фазы вывода блока ОИАЭ из эксплуатации:
a. демонтаж и удаление чистого, слабозагрязненного и низкоактивированного оборудования и систем блока АЭС;
b. консервация оборудования, систем и строительных конструкций блока АЭС;
c. локализация высокоактивного оборудования в помещениях реакторного отделения блока;
d. утилизация чистого оборудования и переработка, упаковка и организованное хранение образующихся радиоактивных отходов в хранилищах на промплощадке АЭС.


11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена: 
-


[bookmark: P236]12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:
Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:
Задание 1
На основе предложенных данных определите средства и методы для дезактивации, включая дезактивацию машин и механизмов после выполнения работ по демонтажу технологического оборудования при выводе из эксплуатации ОИАЭ.
Условия выполнения задания:
1) место выполнения задания: экзаменационный класс;
2) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой
3) максимальное время выполнения задания: 60 мин.


13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:
Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Руководитель отдела по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии (7 уровень квалификации)» принимается при выполнении теоретического задания (оценка 32 балла и более) и при выполнении практического задания (оценка 48 баллов и более). Таким образом, общая сумма баллов, необходимая для принятия решения о соответствии соискателя требованиям к квалификации составляет не менее 80 баллов.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

Федеральный закон года N 170-ФЗ от 21 ноября 1995 «Об использовании атомной энергии» (ст. 3, 4, 9, 33, 34)

РБ-099-14 (Рекомендации по составу и содержанию отчета по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла)

НП-091-14 Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии. Общие положения.

Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09)

НП-028-16 Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации исследовательских ядерных установок



