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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ПРИКАЗ
_____________






№ _________

Москва
Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений
В соответствии с частью 7 статьи 9 и частью 4 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6991; 2014, 
№ 26, ст. 3366) и пунктом 8 перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 17, ст. 2056), приказываем:
Утвердить по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений, согласно приложению.

Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации
 
М.А.Топилин
Генеральный директор 
Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»
С.В.Кириенко
Приложение
к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
от ____________ 2014 г. № _____

Особенности проведения специальной оценки условий труда 

на рабочих местах работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений
1. Специальная оценка условий труда на рабочих местах работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений (далее – рабочие места), осуществляется в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда
 с учетом настоящих Особенностей.

2. Организации, проводящие специальную оценку условий труда на рабочих местах, должны иметь полученный в установленном порядке допуск к работам с техногенными источниками ионизирующих излучений.
3. Эксперты и иные работники организации, проводящей специальную оценку условий труда, непосредственно участвующие в идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, должны выполнять следующие обязательные для допуска на данные рабочие места требования:

а) быть допущены в установленном порядке к работе со сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну;

б) пройти обязательный медицинский осмотр в соответствии с перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
, с получением заключительного акта об отсутствии противопоказаний для работы с источниками ионизирующих излучений;

 в) пройти специальный инструктаж (обучение), обязательный для работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений, включая проверку навыков применения самоспасателей и других средств индивидуальной защиты;

г) осуществлять деятельность по идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведению исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также перемещаться по территории работодателя, на рабочих местах которого проводится специальная оценка условий труда, под контролем уполномоченного лица работодателя.

4. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов не проводятся в местах непосредственного проведения аварийно-спасательных работ, работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. В случаях, когда в связи с требованиями, установленными на режимном объекте, на котором расположены рабочие места, запрещен вынос средств измерений, исследуемых (испытуемых) и измеряемых материалов (проб) за пределы рабочего места, а также в случаях, когда имеется риск повреждения (невозможности дальнейшей эксплуатации) таких средств измерений, в качестве результатов исследований (испытаний) и измерений по решению комиссии по проведению специальной оценки условий труда могут приниматься результаты производственного контроля, организованного структурным подразделением работодателя, на рабочих местах которого проводится специальная оценка условий труда.
6. При проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах, на которых работниками выполняются работы с техногенными источниками ионизирующего излучения, характер и технология которых составляют государственную тайну, в качестве результатов исследований (испытаний) и измерений по решению комиссии по проведению специальной оценки условий труда могут приниматься результаты производственного контроля,  организованного структурным подразделением работодателя, на рабочих местах, которого проводится специальная оценка условий труда, аккредитованным национальным органом Российской Федерации по аккредитации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также могут привлекаться специалисты работодателя, на рабочих местах которого проводится специальная оценка условий труда, имеющие соответствующие сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и допуск к технологической и иной документации, необходимой для формирования перечня вредных и (или) опасных  производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, установления времени их воздействия. 

7. Специальная оценка условий труда на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами производства часть рабочего места, в которой один работник или несколько работников выполняют схожие работы или технологические операции, проводится путем предварительного определения типичных технологических операций, характеризующихся наличием одинаковых вредных и (или) опасных производственных факторов, и последующей оценки воздействия на работников этих производственных факторов при выполнении таких работ или операций. При этом комиссией по проведению специальной оценки условий труда учитывается время пребывания работника в соответствующих точках производственных помещений и производственной площадки работодателя, на рабочих местах которого проводится специальная оценка условий труда,  исходя из его должностных обязанностей, технологических инструкций и результатов производственного контроля. 

8. В ходе проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах дополнительно к перечню вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденному Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов
, идентифицируются и, при необходимости, исследуются (испытываются) и измеряются вредные и (или) опасные производственные факторы согласно приложению к настоящим Особенностям.

9. При заполнении строки 010 Карты специальной оценки условий труда
 после слов «Выпуск ЕТКС, ЕКС» дополнительно указываются сведения согласно Тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, утвержденному Министерством среднего машиностроения СССР 17 июля 1985 г. 

Приложение

к Особенностям проведения
специальной оценки условий труда
на рабочих местах работников
радиационно опасных и ядерно
опасных производств и объектов,
занятых на работах с техногенными 
источниками ионизирующих 
излучений, утвержденным приказом

Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
и Государственной корпорации по

атомной энергии «Росатом»
от ____________ 2014 г. № _____

Отнесение условий труда на рабочих местах работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений к классу (подклассу) условий труда, при работах с техногенными источниками ионизирующего излучения, содержащими оружейные делящиеся материалы
	Наименование показателя,
единица измерения
	Класс (подкласс) условий труда

	
	вредный

	
	3.1
	3.2

	Число разнотипных опасных операций
, однократно выполняемых в течение рабочего дня (смены), ед. 
	от 1 до 3
	более 3

	Число разнотипных особо опасных операций
, однократно выполняемых в течение рабочего дня (смены), ед.
	1
	более 1


� Утверждена приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2014 г. № 31689). 


� Утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г. �№ 22111), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г. № 28970).


� Утвержден приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 


� Входит в состав отчета о проведении специальной оценки условий труда, форма которого утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 


� В целях настоящих Особенностей операцией признается законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте с применением одних и тех же приемов работ, опасной операцией признается операция, проводимая одним работником или группой работников на одном рабочем месте в течение рабочего дня (смены) с узлами и (или) сборочными единицами, содержащими либо взрывчатые вещества, либо делящиеся материалы, либо тритий. 


� В целях настоящих Особенностей особо опасной операцией признается операция, проводимая одним работником или группой работников на одном рабочем месте в течение рабочего дня (смены) с узлами и (или) сборочными единицами, содержащими в сочетаниях взрывчатые вещества и делящиеся материалы либо взрывчатые вещества и тритий.





