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[bookmark: P236]Состав комплекта оценочных средств

1.	Наименование квалификации и уровень квалификации:	3
2.	Номер квалификации:	3
3.	Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):	3
4.	Вид профессиональной деятельности:	3
5.	Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3
6.	Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	5
7.	Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:	6
8.	Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:	6
9.	Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):	7
10.	Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:	7
11.	Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:	35
12.	Задания для практического этапа профессионального экзамена:	42
13.	Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:	52
14.	Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):	52







[bookmark: _Toc89602993]Наименование квалификации и уровень квалификации:
Архитектор объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации) (указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)
[bookmark: _Toc89602994]Номер квалификации:
[bookmark: sub_10002]_________________________________________________
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)
[bookmark: sub_10003][bookmark: _Toc89602995]Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):
Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик архитектурно-строительной части объектов использования атомной энергии», Код:24.105.           
(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)
СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

[bookmark: _Toc89602996]Вид профессиональной деятельности: 
[bookmark: sub_10004]Разработка проектной документации архитектурно-строительной части объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ)
                                 (по реестру профессиональных стандартов)
[bookmark: sub_10005][bookmark: _Toc89602997]Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена
-

[bookmark: _Toc89602998]Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена
-
[bookmark: _Toc89602999][bookmark: sub_10007]Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:
а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.
б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером с установленным программным обеспечением Microsoft Office, ArchiCAD, базой СП и ГОСТ, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, калькулятор, карандаши, линейка, циркуль, ластик, бумага формата А4. 

[bookmark: _Toc89603000][bookmark: sub_10008]Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 
Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:
· высшее образование по направлению подготовки в области архитектуры, строительства, ядерной энергетики и теплофизики и опыт работы в должностях, связанных с исполнением обязанностей по проектированию не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;
· дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение: 
а) знаний: 
нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; 
нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; 
требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;
порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); 
б) умений:
применять оценочные средства; 
анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 
проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена; 
проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 
принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах; 
формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена; 
использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 
организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена. 
· документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;
· отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 

[bookmark: sub_10009][bookmark: _Toc89603001]Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости): 
При проведении профессионально экзамена должны соблюдаться общие требования охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. Обязательно проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности. Специализированные требования к безопасности не установлены. 

[bookmark: _Toc89603002][bookmark: sub_10010]Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Каким органом принимаются решения о месте размещения и о сооружении радиационных источников и радиоактивных веществ, находящихся в муниципальной собственности?
1. органами местного самоуправления, на территориях которого предполагается их размещение и сооружение
2. Правительством Российской Федерации при согласовании с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых предполагается их размещение и сооружение
3. Правительством Российской Федерации
4. органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых предполагается их размещение и сооружение

2. Каким органом принимается решение об установлении зоны безопасности в районе размещения ядерной установки, ее размеров и границ?
1. Правительством Российской Федерации
2. Президентом и Парламентом Российской Федерации
3. Министерством энергетики Российской Федерации
4. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

3. Какой орган координирует международное сотрудничество Российской Федерации в области использования атомной энергии и осуществляет контроль за выполнением обязательств Российской Федерации по международным договорам Российской Федерации в области использования атомной энергии?
1. Федеральное Собрание Российской Федерации 
2. Правительство Российской Федерации
3. Министерство энергетики Российской Федерации
4. ГК Росатом

4. На какие типы подразделяются пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ?
1. внутренние и наружные
2. внутренние открытые и наружные открытые
3. вертикальные и маршевые с уклоном не более 6:1
4. внутренние на лестничных клетках и вертикальные наружные

5. При каком условии допускается в пространстве над подвесными потолками предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидких и твердых материалов?
1. допускается при согласовании с пожарной службой
2. допускается при уведомлении федерального органа исполнительной власти
3. допускается по согласованию с техническим надзором
4. не допускается 

6. Как определяются пределы огнестойкости строительных конструкций?
1. определяются в условиях стандартных испытаний
2. определяются по таблице пределов огнестойкости строительных конструкций
3. должны быть не меньше 150 мин
4. определяются и заявляются производителем конструкций 

7. Какого значения не должен превышать индивидуальный пожарный риск в зданиях и сооружениях при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания и сооружения точки?
1. одной тысячной в год
2. одной десятитысячной в год
3. одной стотысячной в год
4. одной миллионной в год

8. Каков первый этап определения предела огнестойкости противопожарных стен и перегородок, согласно ФЗ №123?
1. определение типов стен и перегородок
2. определение категории здания
3. определение категорий помещений пожарной и взрывопожарной опасности
4. определение пределов огнестойкости


9. Что следует использовать в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или сооружения? Выберите наиболее точный ответ.
1. результаты инженерных изысканий 
2. проектную документацию здания или сооружения
3. расчеты, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам
4. данные мониторинга состояния строительных конструкций в процессе строительства и эксплуатации сооружения

10. Какие здания и сооружения относятся к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности?
1. сооружения временного назначения при строительстве
2. особо опасные, технически сложные или уникальные объекты
3. сооружения, связанные с осуществлением строительства
4. жилые здания

11. К какому уровню ответственности относятся здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения?
1. нормальный
2. пониженный
3. низкий
4. средний

12. Изменения архитектурного проекта при разработке документации для строительства или при строительстве архитектурного объекта производятся…
1. в силу непреодолимых инженерно-конструктивных решений
2. исключительно с согласия автора архитектурного проекта
3. с согласия органа,
выдавшего разрешение на строительство
4. с разрешения технического надзора

13. С кем согласовываются изменения архитектурного проекта при разработке документации для строительства или при строительстве архитектурного объекта, в случае если нет отклонений от требований архитектурно - планировочного задания?
1. с главным архитектором и главным инженером проекта 
2. с заказчиком, автором и главным инженером проекта
3. исключительно с автором архитектурного проекта
4. с заказчиком и автором архитектурного проекта

14. На какие виды подразделяются объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков в целях постановления Правительства РФ «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87?
1. объекты производственного, непроизводственного назначения и рамочные объекты
2. объекты непроизводственного и сельскохозяйственного назначения и линейные объекты
3. объекты производственного, непроизводственного назначения и линейные объекты
4. объекты производственного, жилого, вспомогательного и временного назначения, а также линейные объекты

15. В случае если для разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке:
1. специальных технических условий
2. специальных организационных обоснований
3. специальных нормативов и ГОСТов
4. специальных перечней международных нормативов

16. Как определяется возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов строительства?
1. по самостоятельному решению главного инженера проекта (ГИП)
2. на основании письменного требования заказчика
3. возможность подготовки проектной документации с разделением на отдельные этапы строительства никак не определяется
4. обосновывается расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам

17. В каком документе указывается необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства?
1. техническое задание
2. соглашение по проекту
3. ведомость на проектирование
4. задание на проектирование

18. Из каких принципиальных частей состоит проектная документация?
1. из обозначительно-схематичной и текстовой частей
2. из графической части и приложений
3. из текстовой и изобразительной частей
4. из текстовой и графической частей

19. Сколько эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 человек?
1. 1 эвакуационный выход
2. 2 эвакуационных выхода
3. не менее 2 эвакуационных выходов
4. не менее 3 эвакуационных выходов

20. Какие из перечисленных условий не нормируются для кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест?

1. Направление открывания дверей
2. Ширина дверей
3. Высота дверей
4. Количество выходов

21. Вы проектируете эвакуационные пути и выходы. Можете ли вы допустить отклонение от геометрических параметров?
1. в зависимости от класса пожарной опасности здания
2. в зависимости от класса ответственности здания
3. не более 5%
4. отклонения не допускаются

22. Вы проектируете эвакуационные выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д. Для зданий какого класса допустимо предусмотреть эти выходы в помещения категорий В4, Г, Д и в вестибюль, расположенные на первом этаже?
1. класса Ф5
2. классов Ф2-Ф4
3. класса Ф4
4. класса Ф1

23. Вы проектируете эвакуационные выходы из подвальных этажей с фойе в вестибюль 1-го этажа здания класса Ф2. По лестницам какого типа вы можете предусмотреть эти выходы?
1. отдельным лестницам 1-го типа
2. отдельным лестницам 2-го типа
3. отдельным лестницам 3-го типа
4. отдельным лестницам 4-го типа

24. Какой из перечисленных выходов может считаться эвакуационным?
1. с подъемно-опускными воротами в коридорах и лестничных клетках
2. с вращающимися дверьми
3. с подъемно-опускными воротами, в случае, когда обеспечена их жесткая фиксация открытом состоянии
4. с распашными воротами шириной более 3,5 м

25. Что из перечисленного относится к аварийным выходам?
1. выход на кровлю здания IV степени огнестойкости классов С0 и С1
2. выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола плюс 6,0 м
3. выход на открытый наружный переход (галерею) в смежный пожарный отсек шириной 1 м
4. выход на балкон или лоджию с неглухим простенком

26. Вы проектируете выходы в соседние пожарные отсеки. В проекте на одном этаже оказалось 30% таких выходов (за исключением выходов в отсек класса Ф5). Допускается ли такое их количество?
1. да, если они выделены преградами - противопожарными стенами (перегородки)
2. не допускается
3. допускается, так как их количество более 25%
4. да, в случае если это учтено в противопожарных мероприятиях

27. В проекте вы обнаружили, что из одного помещения, рассчитанного на пребывание 80 человек ведут 3 эвакуационных выхода. Причём два из них - в соседнее помещение. Примете ли вы этот проект?
1. нет, так как через одно соседнее помещение допускается предусматривать не более 50% таких выходов
2. да, так как указанное помещение рассчитано на пребывание в нем более 50 человек
3. нет, так как количество эвакуационных выходов в этом случае должно быть не менее 4-х
4. нет, так как каждый выход должен вести в отделенное перегородками помещение 

28. Вы проектируете здание IV степени огнестойкости площадью 150 м2 с численностью 18 человек. Допустите ли вы расположение одного эвакуационного выхода с этажа класса Ф1.2, при расположении этажа на высоте 12 м?
1. нет, так как на каждый этаж предусматривается не менее двух выходов
2. нет, так как здание не относится к V степени огнестойкости
3. нет, так как площадь более 100м2
4. да, при оборудовании выхода на лестничную клетку противопожарными дверями 2-го типа

29. Какое должно быть расстояние между эвакуационными выходами из технических этажей и пространств?
1. не более 150 м
2. не более 100 м
3. не менее 50 м
4. не менее 25 м

30. Вы проектируете коридоры более 60 м. Противопожарными перегородками какого типа вы будете их разделять?
1. 1-го типа с делением на участки длиной не более 30 м
2. 3-го типа с делением на участки длиной не более 20 м
3. 2-го типа с делением на участки длиной не более 60 м

31. С каким классом пожарной опасности вы будете проектировать несущие конструкции покрытий и галерей при устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли?
1. К0 или К1
2. К0
3. К1 или К2
4. не менее К3

32. При выходе в тамбур или тамбур-шлюз, находящиеся на пути эвакуации, двух и более дверей допускается ли взаимное пересечение траекторий открывания этих дверей?
1. да, допускается
2. да, если это учитывается в противопожарных мероприятиях
3. да, если ширина тамбуров и тамбур-шлюзов, на путях эвакуации больше ширины дверных проемов более чем на 0,5 м
4. не допускается

33. Для зданий каких классов ширина пути эвакуации по лестнице должна быть не менее 1,05 м?
1. Ф1.3
2. Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1
3. Ф2.1, Ф2.2
4. Ф1.3, Ф1.4, Ф5

34. Вы проектируете пути эвакуации. Лестницы какого типа должны соответствовать требованиям, в том числе в части огнестойкости, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках?
1. 3 типа
2. 2 типа
3. 1 типа
4. 1 и 2 типа

35. Строительные конструкции классифицируются по:
1. способу предотвращения распространения опасных факторов пожара
2. огнестойкости и пожарной опасности
3. огнестойкости и способу предотвращения распространения опасных факторов пожара
4. огнестойкости, пожарной опасности и способу предотвращения распространения опасных факторов пожара

36. Чем определяется огнестойкость противопожарной преграды?
1. силой воздействия на нее
2. огнестойкостью ее элементов
3. временем горения
4. скоростью распространения огня

37. При каких предусмотренных значениях нормируемых пределов огнестойкости заполнения проемов не нормируется общая площадь проемов в противопожарных преградах (кроме противопожарных стен 1 типа)?
1. не менее соответствующих пределов огнестойкости противопожарной преграды
2. не более соответствующих пределов огнестойкости противопожарной преграды
3. в соответствующих пределах огнестойкости противопожарной преграды
4. общая площадь проемов нормируется для стен всех типов

38. Если стена более высокого или широкого производственного здания или сооружения, выходящая в сторону другого производственного здания, является противопожарной 1-го типа, то расстояние между такими производственными зданиями…
1. не нормируется
2. нормируется
3. нормируется по запросу эксплуатирующей организации
4. нормируется по усмотрению главного инженера 

39. Относится ли армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям?
1. относится
2. не относится
3. относится только при толщине 3 мм и площади не менее 0,8 м2
4. относится только при толщине менее 3 мм и площади менее 1,5 м2

40. Какая стена на чертежах изображается следующим образом согласно ГОСТ 21.201 "Система проектной документации для строительства"?
[image: ]
1. стена с проемом, расположенным внизу (парапетная зона)
2. стена с проемом, парапетом и перемычкой
3. стена с проемом без парапета и перемычки
4. стена с проемом и перемычкой

[bookmark: sub_10011][bookmark: _Toc89603003][bookmark: sub_10012]Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена: 
-

[bookmark: _Toc89603004]Задания для практического этапа профессионального экзамена:
[bookmark: sub_1001201]1. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание № 1):
Трудовая функция: 3.1.3: Разработка объемно-планировочных решений ОИАЭ
Трудовые действия: 
· Взаимная увязка функциональных частей объекта, его помещений с разделами проекта сооружения ОИАЭ
· Определение архитектурных элементов проекта сооружения ОИАЭ, для которых формируются объемно-планировочные решения и определяются технические требования
· Формирование объемно-планировочных решений ОИАЭ с учетом возможных рисков
· Разработка технических требований к выбранным архитектурным элементам проекта сооружения ОИАЭ
Задание№1: 
Вам необходимо выполнить чертеж лестничной клетки (план и разрез) двухэтажного административного здания с габаритными размерами в плане 10,0х10,0м. Высота первого этажа 5,1 м. Все детали, не указанные в задании - на усмотрение исполнителя.
Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его самостоятельно. Ему выдается лист бумаги, карандаш, линейка, обеспечивается доступ к базе с СП и таблицам с теплотехническими характеристиками материалов, возможность выполнить чертеж в ArchiCAD (по желанию оцениваемого). Допускается использование калькулятора.  
Место выполнения задания: помещение, площадью не менее 20 м2, оборудованное: мультимедийным проектором, компьютером, письменным столом, стульями и др. 
Максимальное время выполнения задания: 60 мин.
[bookmark: sub_10013][bookmark: _Toc89603005][bookmark: sub_10014]Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации: 
[bookmark: _GoBack]-
[bookmark: _Toc89603006]Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии): 
1. Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 № 170-ФЗ
2. МАГАТЭ. SF-1. Основополагающие принципы безопасности. Основы безопасности. Вена, 2007 г.
3. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
4. СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
5. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты
6. СП 17.13330.2017 Кровли
7. СП 44.13330.2011 СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания
8. СП 51.13330.2011 СНиП 23-03-2003 Защита от шума
9. СП 56.13330.2011 СНиП 31-03-2001 Производственные здания
10.  СП 71.13330.2017 СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия
11.  СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
12.  СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
13.  ГОСТ 21.501-2018 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений.
14.  ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
15.  ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов.
16.  СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
17.  СПП ПУАП-03 Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СанПиН 2.6.1.07-03) 
18.  СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)
19.  Федеральный закон «О требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент
20.  Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ
21.  Постановление Правительства РФ «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (по направлениям деятельности) от 16.02.2008 № 87
22.  Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17.11.95 № 169-ФЗ с изменениями от 9 июля 2011 г. N 248-ФЗ
23.  ГОСТ 21.201-2011 Система проектной документации для строительства
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