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Вопрос № 1
Проект 
О внесении изменений в Методику проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, форму отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкцию по заполнению формы отчета о проведении специальной оценки условий труда, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н 

Приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения в Методику проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, форму отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкцию по заполнению формы отчета о проведении специальной оценки условий труда, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г. регистрационный № 31689) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2015 г. № 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г. регистрационный № 35927) и 
от 7 сентября 2015 г. № 602н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2015 г. № 39785).
Министр                                                                                                          М.А.Топилин

Утверждены
приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации
от ___________ № ______
Изменения, которые вносятся в Методику проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, форму отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкцию по заполнению формы отчета о проведении специальной оценки условий труда, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н
1. В Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приложением № 1 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н
 (далее – Методика):

1) в пункте 4:

а) абзац второй после слов «на рабочем месте» дополнить сноской «1» следующего содержания:

«1 Для целей настоящей Методики под производственным оборудованием понимаются различного рода машины и механизмы, оказывающие термическое, механическое или иное воздействие в процессе производства продукции, работ на предмет труда. К производственному оборудованию относятся также транспорт, подъемно-транспортное, погрузочно-разгрузочное оборудование, ручной инструмент, имеющий источник механической, электрической, пневматической, гидравлической или иной энергии.»;

б) в абзаце десятом:

после слов «путем обследования рабочего места» добавить запятую;

дополнить предложением следующего содержания:

«В случае, если в ходе обследования рабочего места, на котором проводится специальная оценка условий труда, экспертом выявлены вредные и (или) опасные факторы, источники которых расположены на смежных рабочих местах, эти вредные и (или) опасные факторы на основании заключения эксперта также подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям.»;

после слов «на смежных рабочих местах» дополнить сноской «2» следующего содержания:

«2 Для целей настоящей Методики под смежными рабочими местами понимаются рабочие места, расположенные в одном помещении, а также в помещениях, смежных по вертикали и горизонтали с помещением, в котором расположены рабочие места, в отношении которых проводится специальная оценка условий труда.»;

2) сноски 1, 2, 3, 4 считать сносками 3, 4, 5, 6 соответственно;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. По результатам идентификации экспертом оформляется заключение о выявлении или невыявлении на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов. На основании заключения эксперта комиссия принимает решение о проведении или непроведении на рабочем месте исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов.

В случае, если вредные и (или) опасные факторы на рабочем месте не идентифицированы, комиссией принимается решение о непроведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов и о признании условий труда на данном рабочем месте допустимыми.

В отношении рабочего места, на котором вредные и (или) опасные факторы не идентифицированы, а также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в пункте 11 настоящей Методики, работодателем подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в установленном порядке.»;

4) новый абзац третий пункта 8 после слова «порядке» дополнить сноской «3» следующего содержания:

«3 Установлен приказом Минтруда России от 7 февраля 2014 г. № 80н «О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда» (зарегистрирован в Минюсте России 22 мая 2014 г. регистрационный № 32387).»;
5) сноски 3, 4, 5, 6 считать сносками 4, 5, 6, 7 соответственно;
6) в пункте 9:

а) после слов «формируется комиссией» дополнить словами «на основании заключения эксперта»;

б) дополнить пункт абзацем первым следующего содержания:
«В случае, если на рабочем месте идентифицированы вредные и (или) опасные факторы, комиссией принимается решение о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов.»;
7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают решение комиссии с изложением своего аргументированного особого мнения, которое приобщается к материалам отчета о проведении специальной оценки условий труда (далее – отчет).
Результаты идентификации заносятся в раздел II «Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда» отчета.»;
8) новый абзац первый пункта 10 после слова «отчета» дополнить сноской «4» следующего содержания:
«4 Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда утверждена приложением № 3 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2015 г. № 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г. регистрационный № 35927) и от 7 сентября 2015 г. № 602н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2015 г. № 39785).»;
9) сноски 4, 5, 6, 7 считать сносками 5, 6, 7, 8 соответственно;
10) во втором предложении абзаца второго пункта 13 слова «по представлению эксперта» заменить словами «на основании заключения эксперта»;
11) часть вторую пункта 29 изложить в следующей редакции:

«Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора (работы с патогенными микроорганизмами) осуществляется независимо от концентрации патогенных микроорганизмов и без проведения исследований (испытаний) и измерений в отношении:

рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и (или) в замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензии) на право осуществления такой деятельности;

рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность в области использования в замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов II степени потенциальной опасности;

рабочих мест медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность;
рабочих мест работников, непосредственно осуществляющих работы с кровью и биологическими жидкостями человека;
рабочих мест работников, непосредственно осуществляющих ветеринарную деятельность, государственный ветеринарный надзор и (или) проводящих ветеринарно-санитарную экспертизу;
рабочих мест работников, непосредственно осуществляющих работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей;
рабочих мест работников, непосредственно осуществляющих работы по уходу за животными и обслуживанию животноводческих объектов в животноводческих хозяйствах, неблагополучных по инфекциям, общим для человека и животных;
рабочих мест работников, непосредственно осуществляющих работы по убою скота, больного инфекциями, общими для человека и животных, заготовке, хранению, обработке и переработке полученных от него мяса, мясопродуктов, сырья и продуктов животноводства.»;
12) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. При одновременном наличии в воздухе рабочей зоны двух и более видов АПФД отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии АПФД осуществляется исходя из кратности превышения общей фактической среднесменной концентрации АПФД над наименьшей величиной ПДК.»;
13) в пунктах 33, 54, 62, 80, в сноске к пункту 48, таблицах 5 и 7 приложения № 20 слово «смена» в соответствующих числе и падеже заменить словами «рабочий день (смена)» в соответствующих числе и падеже;

14) дополнить раздел «Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия» пунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1. При наличии в воздухе рабочей зоны АПФД с изменяющимися значениями ПДКсс (например, кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70 % ПДКсс = 1 мг/м3, кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70 % - ПДКсс = 2 мг/м3, кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10 % - ПДКсс = 4 мг/м3) класс (подкласс) условий труда по данному АПФД устанавливается согласно приложению № 10 к настоящей Методике относительно ПДКсс, соответствующей среднему процентному содержанию вещества, определяющему величину ПДКсс, установленному на основании систематических данных лабораторных исследований, проводимых в рамках производственного контроля, за предшествующий специальной оценке условий труда пятилетний период времени.

При отсутствии указанных лабораторных исследований ПДКсс устанавливается относительно процентного содержания вещества, определяющего величину ПДКсс, выявленного на момент проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов в рамках специальной оценки условий труда.»;

15) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. При воздействии на работника постоянного или непостоянного шума отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов осуществляется по результатам измерения или расчета эквивалентного уровня звука (дБА) с учетом продолжительности его действия.
Результаты измерений и расчетов уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц заносятся в протокол измерений, как справочные данные и используются для разработки перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (раздел VI отчета). Оценка условий труда по ним не проводится.»;

16) в пунктах 47, 49, 50, 52, 53, 54, в приложениях № 12, 13, 14 слова «производственное помещение», «помещение», «рабочая зона», «рабочее помещение» в соответствующих числе и падеже заменить словами «производственное помещение (производственная зона)» в соответствующих числе и падеже;

17) в пунктах 47, 62, сноске к пункту 60, сноске № 1 к заглавию в приложении № 17 слова «технологическое оборудование» в соответствующих числе и падеже заменить словами «производственное оборудование» в соответствующих числе и падеже;

18) пункт 47 дополнить абзацем следующего содержания:

«Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии параметров микроклимата на открытых площадках осуществляется по параметрам микроклимата «интенсивность теплового излучения» и «экспозиционная доза теплового облучения» только при наличии на рабочем месте производственного оборудования, сырья, материалов, являющихся искусственными источниками тепла или холода и оказывающих влияние на температурный режим в производственной зоне.»;
19) в пункте 49 после слов «оптимальных величин, предусмотренных» слова «приложением № 13» заменить словами «приложением № 12», после слов «с диапазоном величин, предусмотренных» слова «приложением № 12» заменить словами «приложением № 13»;

20) в пункте 52 слова «приложением № 13» заменить словами «приложением № 14»;

21) в пункте 59:

а) слово «оценивать» заменить словом «идентифицировать»;

б) дополнить пункт 59 абзацем следующего содержания:

«В случае идентификации на рабочем месте прямой и отраженной блескости в Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда следует включать мероприятия по улучшению световой среды на рабочем месте. При установлении класса (подкласса) условий труда данные показатели световой среды не учитываются.»;

22) в пункте 64:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«При работе с источниками ионизирующего излучения условия труда характеризуются наличием вредных и (или) опасных факторов, отраженных в СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 47 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2009 г. регистрационный № 14534) (далее – НРБ-99/2009) и таблице приложения № 19.»;

б) абзац второй признать утратившим силу;
23) пункты 65 и 66 изложить в следующей редакции:
«65. В качестве гигиенического критерия для отнесения условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии ионизирующего излучения принимается максимальная потенциальная эффективная (эквивалентная) доза излучения (МПД), которая определяется за календарный год при нормальных условиях эксплуатации источников ионизирующего излучения на конкретном рабочем месте.

При наличии рабочих мест с территориально меняющимися рабочими зонами при проведении специальной оценки условий труда следует учитывать как рабочие зоны, в которых работники находятся без ограничения времени в течение рабочего дня, так и рабочие зоны, создаваемые, как правило, при выполнении регламентных работ (технологических, ремонтных и т.п.) с ограничением времени нахождении работников в зависимости от мощности амбиентной дозы внешнего излучения и (или) объемной активности радионуклидов в этих зонах.

66. МПД определяется по формуле (5) для эффективной дозы и (или) по формуле (6) – для эквивалентной дозы:

МПД = (i Δti ×[Нi внеш + 1,4 × 103 × (U,G (С i, U,G ×(U,G 
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где:

МПД – максимальная потенциальная эффективная доза излучения за год, мЗв/год;

Δti – время пребывания работника на i-том рабочем месте (в i-ой производственной зоне) в течение календарного года (часов в год);

Н iвнеш. – мощность амбиентной дозы внешнего излучения на i-ом рабочем месте (в i-той производственной зоне) мЗв/ч;

С i, U,G – объемная активность аэрозолей (газов) соединений радионуклида U типа соединения при ингаляции G на i-ом рабочем месте (в i-той производственной зоне) Бк/м3;

        (U, G 
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 – дозовый коэффициент для соединения радионуклида U типа соединения при ингаляции G в соответствии с приложением № 1 к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

1,4 – средняя скорость дыхания работника (1,4 м3/ч);

103 – коэффициент, учитывающий размерность единиц, (103 мЗв/Зв);

МПДорган = (i (Δti х МДiорган) , (6)
где:

МПДорган – максимальная потенциальная эквивалентная доза на орган на i-ом рабочем месте (в i-той производственной зоне) за год, мЗв/год;

МПДiорган – мощность амбиентной дозы внешнего облучения органа на i-ом рабочем месте (в i-той производственной зоне, мЗв/ч.»;

24) пункты 67, 68, 69 признать утратившими силу;

25) пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии ионизирующего излучения осуществляется в соответствии с приложением № 19 к настоящей Методике по результатам радиационного контроля. Результаты индивидуального дозиметрического контроля работников могут использоваться только для анализа и обеспечения объективности оценки условий труда при воздействии ионизирующего излучения.»;
26) абзац третий пункта 79 после слов «в рабочей позе» дополнить словом «стоя»;

27) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса осуществляется по следующим показателям:

1) длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени рабочего дня (смены);
2) плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем 
за 1 час работы; 

3) число производственных объектов одновременного наблюдения;

4) нагрузка на слуховой анализатор;

5) время активного наблюдения за ходом производственного процесса в течение рабочего дня (смены);

6) монотонность нагрузок (продолжительность выполнения единичной операции; число элементов (приемов), необходимых для реализации единичной операции);

7) работа с оптическими приборами (% от времени рабочего дня (смены);

8) нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю).»;

28) пункт 86 после слов «за 1 час работы» дополнить словами «поступающих как со специальных устройств (видеотерминалов, сигнальных устройств, шкал приборов), так и при речевом сообщении, в том числе по средствам связи»;

29) пункт 91 дополнить предложением следующего содержания:

«Если по двум и более показателям напряженности трудового процесса устанавливается одинаковый подкласс вредных условий труда, то общий подкласс вредных условий труда по напряженности трудового процесса повышается на одну степень, но не выше подкласса 3.2 вредных условий труда.»;

30) пункт 94 изложить в следующей редакции:

«94. В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий труда может быть снижен в порядке, установленном Методикой снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом.»;
31) пункт 94 дополнить сноской «9» следующего содержания:

«9 Методика снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 976н (зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г. регистрационный № 36128).»;

32) в пункте 3 графы «Наименование химических веществ» таблицы приложения № 1 сноску 3 исключить;
33) сноски 4, 5, 6, 7, 8, 9 считать, соответственно, сносками 3,4, 5, 6, 7, 8;

34) дополнить Методику приложением № 1.1 следующего содержания:

Приложение № 1.1 

к Методике проведения специальной 
оценки условий труда, утвержденной 
приказом Минтруда России 

от 24 января 2014 г. № 33н 

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПО ДЕЙСТВИЮ

НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ*
* Включены химические вещества, обладающие опасным воздействием на гонады и/или эмбрион (по данным клинических и экспериментальных исследований).
	№ п/п
	Наименование химических веществ

	1.
	Акриламид                                                  

	2.
	Акролеин                                                   

	3.
	6-аминоникотинамид                                         

	4.
	Ангидрид селенистый                                        

	5.
	Анилин и его производные                                   

	6.
	Антибиотики                                                │

	7.
	Анестезирующие газы                                        

	8.
	Антикоагулянты

	9.
	Ацетамид

	10.
	Ацетон

	11.
	Барбитал и барбитал натрия

	12.
	Барий и его соединения

	13.
	Бензин - растворитель топливный

	14.
	Бензол

	15.
	Бензапирен

	16.
	Бериллий и его соединения

	17.
	Бор и его соединения

	18.
	Бутиламид бензосульфокислоты

	19.
	Бутилметакрилат

	21.
	Винила хлорид                                              

	20.
	Гексахлорбензол   

	22.
	Героин  

	23.
	Гидразин и его производные   

	24.
	Гидроперекись изопропилбензола

	25.
	Гормональные препараты                                     

	26.
	Дибутилфталат                                 

	27.
	1,3 бутадиен (дивинил)   

	28.
	Дидодецилфталат   

	29.
	Диметилацетамид  

	30.
	2,6 диметилгидрохинон        

	31.
	4,4 диметилоксан 

	32.
	Диметилсульфат   

	33.
	Диметилперефталат  

	34.
	Диметилформамид   

	35.
	Диметилфталат                                              

	36.
	Динитрил перфторадипиновой кислоты

	37.
	Динитрил перфторглютаровой кислоты

	38.
	Динитробензол                                              

	39
	Диоксан                                                    

	40.
	Дисульфид и метилпантоил В-аминоэтил                       

	41.
	1,3-дихлорбутен-2                                          

	42.
	Диэтилацетамид                                             

	43.
	Диэтилфталат                                               

	44.
	Кадмий и его соединения                                    

	45.
	Капролактам                                                

	46.
	Каптакс                                                    

	47.
	Карбатион                                                  

	48.
	Ксантогенаты калия, натрия

	49.
	Ксилол                                                     

	50.
	Люминофоры                                                 

	51.
	Марганец и его соединения

	52.
	Медь и ее соединения

	53.
	Метацил                                                    

	54.
	Метилацетамид                                              

	55.
	Монофурфурилиденацетон                                     

	56.
	Моноэтаноламин

	57.
	Морфолин

	58.
	В-нафтол

	59.
	А-нафтохинон

	60.
	Никотинамид                                                

	61.
	Нитросоединения бензола                                    

	62.
	Нитрофураны                                                

	63.
	Пахикарпин                                                 

	64.
	Пестициды                                                  

	65.
	Пиперидин                                                  

	66.
	Пиримидина производные

	67.
	Раувольфия и ее препараты  

	68.
	Ртуть и ее соединения

	69.
	Свинец и его соединения

	70.
	Селен и его соединения  

	71.
	Сероуглерод                                                

	72.
	Стирол                                                     

	73.
	Стронций азотнокислый

	74.
	Стронция окись и гидроокись

	75.
	Сурьма и ее соединения   

	76.
	Табак, пыль, летучие вещества  

	77.
	Талодомид                                                  

	78.
	Талий и его соединения                                     

	79.
	Теобромин                                                  

	80.
	Теофиллин                                                  

	81.
	Тестостерон                                                

	82.
	Тетраметилтиурамдисульфид                                  

	83.
	Тетрахлорбутан                                             

	84.
	Тетрахлорбутадиен                                          

	85.
	Тетраэтилсвинец                                            

	86.
	Тиоацетамид и его производные                              

	87.
	Тиоурацил                                                  

	88.
	Толуол                                                     

	89.
	Третбутилпирацетат                                         

	90.
	Требутилпербензоат                                         

	91.
	Трикрезилфосфат                                            

	92.
	Трикрезол                                                  

	93.
	1.5,5-триметилциклогексанон-3                              

	94.
	3,5-триметилциклогексанон-3                                

	95.
	2,4,6-тринитроанизол                                       

	96.
	Тринитротолуол                                             

	97.
	2,4,6-тринитрофенол                                        

	98.
	Трифенилфосфат                                             

	99.
	Трифтазин                                                  

	100.
	М-трифторметилфенилизоцианат                               

	101.
	Трифторхлорпропан                                          

	102.
	1,1,3-трихлорацетон                                        

	103.
	1,2,3-трихлорбутен-3                                       

	104.
	Трихлорсикад                                               

	105.
	Трихлортриазин                                             

	106.
	Меди трихлорфенолят                                        

	107.
	Трихлорэтилен                                              

	108.
	Триэтоксисилан                                             

	109.
	Три-(2-этилгексил)фосфат                                   

	110.
	Карбонат тройной                                           

	111.
	Уран (растворимые и нерастворимые соединения)              

	112.
	нн-М-фенилендималеимид                                     

	113.
	Фенол                                                      

	114.
	Формальдегид                                               

	115.
	Формамид                                                   

	116.
	Водород фосфористый                                        

	117.
	Фосфор пятихлористый                                       

	118.
	Фосфор треххлористый                                       

	119.
	Фосфора хлорокись                                          

	120.
	Фторацетамид                                               

	121.
	Фторотан                                                   

	122.
	Фуран                                                      

	123.
	Фуриловый спирт                                            

	124.
	Фурфуриалиден                                              

	125.
	Фурфурол                                                   

	126.
	Хинин                                                      

	127.
	4-хлорбензофенон-2-карбоновой кислоты                      

	128.
	Хлористый 5-этоксифенил-1,2-ти азтионий                    

	129.
	Хлорметилтрихлорсилан                                      

	130.
	Хлоропрен                                                  

	131.
	Хлороформ                                                  

	132.
	II-хлорфенод                                               

	133.
	2-хлорэтансульфохлорид                                     

	134.
	Хроматы, бихроматы                                         

	135.
	Циклогексан                                                

	136.
	Циклогексанон                                              

	137.
	Циклогексанолоксим                                         

	138.
	Циклогексиламин                                            

	139.
	Эпихлоргидрин                                              

	140.
	Этилена оксид                                              

	141.
	Этиленимин                                                 

	142.
	Этилмеркурфосфат                                           

	143.
	2-этилгексилдифенилфосфат                                  

	144.
	Эуфиллин                                                   

	145.
	Уретаны                                                    

	146.
	Ацетилсалициловая кислота                                  

	147.
	Амила бромид                                               

	148.
	Бутила бромид

	149.
	Гексила бромид                                             

	150.
	Дибутилфенилфосфат                                         

	151.
	Эпоксидных смол летучие продукты УП-650 и УП-650Т          

	152.
	Эпокситрифенольной смолы летучие продукты                  

	153.
	Метила дихлорид                                            

	154.
	2-метилфуран                                               

	155.
	Трибутилфосфат                                             

	156.
	Кислота феноксиуксусная                                    


33) в таблице приложения № 6 строку 8 признать утратившей силу;
34) в приложении № 8:

а) в подпункте «а» пункта 1 слова (кислоты и щелочи) исключить;

б) в подпункте «б» пункта 1 слова (эпихлоргидрин и формальдегид) исключить;

35) в приложении № 13 цифры «29,2 – 27,9» в ячейке таблицы, находящейся на пересечении строки 6 и графы 6, заменить цифрами «25,8 – 27,9»;
36) в приложении № 16:

а) перед таблицей дополнить словами «таблица 1»;

б) дополнить таблицей 2 следующего содержания:

«Таблица 2

Нормативные значения освещенности рабочей поверхности (Ен) 

объектов производственных зданий и сооружений

	Характеристика зрительной работы
	Освещенность рабочей поверхности (не менее), лк

	
	при системе комбинированного освещения
	при системе общего освещения

	
	всего
	в том числе от общего
	

	1
	2
	3
	4

	Высокой точности (наименьший или эквивалентный размер объекта различения до 0,5 мм)
	1000
	200
	300

	На подземных работах
	10
	10
	10»;


37) в приложении № 20: 

а) в таблице 2:

графу 3 изложить в следующей редакции:
	«для мужчин
	до 15
	до 30
	до 35
	более 35

	для женщин
	до 5
	до 10
	до 15
	—»;


графу 5 изложить в следующей редакции:

	«для мужчин
	до 5
	до 15
	до 35
	более 35

	для женщин
	до 3
	до 7
	до 10
	до 15»;


в) в таблице 5:
в графе 2:

после слов «фиксированном положении» дополнить словами «Периодическое, до 10 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении;

после слов «нахождение в положении «стоя» дополнить словами «от 40»;
в графе 3:

перед словами «до 50 %» дополнить словами «от 25»;

перед словами «до 25 %» дополнить словами «от 10»;

после слов «нахождение в положении «стоя» дополнить словами «от 60»;

38) приложение № 21 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 21

к Методике проведения специальной

оценки условий труда, утвержденной

приказом Минтруда России

от 24 января 2014 г. № 33н

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса

	Показатели напряженности
трудового процесса
	Класс (подкласс) условий труда

	
	допустимый 
	вредный 

	
	2
	3.1
	3.2

	Сенсорные нагрузки

	Длительность сосредоточенного наблюдения (в % времени рабочего дня (смены)
	от 26 до 50
	от 51 до 75
	более 75

	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, единиц
	от 76 до 175
	от 176 до 300
	более 300

	Число производственных объектов одновременного наблюдения, единиц
	от 6 до 10
	от 11 до 25
	более 25

	Нагрузка на слуховой анализатор
	разборчивость слов и сигналов от 90 до 70 %, имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстоянии до 3,5 м
	разборчивость слов и сигналов от 70 до 50 %, имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстоянии до 2 м
	разборчивость слов и сигналов менее 
50 %, имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстоянии до 1,5 м

	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса, часов
	от 2 до 3
	от 3 до 4
	более 4

	Работа с оптическими приборами (% времени рабочего дня (смены)
	от 26 до 50
	от 51 до 75
	более 75

	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), часов1
	от 16 до 20
	от 20 до 25
	более 25

	Монотонность нагрузок


	Продолжительность выполнения единичной операции 

(в секундах)
	от 25 до 100 
	от 10 до 24 
	менее 10

	Число элементов (приемов), необходимых для реализации единичной операции, ед.
	от 6 до 9 
	от 3 до 5 
	менее 3»;


39) новую графу 9 приложения № 21 после слова «часов» дополнить сноской «1» следующего содержания:

«1 Исходя из установленной статьей 91 Трудового кодекса Российской Федерации нормальной продолжительности рабочего времени не более 40 часов в неделю».

2. В Классификаторе вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденном приложением № 2 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н:

1) в сносках «1», «3», «10» слова «технологическое оборудование», «технологическое (производственное) оборудование» в соответствующих числе и падеже заменить словами «производственное оборудование» в соответствующих числе и падеже;

2) сноску «1» дополнить словами: «а также на открытых площадках при наличии на рабочем месте (в производственной зоне) производственного оборудования, сырья, материалов, являющихся искусственными источниками тепла или холода и оказывающих влияние на температурный режим в производственной зоне»;

3) Сноску «9» дополнить абзацем следующего содержания:

«Тяжесть трудового процесса идентифицируется также в случае, если время действия любого из факторов, перечисленных в пункте 4 Классификатора, превышает 50% времени рабочей смены»;

4) дополнить таблицу строками 5.8, 5.8.1 и 5.8.2 следующего содержания:
	«5.8
	Монотонность нагрузок

	5.8.1
	Продолжительность выполнения единичной операции

	5.8.2
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации единичной операции)»;


3. В форме отчета о проведении специальной оценки условий труда, утвержденной приложением № 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н: 
1) в разделе III: 
а) из названия раздела слово «работников» исключить;

б) слова «код территории по ОКАТО» заменить словами «код муниципального образования по ОКТМО»;

в) строку 021 признать утратившей силу;

г) в таблице в строке 030:

а) слова «не заполняется» исключить;

б) дополнить таблицу следующей графой:

«итоговый класс (подкласс) условий труда по результатам предыдущей оценки условий труда;»;
д) после слов «ФИО работника» дополнить словом «СНИЛС»;
2) раздел IV изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. Форма протокола оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, для целей снижения класса (подкласса) условий труда

Протокол оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном 
техническим регламентом, для целей снижения класса (подкласса) 
условий труда № _________________________
                                  (идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения оценки эффективности средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ):______________________________________________.
2. Наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда ___________________________________________________________.
3. Полное наименование работодателя _______________________________.
4. Наименование структурного подразделения ______________________.
5. Индивидуальный номер рабочего места работника, код профессии работника в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ________________________________.
6. Фамилия, имя, отчество работника, СНИЛС работника _____________.
7. Вид и наименование СИЗ, в отношении которого проводилась оценка эффективности ___________________________________________________.
Типовые нормы бесплатной выдачи работникам сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в соответствии с которыми выдаются данные СИЗ ________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены 

типовые нормы)

8. Результаты оценки соответствия наименования СИЗ и нормы их выдачи:
Наименование СИЗ и нормы их выдачи соответствуют/не соответствуют типовым нормам (нужное подчеркнуть).
9. Наличие/отсутствие сертификата соответствия СИЗ (нужное подчеркнуть).
Номер и дата выдачи сертификата соответствия СИЗ ___________________.
                                                                                                              (заполняется при наличии)

Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия СИЗ ____________________________________________________.
10. Наличие /отсутствие эксплуатационной документации и маркировки СИЗ, соответствующих требованиям технического регламента (нужное подчеркнуть).
11. Комплектность СИЗ соответствует / не соответствует эксплуатационной документации СИЗ (нужное подчеркнуть).
12. Результаты балльной и общей балльной оценки по показателям эффективности выбора и применения СИЗ (числовые значения):
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Общая балльная оценка по показателям эффективности выбора и применения СИЗ ___________________________________________________. 

(числовое значение)

13. Итоговая балльная оценка по показателям эффективности выбора и применения СИЗ ___________________________________________________.
(числовое значение)

14. Комплексная оценка эффективности СИЗ _________________________.
                                                                                                          (числовое значение)

15. Заключение эксперта об исправности (неисправности) средств коллективной защиты, применяемых на рабочем месте работника, в отношении СИЗ которого проводилась оценка эффективности исправно / неисправно (нужное подчеркнуть).
16. Заключение эксперта о возможности снижения класса (подкласса) условий труда для вредного производственного фактора ____________________________
                                                                                                            (наименование фактора)

можно/нельзя (нужное подчеркнуть) на сколько степеней _________.
Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_________________________ __________________ __________  ________ 
       (№ в реестре экспертов)                               (подпись)                         (ФИО)                     (дата)»; 
2) в таблице 1 раздела V:

а) заголовок графы 3 изложить в следующей редакции: 
«из графы 2 рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда»;

б) дополнить графой 4 следующего содержания: 
«из графы 2 рабочих мест, на которых заняты работники, имевщие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочное назначение страховой пенсии по старости по результатам предыдущей оценки условий труда»;

в) дополнить графой 5 следующего содержания: 
«из графы 3 рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочное назначение страховой  пенсии по старости по результатам специальной оценки условий труда»;

г) дополнить графой 6 следующего содержания: 
«из графы 3 рабочих мест, на которых улучшены условия труда (разность граф 4 и 5)»;
д) графы 4 – 10 считать графами 7 – 13 соответственно.
4. В инструкции по заполнению формы отчета о проведении специальной оценки условий труда, утвержденной приложением № 4 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н:

1) в абзаце восьмом подпункта 1 пункта 4 число «19» заменить на число «20»;

2) в пункте 5:

а) абзац восьмой подпункта 1 изложить в следующей редакции:

«в графе 5 – код муниципального образования и населенного пункта, на территории которого работодатель находится и/или осуществляет свою деятельность, по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований»;

б) подпункт 2 после слов «квалификационным справочникам» дополнить словами «общероссийским классификаторам или профессиональным стандартам»;

в) подпункт 7 признать утратившим силу;
г) в подпункте 9: 

в абзаце втором слова «в графе 2» заменить словами «в графе 1»:

в абзаце третьем слова «в графе 3» заменить словами «в графе 2»;

в абзаце четвертом слова «в графе 4» заменить словами «в графе 3»;

в абзаце пятом слова «в графе 5» заменить словами «в графе 4»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«в графе 5 – итоговый класс (подкласс) условий труда по результатам предыдущей оценки условий труда (специальной оценки условий труда, аттестации рабочих мест по условиям труда);»;
д) в абзаце втором подпункта 10 слова «гарантии и компенсации» заменить словами «гарантии и компенсации, которые предоставляются / должны представляться работнику в связи с вредными и (или) опасными условиями труда,»; 

е) подпункт 12 после слов «работниками, занятыми на данном рабочем месте» дополнить словами «с указанием их СНИЛС».
� Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г. регистрационный № 31689 с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации �от 20 января 2015 г. № 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г. регистрационный № 35927) и от 7 сентября 2015 г. № 602н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2015 г. № 39785).
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