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Об утверждении Правил по охране труда при использовании 
отдельных видов химических веществ
В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2009, № 30, ст. 3732; 2011, № 30, ст. 4586; 2013, № 52, ст. 6986) и подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр







                М.А. Топилин

Приложение

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от «___» _________ 2016 г. №____
Правила по охране труда при использовании 
отдельных видов химических веществ
I. Общие положения
1. Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ (далее – Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении основных процессов и работ, связанных с промышленным использованием неорганических кислот и щелочей, эпоксидных смол и материалов на их основе, ртути, пластмасс, бензола, канцерогенных и вызывающих мутацию химических веществ и иных химических веществ, натуральных и искусственных химических соединений и смесей из них (далее – использование химических веществ).

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями – юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), при организации и осуществлении ими производственных процессов и работ, связанных с использованием химических веществ.

2. Содержащиеся в Правилах требования устанавливают минимально допустимые уровни охраны и безопасности труда работников, участвующих в проведении производственных процессов и работ, связанных с использованием химических веществ, соответствующие положениям общепризнанных международных актов.

В локальных нормативных актах (стандартах организации, приказах, распоряжениях, положениях, должностных инструкциях) работодателями могут устанавливаться более высокие уровни требований по условиям, охране и безопасности труда.

3. Требования Правил должны учитываться при проектировании и строительстве новых, реконструкции и техническом перевооружении действующих производств, проектировании производственных процессов и технологического оборудования, связанных с использованием химических веществ.

4. Работодатель обязан обеспечивать безопасность осуществляемых производственных процессов и работ, связанных с использованием химических веществ, и безопасную эксплуатацию используемого в указанных целях технологического оборудования, соответствие их требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований Правил.

Требования Правил, выполнение которых связано со значительными материальными затратами, реализуются в сроки, согласованные работодателем с соответствующим территориальным органом федерального органа исполнительной власти,  уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

5. В соответствии с требованиями Правил и эксплуатационной документации изготовителей используемого технологического оборудования работодателем в установленном порядке должна быть организована разработка инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ, которые утверждаются локальными нормативными актами работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо другого уполномоченного работниками представительного органа.

6. В случае применения технологий и методов работ, материалов, технологической оснастки, инструмента, инвентаря, оборудования и транспортных средств, требования охраны труда к которым не регламентированы Правилами, работодателем должны быть разработаны и утверждены специальные мероприятия по охране труда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда
.

7. При использовании химических веществ работодателем должна учитываться их потенциальную опасность, возможность воздействия физических, химических и психофизиологических опасных и вредных производственных факторов, их суммирующего и потенцирующего эффекта.

8. При использовании химических веществ, на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:
1) движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

2) повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

3) повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

4) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

5) повышенный уровень шума на рабочем месте;

6) повышенный уровень вибрации;

7) повышенная или пониженная влажность воздуха;

8) повышенная или пониженная подвижность воздуха;

9) повышенная или пониженная ионизация воздуха;

10) повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

11) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

12) повышенный уровень статического электричества;

13) повышенный уровень электромагнитных излучений;

14) повышенная напряженность электрического поля;

15) повышенная напряженность магнитного поля;

16) отсутствие или недостаток естественного света;

17) недостаточная освещенность рабочей зоны;

18) прямая и отраженная блесткость;

19) повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;

20) повышенный уровень инфракрасной радиации;

21) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

22) вредные газообразные вещества;

23) токсичные и раздражающие химические вещества, проникающие в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки;

24) высокая токсичность, сенсибилизирующие, аллергические и раздражающие свойства легкогорючих веществ;

25) физические перегрузки;

26) нервно-психические перегрузки.

Фактическое наличие на рабочих местах работников, привлекаемых к проведению работ, связанных с использованием химических веществ,  указанных и иных вредных и (или) опасных производственных факторов, оценка их уровней и связанных с ними профессиональных рисков устанавливаются работодателями при проведении мероприятий по контролю за состоянием условий труда, осуществляемому в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов и Правил.

При выявлении на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, уровни которых превышают установленные  нормативы, работодателем должны быть приняты меры по исключению или снижению уровня их воздействия до предельно допустимого значения.

При невозможности исключения или снижения уровней вредных и (или) опасных производственных факторов до предельно допустимых значений в связи с характером и условиями производственных процессов проведение работ без обеспечения работников соответствующими средствами индивидуальной защиты не допускается.

9. Работники обязаны информировать своего непосредственного руководителя обо всех замеченных ими нарушениях требований охраны труда, неисправностях технологического оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

II. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ), СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
10. Охрана труда работников, занятых на работах, связанных с использованием химических веществ, должна обеспечиваться:

1) выбором безопасных технологий и приемов работы, исходных материалов, полуфабрикатов и технологического оборудования;

2) организацией поточности производственных процессов, исключающей образование встречных и перекрестных потоков движения (перемещения) исходных и вспомогательных материалов и готовой продукции, обустройством требуемых производственных помещений (участков) и набором необходимого технологического оборудования;

3) выбором рациональных режимов труда и отдыха работников в зависимости от отнесения условий труда к классу (подклассу) условий труда с учетом комплексного воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

4) оптимальными условиями хранения сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции, хранения и утилизации отходов производства;

3) контролем за безопасной эксплуатацией технологического оборудования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, Правил и организационно-технологической документации;

4) соблюдением работниками, занятыми на работах, связанных с использованием химических веществ, требований действующих технологических регламентов и иных организационно-технологических документов, норм и правил личной и производственной гигиены на каждом этапе (операции) производственных процессов.

11. В целях обеспечения охраны и безопасности труда работников, занятых на работах, связанных с использованием химических веществ, работодателем, организующим указанные работы, должен быть разработан и утвержден комплект организационно-технологической документации, регламентирующей порядок и условия проведения указанных работ, содержащий:

1) схему производства с указанием производственных участков, мест установки технологического оборудования, направлений движения исходных и вспомогательных материалов и готовой продукции;

2) перечень используемого технологического оборудования;

3) технологические регламенты (технологические карты, производственные инструкции, инструкции по охране труда) проведения производственных процессов, операций и работ, связанных с использованием химических веществ, содержащих требования охраны труда;

4) схему расположения бытовых и вспомогательных помещений (участков).

12. Каждый производственный процесс, связанный с использованием химических веществ, и автономно используемое в указанных целях технологическое оборудование должны быть укомплектованы эксплуатационной документацией, содержащей требования (правила), предотвращающие возникновение опасных ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации технологического оборудования, а также содержать требования, определяющие необходимость использования не входящих в его конструкцию средств и методов защиты работников.

13. При организации работ, связанных с использованием химических веществ, работодателем должен быть установлен порядок осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, предусматривающий:

1) постоянный контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы на своих рабочих местах, осуществляемый работниками;
2) оперативный контроль над состоянием условий и охраны труда, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников;

3) периодический контроль над состоянием условий и охраны труда на участках производства, проводимый работодателем (его полномочными представителями, включая специалистов службы охраны труда) совместного с представителями первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников согласно утвержденным планам.

14. При обнаружении нарушений требований охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности – прекратить работы и информировать непосредственного руководителя.
В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников непосредственные руководители обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

15. При осуществлении работ, связанных с использованием химических веществ, работодатель обязан обеспечить проведение систематических анализов содержания в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ, периодичность которых устанавливается работодателем в зависимости от условий и характера производственных процессов.

При любом изменении производственных процессов (замена технологического оборудования, изменение режимов работы, введение новых компонентов в состав электролитов и растворов) работодателем должен производиться внеочередной анализ воздуха рабочей зоны. В случае содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, проведение работ должно быть приостановлено и приняты меры по дегазации производственного помещения и устранению причин, вызвавших загазованность воздушной среды.

16. При организации работ, связанных с использованием химических веществ, работодателем должны быть определены  вероятные сценарии возникновения и динамики развития аварийных ситуаций и оптимальные способы и средства их локализации и ликвидации, предусматривающие:

1) оповещение работников голосом, включением звуковой, световой сигнализации, сообщение дежурному диспетчеру по телефону, проведение проверки наличия работников в опасной зоне и принятие мер по их выводу из этой зоны;

2) проведение ориентировочной оценки и масштаба возможных последствий;

3) информирование об опасной аварийной ситуации органов местного самоуправления, штаба гражданской обороны, пожарной охраны, служб спасения и радиационной безопасности (в случаях возможного нарушения безопасной работы источников ионизирующих излучений) и иных органов, осуществляющих надзор за объектом, оказавшимся в аварийном режиме, вышестоящей хозяйственной организации (при ее наличии);

4) проведение ограждения и организация охраны опасной зоны;

5) принятие мер по ликвидации (локализации) опасности на месте или в зоне обнаруженной аварийной ситуации, в том числе очагов возможного возгорания имеющимися первичными или подручными средствами пожаротушения. 

17. Организация работ, связанных с использованием химических веществ, должна предусматривать создание системы контроля, обеспечивающей своевременное получение информации о возникновении опасностей на отдельных участках и защиту работников путем аварийного отключения технологического оборудования.

В случае возникновения опасных условий, вызывающих угрозу жизни и здоровью работников, работодатель обязан оповестить об этом весь персонал и предпринять необходимые меры для вывода работников из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности.
18. Работники, допускаемые к проведению работ, связанных с использованием химических веществ с вредными и (или) опасными условиями труда, должны проходить в установленном порядке обязательные предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
.

Работники, имеющие медицинские, возрастные или иные противопоказания к работам, связанным с использованием химических веществ с вредными и (или) опасными условиями труда, к участию в этих работах не допускаются.

На отдельных работах, связанных с использованием химических веществ с вредными и (или) опасными условиями труда, применение труда женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет запрещается
.

19. К самостоятельному проведению работ, связанных с использованием химических веществ, допускаются работники, прошедшие в установленном порядке подготовку по охране труда
, и стажировку на рабочем месте под руководством лиц, назначаемых работодателем.

Работники, занятые на операциях, выполнение которых предусматривает совмещение профессий (должностей), должны пройти подготовку по охране труда по всем видам работ, предусмотренных совмещаемыми профессиями (должностями).

20. К отдельным профессиям работников и видам работ, связанным с использованием химических веществ с вредными и (или) опасными условиями труда, обусловленными характером и условиями  их проведения, предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда.

Работники, привлекаемые к проведению работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, должны периодически проходить специальное обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда.

Перечень профессий работников и видов работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, порядок, форма, периодичность и продолжительность проведения специального обучения и проверки знаний требований охраны труда работников устанавливаются работодателем по согласованию с первичной профсоюзной организацией или иным уполномоченным работниками представительным органом с учетом характера профессий (должностей) и видов работ, специфики производства и условий труда, и требований Правил.

21. Работники, привлекаемые к проведению работ, связанных с эксплуатацией и обслуживанием  электроустановок, должны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями, установленными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти
.

22. Работники, привлекаемые к проведению работ с технологическими лазерными установками, должны быть обучены правилам безопасного ведения работ, правилам личной гигиены, методам оказания первой помощи при поражении лазерным излучением и другими вредными и (или) опасными производственными факторами. К работе с лазерными установками допускаются лица не моложе восемнадцати лет, прошедшие медицинский осмотр, проводимый при поступлении на работу, и периодический, не реже 1 раза в год.

23. К выполнению работы на высоте допускаются работники, прошедшие специальную подготовку по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти
.

24. В рамках исполнения обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда перед началом проведения работ, связанных с использованием химических веществ, работодателем должно быть организовано проведение проверки:

1) надлежащего освещения участков работы или технического обслуживания технологического оборудования в соответствии с проводимыми производственными операциями;

2) защиты опасных частей технологического оборудования, работающих при высокой температуре во избежание риска для работника, контактирующего с оборудованием или подходящего слишком близко к нему;

3) надлежащих условий работы используемого технологического оборудования;

4) наличия у работников предусмотренных требованиями средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения операций по производству, регулировке или техническому обслуживанию, а также  безопасного нахождения в пределах участков проведения работ.

25. Работники, занятые в производствах, связанных использованием химических веществ, должны быть ознакомлены с:

1) назначением и содержанием выполняемых операций и их связью с другими операциями;

2) назначением и устройством используемого на этих операциях технологического оборудования, оснастки, инструмента и приспособлений;

3) возможными вредными и (или) опасными производственными факторами при выполнении работ;

4) приемами безопасного выполнения операций, назначением оградительных и предохранительных устройств и приспособлений, контрольно-измерительным оснащением и сигнальными системами предупреждения, способами и знаками оповещения об угрожающих и аварийных ситуациях;

5) правилами противопожарного режима;

6) правилами поведения в чрезвычайных ситуациях;

7) правилами личной гигиены;

8) правилами внутреннего трудового распорядка в организации;

9) локальными нормативными актами организации по охране труда в соответствии со своими должностными обязанностями.

26. Работодатель должен информировать работников, привлекаемых к выполнению работ, связанных с использованием химических веществ, об опасных химических веществах, присутствующих на рабочем месте, их отличительных признаках, рисках для безопасности и здоровья, соответствующих значениях предельно допустимых концентраций на рабочем месте и других нормативных положений.

Форма предоставления такой информации может варьироваться от устного сообщения до индивидуального инструктажа и обучения и в зависимости от характера и степени риска может включать одновременное предоставление информации в письменном виде.
Информация должна обновляться с учетом изменившихся обстоятельств.

27. Работодатели обязаны предоставлять работникам, занятым на работах, связанных с использованием химических веществ с вредными и (или) опасными условиями труда, с техническим обслуживанием и ремонтом используемого в указанных целях технологического оборудования, средства индивидуальной защиты,  обеспечивающие защиту работников от действия вредных и (или) опасных  производственных факторов, обусловленных применяемой технологией и условиями работы либо возникающих при внезапных нарушениях производственных процессов.

Средства индивидуальной защиты должны предоставляться работникам бесплатно в соответствии с типовыми нормами и правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда
.
При заключении трудового договора работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им средствах индивидуальной защиты, а работники обязаны правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты.

28. Допуск работников без полагающихся по условиям производства средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений к выполнению работ не разрешается.

29. Предоставленные работникам средства индивидуальной защиты должны храниться в гардеробных, респираторных и других специальных помещениях. Средства индивидуальной защиты выносить за пределы организаций не допускается.

30. Работы с повышенной опасностью, связанные с использованием химических веществ, проводимые в местах постоянного действия вредных и (или) опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с письменным распоряжением работодателя или иного уполномоченного им должностного лица (нарядом-допуском), устанавливающим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.

К работам с повышенной опасностью в организациях, осуществляющих переработку химических веществ, которые подлежат выполнению в особом порядке с оформлением наряда-допуска, относятся следующие работы:

1) земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газо- и нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов;

2) работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений;

3) строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения (совмещенные работы);

4) ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,8 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;

5) ремонт трубопроводов пара и горячей воды;

6) работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности;

7) ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, выполняемых с галерей мостовых кранов;

8) работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;

9) электро- и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в тоннелях, в ямах, в бегунах, в топках и дымоходах котлов, где возможно отравление или удушье работников;

10) работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

11) работы по испытанию сосудов, работающих под давлением;

12) работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей из железнодорожных цистерн при отсутствии специально оборудованных сливных эстакад с механизированными средствами слива;

13) работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции химических лабораторий, складов и других помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические и другие опасные вещества.

14) транспортирование и уничтожение сильнодействующих ядов;

15) проведение газоопасных работ в газовом хозяйстве;

16) проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях;

17) проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования.

Уточненный перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска, порядок их проведения и форма наряда-допуска устанавливается работодателем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и Правил.

31. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю (производителю) работ должностным лицом, уполномоченным приказом работодателя. Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производимых работ и провести с ними целевой инструктаж по охране труда с оформлением записи в наряде-допуске.

32. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

33. Оформленные и выданные наряды-допуски регистрируются в журнале, который должен содержать следующие сведения:

1) название подразделения;

2) номер наряда-допуска;

3) дата выдачи;

4) краткое описание работ по наряду-допуску;

5) срок, на который выдан наряд-допуск;

6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавшего и получившего наряд-допуск, заверенные их подписями с указанием даты;

7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд-допуск, заверенные его подписью с указанием даты.

34. Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

35. Обслуживание электроустановок, используемых при проведении работ по переработке химических веществ, выполнение в них оперативных переключений, организация и выполнение ремонтных, монтажных или наладочных работ и испытаний должны осуществляться специально подготовленным электротехническим персоналом в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти
.

36. Перемещение и размещение заготовок, исходных и вспомогательных материалов, готовых изделий и отходов производства с применением грузоподъемных машин и механизмов должно производиться в соответствии с требованиями правил безопасного использования подъемных сооружений и правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти
 и Правил.

В случаях применения при проведении работ, связанных с использованием химических веществ, ручного труда женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет работодателем должны соблюдаться установленные нормы предельно допустимых физических нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную
.

37. Эксплуатация теплопроизводящего и теплопотребляющего оборудования, тепловых сетей, технологического оборудования и аппаратов, работающих под избыточным давлением пара, воды и газов, используемых при проведении работ по переработке химических веществ, должна производиться в соответствии с требованиям правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти
.

38. Работы по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, применяемого при проведении работ, связанных с использованием химических веществ, выполняемые с применением переносных инструментов, оборудования и приспособлений, должны осуществляться в соответствии с требованиями правил, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда
.

39. Работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного органа должны быть разработаны и установлены режимы труда и отдыха работников, занятых на работах, связанных с использованием химических веществ с вредными и (или) опасными условиями труда.

При разработке режимов труда и отдыха работников должно обеспечиваться рациональное чередование периодов работы и отдыха в течение смены с учетом условий производственных процессов, характером выполняемых работ, их тяжестью и напряженностью.

Устанавливаемые режимы труда и отдыха работников должны соответствовать требованиям трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и закрепляться в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективных договорах и соглашениях.

40. Организации, осуществляющие работы, связанные с использованием и переработкой химических веществ, должны быть обеспечены противопожарным инвентарем и оборудованием для защиты производственных объектов в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации
 к противопожарному инвентарю и оборудованию должен быть обеспечен свободный доступ работников.

В каждом пожароопасном и взрывоопасном структурном производственном подразделении должен быть создан аварийный запас противогазов или самоспасателей соответствующих марок в количестве, обеспечивающем спасение работников.

III. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗДАНИЯМ, ПОМЕЩЕНИЯМ (УЧАСТКАМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ), ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ И РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования охраны труда к производственным зданиям (помещениям) и участкам проведения работ

41. При проектировании организаций, использующих химические вещества, следует учитывать объем выделений вредных химических веществ от работы технологического оборудования в окружающую среду и способы их утилизации.

42. Не допускается использование земель, отведенных под санитарно-защитную зону, под размещение цехов или участков вредного химического производства, размещения и хранение опасных химических веществ.

43. При организации производственных процессов должны использоваться производственные помещения, удовлетворяющие действующим гигиеническим требованиям к микроклимату, организации освещения, отопления, вентиляции и воздушной среде производственных помещений.

44. При расположении в одном производственном помещении различных по вредности производственных участков должны быть предусмотрены меры, исключающие распространение вредных веществ по производственному помещению.

45. С целью предупреждения образования вторичных источников выделения вредных химических веществ внутренняя отделка производственных помещений должна исключать возможность накопления пыли, сорбции паров и газов вредных веществ материалами покрытий и допускать систематическую влажную уборку помещений.

46. Промывочные воды, образующиеся при влажной уборке производственных помещений, должны направляться на соответствующие очистные сооружения для очистки от механических примесей.

47. Не допускается удаление горючей пыли с поверхностей с помощью сжатого воздуха и другого сжатого газа, а также иными способами, приводящими к образованию взрывоопасных пылевоздушных смесей.

48. Поверхности стен и подвесных конструкций зданий должны быть гладкими. Количество выступов, на которых может оседать пыль, должно быть минимальным. Имеющиеся выступы должны выполняться с откосами под углом не менее 60( к горизонту. Места, на которых возможно отложение пыли, должны быть доступны для очистки.

49. Окраска стен и потолков должна отличаться от цвета выделяющейся пыли.

50. Стены в цехах, где проводятся процессы жидкостной обработки должны быть облицованы керамической плиткой на высоту не менее 1,8 м от пола.

51. Стыки стен между собой, потолком и полом, места примыкания пола к перегородкам, колоннам и другим конструкциям следует выполнять закругленными.

52. В производственных помещениях, где производятся операции с вредными химическими веществами, полы должны быть непроницаемы для этих веществ и иметь уклоны и стоки к лоткам, трапам или каналам.

53. Устройство полов должно исключать возможность возникновения электростатических зарядов, превышающих допустимые нормы.

54. Полы в производственных помещениях должны содержаться в исправном состоянии. Эксплуатация полов с поврежденной поверхностью, выбоинами, неровностями не допускается.

55. Уклоны полов, сточных лотков или каналов должны быть: для покрытий из брусчатки, кирпича и бетонов всех видов – 2–4 %; для покрытий из плит – 1–2 %; при смыве твердых отходов производства струей воды под напором – 3–5 %.

56. Трапы и каналы для стока жидкостей на уровне поверхности пола должны быть закрыты крышками или решетками. Сточные лотки должны быть расположены в стороне от проходов и проездов и не пересекать их. По мере загрязнения сточные лотки, трапы, каналы и их решетки необходимо очищать.

57. Люки, отверстия в перекрытиях и колодцы должны быть надежно закрыты крышками или сплошными настилами заподлицо с поверхностью пола. Открытые отверстия в полах производственных помещений должны быть ограждены со всех сторон прочными перилами высотой не менее 1,1 м со сплошной зашивкой внизу на высоту не менее 0,15 м.

58. Мостики, площадки, проходы, наклонные эстакады и прочие сооружения, возвышающиеся над уровнем пола на 0,5 м и более, а также ведущие к ним лестницы должны иметь перила высотой не менее 1,1 м со сплошной зашивкой внизу не менее 0,15 м.

59. Все производства, в которых перерабатываются и используются вредные химические вещества, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями, состав которых определяется в зависимости от санитарной характеристики группы производственных процессов в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
, и Правил. Устройство гардеробного блока должно определяться токсичностью химических веществ, используемых в производственном подразделении.

Санитарно-бытовые помещения следует располагать в пристройке к производственному зданию или в отдельно стоящем здании, соединенном с производственным зданием теплым переходом. При размещении санитарно-бытовых помещений в основных многопролетных корпусах они должны быть отделены от производственных помещений тамбуром или коридором с выходом наружу.

60. Производственные участки, на которых проводятся работы с использованием сильнодействующих химических веществ, должны сообщаться с санитарно-бытовыми помещениями, изолированными от других помещений. Умывальники в этих помещениях должны быть оборудованы педальными пусковыми устройствами.

61. Гардеробные специальной одежды на участках производственных процессов, связанных с выделением или применением вредных или сильно пахнущих веществ, должны быть отделены от гардеробных других групп и иметь двойные закрытые шкафы для уличной и домашней одежды и одинарные закрытые шкафы для рабочей одежды, оборудованные искусственной вентиляцией.
62. В производственных помещениях, где хранятся и проводятся работы с агрессивными жидкостями, должны иметься специальные гидранты и другие устройства, удобные для промывания глаз и кожного покрова тела, находящиеся в местах, обеспечивающих пользование ими не позднее чем через 6 – 12 секунд после поражения. Устройства должны содержаться в чистоте, иметь установку для ополаскивания стаканов и сливные раковины.

Установка устройств питьевого водоснабжения или оборудование пунктов питьевой воды в местах хранения и применения сильнодействующих химических веществ не допускается.

63. В помещениях, где проводятся работы с вредными химическими веществами, а также в местах хранения должны быть вывешены соответствующие знаки.

64. На дверях производственных помещений должны быть выполнены надписи с указанием категории помещений и классов зон по взрывопожарной и пожарной опасности.

65. Производственные помещения должны быть оборудованы эвакуационными и аварийными выходами для быстрой эвакуации работников из расчета не более 50 человек на один выход.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

66. Аварийные пути и выходы, требующие освещения, должны обеспечиваться аварийным освещением достаточной интенсивности на случай отключения общего освещения.

67. В помещениях, где возможны нарушения технологии, сопровождающиеся внезапными и значительными выделениями вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности и взрывоопасных соединений, обязательно должна устраиваться аварийная вентиляция.

68. В помещениях с возможным выделением в рабочую зону вредных и опасных (взрывопожароопасных) пыли, газов и паров должна быть организована система контроля над их содержанием в воздухе рабочей зоны.

Во взрывоопасных производственных помещениях должны предусматриваться автоматические системы противоаварийной защиты, предупреждающие образование взрывоопасной среды и другие аварийные ситуации при отклонении от предусмотренных регламентом предельно допустимых параметров во всех режимах работы и обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние.

69. Системы контроля и управления технологическими процессами, а также системы противоаварийной защиты производств и сливо-наливных эстакад жидких химических веществ, следует проверять на основе средств автоматизации и методов автоматического контроля состава продуктов, исключающих контакт работающих с вредными веществами.

70. На участках использования и постоянного розлива концентрированных кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей должны быть оборудованы гидранты или водопроводные краны со шлангами для немедленного обмывания водой кожи и слизистых оболочек, работников при попадании на них едких веществ.

71. Высота производственных помещений должна быть обоснована расчетами влажностно-тепловых поступлений (от технологического оборудования и работников) с учетом обеспечения в рабочих помещениях нормативных значений температуры, влажности и концентрации вредных веществ, но не менее 3,3 м (от пола до пола следующего этажа).

72. В производственных зданиях и сооружениях, независимо от наличия вредных выделений и вентиляционных устройств, для проветривания должны предусматриваться открывающиеся устройства в окнах площадью не менее 20 % общей площади световых проемов. Поступающий воздух должен быть направлен вверх в холодный период года и вниз — в теплый период года.

73. Проемы для въезда в здания транспортных средств должны быть оснащены воротами и оборудованы сигнализацией.

74. Ворота, входные двери, а также другие проемы в наружных стенах должны быть утеплены и оборудованы устройствами для механизированного либо принудительного закрывания.

Створки ворот в закрытом и открытом положении должны надежно фиксироваться специальными устройствами.

Наружные входы и выходы в производственных помещениях должны оборудоваться отапливаемыми тамбурами или воздушными тепловыми завесами.

75. Не допускается загромождение дорог, проездов, проходов, выходов из зданий и доступов к противопожарному оборудованию.

76. Проезды и проходы внутри производственных помещений должны иметь ясно обозначенные габариты, отмеченные на полу ярко выраженной разметкой при помощи краски или металлических утопленных шашек.

77. Дверные проемы для транспортировки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции должны устраиваться в соответствии с габаритами применяемых транспортных средств в загруженном состоянии и обеспечивать свободные проходы по обе стороны от этих габаритов не менее 0,7 м. Дверные проемы в производственных помещениях должны быть без порогов.

78. Расстояние от границ проезжей части до элементов конструкций здания и оборудования должно быть не менее 0,5 м, а при движении людей — не менее 0,8 м.

79. Ширина проезда при двустороннем движении должна обеспечивать гарантийную зону безопасности для транспортных средств и пешеходов: между транспортными средствами — не менее 0,6 м; свободные проходы с двух сторон пути движения транспорта — не менее 0,7 м.

80. С целью обеспечения эвакуации работников в аварийных ситуациях должна быть обеспечена ширина проходов не менее 1 м, коридоров — не менее 1,4 м, дверей — не менее 0,8 м, маршей и площадок лестниц — не менее 1 м.

81. За состоянием и эксплуатацией зданий и сооружений должно быть организовано систематическое наблюдение. Общие технические осмотры производственных зданий и сооружений должны проводиться два раза в год — весной и осенью. Результаты осмотров должны оформляться актами. На каждое здание и сооружение должен быть оформлен технический паспорт.

82. При эксплуатации зданий и сооружений запрещается:

1) превышать предельные нагрузки на полы, перекрытия и площадки. На стенах, колоннах должны быть сделаны надписи о величине допустимых предельных нагрузок;

2) устанавливать, навешивать и крепить оборудование, транспортные устройства, трубопроводы, не предусмотренные проектом, в том числе и временные (например, при ремонте);

3) пробивать отверстия в перекрытиях, балках, колоннах и стенах без письменного разрешения лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию, сохранность и ремонт зданий и сооружений.

83. У окон, обращенных на солнечную сторону, должны быть приспособления для защиты от прямых солнечных лучей (жалюзи, экраны, козырьки, шторы).

84. Стекла окон и фонарей должны очищаться от отложений дыма, пыли, копоти и грязи не реже двух раз в год, а в помещениях со значительными производственными выделениями ( не реже четырех раз в год. Процесс очистки стекол рекомендуется механизировать.

85. При очистке стекол должны быть приняты меры для защиты работников от травм в случае падения осколков стекла.

86. Искусственное освещение производственных помещений должно быть общее (равномерное или локализованное) или комбинированное (к общему освещению добавляется местное). Применение одного местного освещения не допускается.

87. Светильники, применяемые для общего и местного освещения, должны быть снабжены отражателями.

Светильники общего освещения должны иметь рассеянное светораспределение.

Светильники общего локализованного (бокового) освещения должны располагаться на стенах или колоннах с ориентацией на рабочее место и иметь концентрированное или среднее светораспределение.

Местное освещение рабочих поверхностей должно предусматривать возможность изменения направления светового потока.

88. Выбор светильников, арматуры, электропроводки, их установка и прокладка должны исключать опасность поражения электрическим током, возникновение пожара или взрыва.

89. Для безопасного продолжения работы при невозможности ее прекращения и для выхода людей из помещения при внезапном отключении освещения должно действовать аварийное и эвакуационное освещение.

90. Эвакуационное освещение должно быть установлено:

1) в местах, опасных для прохода людей;

2) в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации более 50 человек;

3) в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения связан с опасностью травмирования из-за продолжения работы оборудования;

4) в помещениях общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещении могут одновременно находиться более 100 человек.

91. Электропровода и осветительная арматура должны быть расположены таким образом, чтобы исключалась возможность повреждения их подъемно-транспортным оборудованием и перемещаемыми грузами.

92. Стационарное технологическое оборудование должно быть установлено на прочные основания или фундаменты, выверено и закреплено.

При сооружении фундаментов и размещении на них оборудования, подготовке фундаментных болтов необходимо руководствоваться технической документацией организации(изготовителя оборудования, а также требованиями проектной документации.

93. Электрооборудование, имеющее открытые токоведущие части, должно быть размещено внутри корпусов (шкафов, блоков) с запирающимися дверцами или закрыто защитными кожухами.

94. Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы, используемые для прокладки проводов и кабелей, должны быть негорючими.

95. Доступные для прикосновения токоведущие части электрооборудования должны быть изолированы или ограждены.

96. Электрооборудование безопасного сверхнизкого напряжения должно питаться от переносных понижающих трансформаторов или от сети пониженного напряжения (не более 50 В).

97. Электрооборудование и арматура силовой и осветительной систем должны быть изолированы и защищены от температурных и химических воздействий, а также от механических повреждений.

98. Для электропроводок следует применять провода и кабели с оболочками из трудногорючих или негорючих материалов.

99. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах или в замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность их замены.

100. Электрическое оборудование и проводка, расположенные вблизи мест использования сольвентов и спреев, должны быть во взрывозащищенном исполнении.

101. Междуэтажные перекрытия и галереи при установке на них оборудования должны быть проверены на безопасность воздействия возникающих от этого оборудования нагрузок.

102. Технологическое оборудование, при работе которого образуется значительное количество пыли, должно быть максимально уплотнено и снабжено аспирационными устройствами, исключающими поступление запыленного воздуха в производственные помещения.

103. Места загрузки и выгрузки сыпучих материалов в печи, сушилки, генераторы и другие аппараты должны быть полностью укрыты и снабжены механическими питателями. Эти места должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

104. Укрытия, предназначенные для герметизации пылевыделяющего оборудования, должны быть подключены к аспирационным системам.

105. Местные отсосы систем удаления вредных веществ от технологического оборудования следует блокировать с данным оборудованием для исключения его работы при выключенной местной вентиляции.

106. При входе в рабочие помещения, зоны или на участки работ, в которых концентрации взвешенной в воздухе пыли превышают или могут превышать установленные ПДК, должны быть установлены знаки безопасности с поясняющей надписью: «Работать с применением средств защиты органов дыхания».

107. Полирующие машины и другие источники повышенного статического напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, должны быть заземлены.

108. Штамповочные прессы должны быть ограждены.

109. Не допускается нахождение людей, нахождение и передвижение транспортных средств в зоне возможного падения грузов при перемещении грузов подъемно-транспортным оборудованием.

110. Производственные, вспомогательные и служебные помещения организации должны быть оборудованы системами отопления и вентиляции или кондиционирования воздуха.

111. Работа вентиляционных систем должна обеспечивать на рабочих местах, в рабочей и обслуживаемой зонах помещений показатели микроклимата и содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соответствующие нормативным требованиям.

112. Вентиляционные системы не должны увеличивать взрыво- и пожароопасность, не должны способствовать распространению продуктов взрыва или горения в другие помещения.

113. В производствах, где применяются особо токсичные вещества, вентиляционные системы должны быть оборудованы сигнализацией, включающейся автоматически при остановке вентилятора.

114. Для отопления производственных, служебных и вспомогательных помещений должны предусматриваться системы, приборы и теплоносители, не являющиеся источниками дополнительных вредных и (или) опасных производственных факторов.

115. Для производств, использующих вредные химические вещества, следует предусматривать несколько систем канализации, предназначенных для отвода вод, отличающихся по составу, агрессивности и другим показателям. Смешение этих сточных вод недопустимо.

116. В случае отвода и спуска производственных стоков, выделяющих газы, следует предусматривать меры, препятствующие их проникновению в помещение.

117. Сточные воды организаций, содержащие вредные вещества, до поступления в наружную канализационную сеть должны быть очищены.

118. Над сбросом сточных вод, степенью их загрязненности и эффективности работы очистных сооружений должен быть установлен постоянный контроль.

119. Сброс пожаро- и взрывоопасных продуктов в канализационные системы не допускается даже в аварийных ситуациях. Для аварийных ситуаций необходимо предусматривать устройство уловителей, исключающих загрязнение окружающей среды.

120. Надземная и наземная укладка канализационных трубопроводов на производственной площадке не допускается.

121. Аварийная вентиляция должна предусматриваться для производственных помещений, в которых возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны вредных веществ в количестве, превышающем предельно допустимое.

Требования охраны труда к организации рабочих мест и размещению оборудования

122. При организации рабочих мест охрана труда работников должна обеспечиваться:

1) защитой работников от токсичных и раздражающих химических веществ;

2) защитой работников от вредных и (или) опасных производственных факторов, создаваемых движущимися частями технологического оборудования, изделиями, заготовками и материалами, отлетающими частицами обрабатываемого материала и брызгами смазочно-охлаждающих жидкостей и химических веществ;

3) рациональным размещением технологического оборудования в производственных помещениях и вне их и обеспечением безопасного расстояния между оборудованием и стенами, колоннами, безопасной шириной проходов и проездов;

4) безопасным передвижением работников и транспортных средств, удобными и безопасными действиями с материалами, заготовками, полуфабрикатами, а также техническим обслуживанием и ремонтом технологического оборудования;

5) защитой работников от неблагоприятных метеорологические условий.

123. Рабочие места и технологическое оборудование должны быть оснащены средствами коллективной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей, связанных с использованием технологического оборудования.

124. Выбор средств коллективной защиты работников производится с учетом требований безопасности для конкретных видов работ.

Коллективная защита должна обеспечиваться средствами, исключающими воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов или снижающими их воздействие до величин предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых уровней (ПДУ):

1) от аэрозолей преимущественно фиброгенного действия:

а) оборудованием узлов перегрузки исходных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции укрытиями, подсоединенными к аспирационным системам с аппаратами для очистки воздуха;

б) оборудованием технологических линий электрическими блокировками, обеспечивающими в первую очередь пуск аспирационных систем и газопылеулавливающих установок, а затем технологического оборудования. Время срабатывания системы защиты должно быть таким, чтобы исключалось опасное развитие возможной аварии;

2) от виброакустических факторов:

а) устройством кабин наблюдения и дистанционного управления;

б) применением дистанционного управления операциями, создающими повышенный уровень звукового давления;

в) применением вибробезопасного оборудования, виброизолирующих, виброгасящих и вибропоглощающих устройств, обеспечивающих снижение уровня вибрации;

г) внедрением рациональной организации труда и отдыха для работников виброопасных профессий;

3) от ионизирующих излучений:

а) размещением источников излучения радиоизотопных приборов в контейнерах;

б) применением дистанционного управления радиоактивными источниками;

в) установкой знаков радиационной опасности;

4) от механических опасностей:

а) ограждением движущихся частей производственного оборудования;

б) страховочными приспособлениями;

в) дистанционным управлением технологическими операциями;

г) установкой знаков безопасности и сигнальной окраской оборудования;

5) от поражения электрическим током:

а) устройством защитного заземления и зануления;

б) выбором соответствующих схем электроснабжения и применением автоматического отключения при повреждении изоляции электроустановок;

в) установкой знаков безопасности.

125. При организации рабочих мест должны быть реализованы эффективные меры предупреждения утомляемости работников, например:

1) путем профилактики негативных последствий монотонности труда введением дополнительного внутрисменного отдыха;

2) путем профилактики негативных последствий контакта работников с оборудованием, генерирующим вибрацию, введением режима труда для работников виброопасных профессий.

126. Включение рабочего места в производственный процесс должно сопровождаться решением вопросов обслуживания, обеспечения материалами, заготовками, инструментом и технической документацией

127. Расстояние между органами управления близко расположенным оборудованием, управляемым единым оператором, должно исключать возможность ошибочного использования органа управления при манипуляции смежным (соседним) органом управления.

128. Расстояние между оборудованием, а также между оборудованием и стенами производственных помещений должно устанавливаться в зависимости от конкретных условий с обеспечением выполнения требований охраны труда и безопасного обслуживания оборудования.

129. Взаимное расположение и компоновка рабочих мест должны обеспечивать безопасный доступ на рабочее место и возможность быстрой эвакуации работников при аварийной ситуации.

130. Если оборудование имеет несколько пультов управления, обслуживание которых с одного места невозможно, каждый пульт должен оснащаться устройством ручного аварийного отключения.

131. На автоматических линиях с большим фронтом обслуживания устройства аварийного отключения должны располагаться с шагом не более 10 м и быть сблокированы для исключения возможности параллельного управления с различных пультов.

132. Аппараты, машины, транспортеры и другое оборудование, обслуживаемое несколькими работниками или имеющее значительную длину, должно иметь, пусковое устройство только в одном месте на пульте управления. Устройства для останова оборудования должны быть на всех рабочих местах.

133. Организация рабочих мест должны исключать длительное нахождение работающих в вынужденной рабочей позе (более 25 % рабочего времени) и частые (более 100 раз за смену) наклоны туловища свыше 30°.

135. Каждое рабочее место должно размещаться на достаточной площади и должно быть оснащено в соответствии со своим функциональным назначением.

Загромождение проходов, проездов, лестничных площадок оконных проемов, отопительных приборов, а также рабочих мест сырьем, заготовками, полуфабрикатами, готовыми изделиями, отходами производства, тарой не допускается.

136. Постоянные рабочие места в цехах, где проводятся процессы жидкостной обработки сырья и полуфабрикатов, должны быть оборудованы настилами и решетками, предохраняющими ноги работников от намокания и охлаждения.

137. Места временного или постоянного нахождения работников, не участвующих непосредственно в работе с вредными и (или) опасными веществами, должны располагаться за пределами зон повышенной опасности.

138. Размещение технологического оборудования (любой машины, аппаратуры, инструмента или установки, используемой в работе), исходных материалов, полуфабрикатов, заготовок, готовой продукции и отходов производства в производственных помещениях и на рабочих местах должно обеспечивать осуществление производственного цикла в оптимальных режимах и не должно представлять опасности для персонала.

139. Технологическое оборудование должно устанавливаться, размещаться и использоваться таким образом, чтобы уменьшить риски для пользователей технологического оборудования и для других работников, например, путем обеспечения достаточного пространства между подвижными и неподвижными частями технологического оборудования либо движущимися частями оборудования и его окружающей обстановкой, а также обеспечения безопасных способов доставки или перемещения всех используемых или производимых форм энергии и веществ.

140. Размещение технологического оборудования должно исключать контакт его горячих частей с пожаро- и взрывоопасными веществами, если такой контакт может явиться причиной пожара или взрыва, а также исключать возможность соприкосновения работника с горячими или переохлажденными частями или нахождение в непосредственной близости от таких частей, если это может повлечь за собой травмирование, перегрев или переохлаждение работника.

141. Места постоянного пребывания работников необходимо предусматривать в наиболее гигиенически благоприятных зонах, для чего следует максимально, исходя из реальной производственной обстановки, удалять их от технологического оборудования, выделяющего вредные химические вещества.

142. Для предотвращения и контроля термических ожогов и физических повреждений от движущегося оборудования у работников, выполняющих операции по техническому обслуживанию технологического оборудования, должны быть приняты общие меры защиты (например, оснащение машин предохранительными устройствами, а также внедрение систем и процедур блокировки и опломбирования оборудования).

143. Технологическое оборудование, на котором может накапливаться статическое электричество, должно быть заземлено и при необходимости оборудовано нейтрализаторами.

144. Опасные зоны, возникающие при выполнении работ с возможным разбрызгиванием агрессивных жидкостей, должны быть ограждены и обозначены соответствующими знаками безопасности.

145. При проведении работ на высоте должны устанавливаться сигнальные ограждения и обозначаться в установленном порядке границы опасных зон, исходя из действующих норм и правил с учетом наибольшего габарита перемещаемого груза, расстояния отлета предметов или раскаленных частиц металла (например, при сварочных работах), размеров движущихся частей машин и оборудования.

146. Ограждения опасных зон, подвижных элементов технологического оборудования должны быть окрашены в сигнальный цвет.

147. Опасное оборудование или его отдельные части должны быть окрашены в сигнальные цвета. 

148. Машины, ограждение движущихся частей которых невозможно по их функциональному назначению, должны быть снабжены сигнализацией, предупреждающей о пуске таких машин в работу.

149. Конструкция и взаимное расположение элементов оборудования рабочего места (сиденья, органы управления, средства отображения информации) должны соответствовать эргономическим требованиям и характеру выполняемой работы.

150. Каждое рабочее место перед началом или в течение рабочей смены должно осматриваться представителем администрации предприятия с целью проверки соблюдения требований безопасности и недопущения работы при их нарушении.

151. Инструмент должен находиться на рабочем месте в специальных инструментальных шкафах, на стеллажах, столиках, расположенных рядом с оборудованием или внутри него, если это предусматривается конструкцией оборудования.

152. Стеллажи и шкафы по своим размерам должны соответствовать наибольшим габаритам укладываемых на них изделий. Изделия, уложенные на стеллажи, в шкафы или на рабочие столы, не должны выступать за их контуры.

153. На стеллажах, в шкафах и на рабочих столах должны быть указаны предельно допустимые для них нагрузки.

154. Перед использованием стеллажей, шкафов, рабочих столов и верстаков необходимо убедиться, что они установлены устойчиво, а их поверхности гладкие и не имеют выбоин, заусенцев, трещин и других видимых дефектов.

155. Расположение на рабочем месте стеллажей, инструментальных тумбочек, контейнеров с обрабатываемыми полуфабрикатами не должно препятствовать осуществлению рабочих движений, перемещениям работников в процессе эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

156. Организация рабочего места должна обеспечивать возможность его ежесменной уборки без применения растворителей.

157. Уборка рабочих мест, участков и цехов должна проводиться с помощью централизованных вакуумных установок или влажным способом.

158. Уборку участков, характеризующихся выделением АПФД, следует проводить с помощью промышленных пылесосов или других механизмов.

159. Для хранения чистого и сбора использованного обтирочного материала в удобных местах производственного помещения должна быть установлена специальная металлическая тара с закрывающимися крышками.

160. Тара с использованным обтирочным материалом должна регулярно освобождаться по мере ее наполнения, но не реже одного раза в смену.

161. В производственных помещениях, хранилищах химически опасных веществ, местах, где проводят работу с химически опасными веществами, следует иметь аварийный комплект средств индивидуальной защиты, а также средства для локализации аварийной ситуации и оказания первой помощи пострадавшим в случае аварийной ситуации (душ или ванна самопомощи, раковина самопомощи).

162. В производственных помещениях и на объектах проведения работ на видном месте должны иметься аптечки для оказания первой помощи работникам, укомплектованные изделиями медицинского назначения в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Общие требования

163. При выборе рациональных производственных процессов, связанных с использованию химических веществ, необходимо предусматривать реализацию следующих мер:

1) устранение непосредственного контакта работников с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими вредные воздействия на работников;

2) замену производственных процессов и операций с вредными и (или) опасными производственными факторами, процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или имеют меньшую интенсивность;

3) механизацию и автоматизацию, применение дистанционного управления операциями и производственными процессами при наличии вредных и (или) опасных производственных факторов;

4) снижение физических нагрузок, напряжения внимания и предупреждение утомления работников;

5) герметизацию используемого технологического оборудования;

6) минимизацию уровней выделений в воздух производственных помещений, в атмосферу и в сточные воды вредных веществ, а также выделений тепла и влаги в производственные помещения;

7) применение средств коллективной защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов;

8) системный контроль и управление производственными процессами, обеспечивающими защиту работников и аварийное отключение технологического оборудования;

9) своевременное удаление и обезвреживание производственных отходов, являющихся источником вредных и (или) опасных производственных факторов;

10) своевременное получение информации о возникновении опасных ситуаций на отдельных производственных операциях.

164. При использовании в производственном процессе новых исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, а также при образовании промежуточных веществ, характеризующихся наличием связанных с ними вредных и (или) опасных производственных факторов, работники должны быть заранее проинформированы о правилах безопасного поведения, обучены работе с этими веществами и обеспечены соответствующими средствами защиты.

165. Производственные процессы, при которых применяются или образуются чрезвычайно опасные и высокоопасные вещества, должны проводиться непрерывным, замкнутым циклом при применении комплексной автоматизации с максимальным исключением ручных операций.
166. При проведении производственных процессов работодателем должны быть предусмотрены и обеспечены меры защиты работников от подвижных частей технологического оборудования, движущихся машин и механизмов, перемещаемых изделий, заготовок, готовой продукции.
167. Все используемые химические вещества  должны иметь маркировку с основной информацией об их характере.

Опасные химические вещества снабжаются дополнительно этикетками. На этикетке должна присутствовать информация, включающая:

1) факторы риска для организма человека;

2) меры предосторожности;

3) классификацию вещества;

4) указание, где находится паспорт безопасности вещества (материала), содержащий дополнительную информацию.

При необходимости, на этикетке должны быть указаны сведения об особых условиях хранения или предупредительная надпись: «Вскрывать в специальных условиях».

Этикетки должны быть прочными и устойчивыми к внешним воздействиям. Надписи на них должны быть напечатаны типографским или литографским способом или другим средством печати (компьютером) на белой или слабоокрашенной бумаге.

Этикетка должна быть удобочитаемой, ее текст - доступным для понимания.

168. Обязательной составной частью технической документации на химическую продукцию (вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства) является паспорт безопасности.

Работодатели должны получать паспорта безопасности химических веществ (материалов), содержащие подробную основную информацию относительно их идентификации, поставщика, классификации, опасностей, мер предосторожности и мероприятий, осуществляемых в аварийных ситуациях.

Паспорт безопасности химического вещества (материала) должен содержать следующую информацию:

1) идентификацию химического продукта и компании (включая торговое или общепринятое название химического вещества и подробности, связанные с поставщиком или производителем);

2) данные о составе, компонентах (для возможности их точной идентификации с целью оценки степени их опасности);

3) идентификацию опасности;

4) меры по оказанию первой помощи;

5) противопожарные меры;

6) меры в случае аварийной утечки;

7) обращение с химикатами и их хранение;

8) контроль за воздействием, индивидуальную защиту (включая возможные методы контроля за воздействием на рабочем месте);

9) физические и химические свойства;

10) устойчивость и реактивность;

11) токсикологическую информацию (в том числе о потенциальных путях попадания и о возможности синергетического эффекта при соединении с другими химическими веществами или опасностях, встречающихся на производстве);

12) экологическую информацию;

13) сведения относительно его удаления;

14) информацию о транспортировке;

15) правовую информацию.

169. Работодатели должны вести учет опасных химических веществ, используемых на рабочем месте, сверяя его с соответствующими паспортами безопасности химических веществ. Все заинтересованные работники и их представители должны иметь доступ к такому учету.

Количество химических веществ, размещаемых на рабочем месте, должно быть не более чем на одну смену.

170. Приготовление рабочих составов химических веществ должно осуществляться централизованно, специальной службой под руководством технолога.

Приготовление рабочих химических растворов должно осуществляться на специальных установках при работе вентиляции с использованием средств индивидуальной защиты. 

С целью устранения опасных и снижения действия вредных производственных факторов на работников, дозировку и перемешивание химических компонентов следует производить в закрытых трубопроводах, реакторах и емкостях.

Рабочие составы химических веществ должны поступать на рабочие места готовыми к применению.

Разлив готовых растворов и агрессивных жидкостей должен осуществляться способами, исключающими поражение работников.

171. Введение концентрированных растворов кислот, щелочей и других химикатов в рабочие растворы на всех стадиях технологического процесса должно быть механизировано.

172. Слив использованных растворов из аппаратов должен осуществляться способом, исключающим контакт работников с растворами, попадание жидкости на пол помещения, выделение вредных веществ в воздух рабочей зоны.

173. Производственные процессы, связанные с применением или образованием вредных веществ, необходимо должны проводиться непрерывным замкнутым циклом в герметичной аппаратуре с максимальным использованием самотека, при технологических параметрах, ограничивающих выделение вредных веществ (в вакууме, при низкой температуре), а также с минимально возможным использованием ручного труда.
174. Технологические процессы, при которых применяются или образуются вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности должны проводиться в аппаратуре с арматурой и коммуникациями повышенной герметичности и надежности, и по возможности, при этом должно предусматриваться автоматическое или дистанционное управление процессами.

При использовании вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности в закрытых помещениях следует предусматривать проведение технологических процессов с размещением оборудования в изолированных кабинах, помещениях или зонах с управлением этим оборудованием с пультов или из операторских зон. В этих случаях в кабинах помещениях и зонах размещения оборудования, а также на участках возможных аварий необходимо предусматривать возможность использования персоналом шланговых противогазов при ремонтных и аварийных работах.

175. В случаях, когда при современном уровне техники невозможна организация технологических процессов, исключающая выделение вредных веществ в рабочую зону до величин, регламентируемых гигиеническими нормативами, следует предусматривать меры и средства, препятствующие выделению в воздух вредных паров, газов и аэрозолей.

176. Системы контроля и управления производственными процессами должны отвечать следующим требованиям:

1) защитные устройства не должны ограничивать технологических возможностей оборудования и удобства при работе на нем;

2) предохранительные устройства оборудования должны исключать переход параметров установленных для них границ и возникновение связанных с ними аварийных ситуаций;

3) переключатели режимов работы и способов управления должны устанавливаться в запираемых шкафах или вне их при наличии в переключателях замков или съемных ручек;

4) запирание шкафов с аппаратурой управления должно производиться с применением специальных ключей или замков с вынимающимися ключами.

177. Отработанные стоки, содержащие растворы кислот, щелочей, других агрессивных жидкостей, перед сбросом их в канализацию должны нейтрализоваться в закрытых емкостях, оборудованных вытяжной вентиляцией.

178. При проведении очистки канализационных колодцев, коллекторов, тоннелей, сборников и отстойников разного назначения, а также чанов, приямков и другой технологической аппаратуры чугунные крышки люков следует открывать специальным крючком, а доски настилов поднимать ломиком.

179. Чистку отстойников, чанов, резервуаров производить только после проверки в них состояния воздушной среды и надежного отключения впуска и выпуска сточных вод.

180. Чистку и ремонт емкостей и аппаратуры следует проводить способами, исключающими необходимость пребывания людей внутри аппаратуры.

181. Технологическое оборудование перед вскрытием для чистки и ремонта должно быть продуто сначала инертным газом, а затем чистым воздухом и промыто водой. Дегазацию следует проводить вакуумированием.

182. Процессы взвешивания сыпучих материалов и их размельчение должны проводиться в местах, оснащенных местной вытяжной вентиляцией.

183. Станки и инструмент для механической обработки материалов следует оборудовать местной вытяжной вентиляцией с пневматическими пылеприемниками.

184. Очистка оборудования, вентиляционных систем, заготовок, готовых изделий, полов и стен от пыли сжатым воздухом не допускается.

185. Воздуховоды вентиляционных систем, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения должны очищаться от пыли и копоти не реже одного раза в три месяца.

186. Все технологические источники тепла надлежит обеспечивать устройствами и приспособлениями, предотвращающими или ограничивающими выделение тепла в рабочее помещение.

187. Производственные процессы, сопровождающиеся выделением влаги, должны быть автоматизированы или механизированы и осуществляться при максимальном ограничении контакта работников с водой и водными растворами.

188. Оборудование, в котором используется вода и водные технологические растворы с температурой выше 30°C и которое не исключает поступления водяных паров в рабочую зону, необходимо обеспечивать укрытиями с устройством систем вытяжной вентиляции.

189. При организации производственных процессов должны приниматься организационные и инженерно-технические меры, направленные на защиту работающих от неблагоприятного влияния неионизирующих излучений.

190. Во избежание переполнения аппаратов и емкостей вредными и агрессивными жидкостями, их следует оборудовать приспособлениями, которые бы сигнализировали о максимально допустимом уровне заполнения, а при необходимости также переливными трубами, связанными с питающими и аварийными емкостями.

191. Загрузка и выгрузка обрабатываемых изделий должна быть механизирована, организована с соблюдением поточности и производиться в местах, где исключается возможность выделения газов, паров, аэрозолей. Вся система должна быть герметизирована и оборудована аспирацией с очисткой выбрасываемого воздуха от вредных примесей.

192. Смешение продуктов (промежуточных и конечных), а также выгрузка их из емкостей и аппаратов должны производиться способами, исключающими выделение в воздух вредных веществ и загрязнение кожных покровов работников.

193. При использовании в случае необходимости для промывки коммуникаций органических растворителей, система промывки должна быть замкнутой.

194. Очистка, мойка, пропарка и обезвреживание производственных аппаратов и других емкостей, ранее содержащих вредные вещества или агрессивные жидкости, должны производиться на специально оборудованных пропарочно-промывных станциях или пунктах. Все операции по обработке аппаратов (удаление остатка, промывка, пропарка и дегазация) должны производиться на специальных эстакадах механизированным способом.

195. При процессах и операциях, связанных с возможностью выделения пыли, вредных веществ от первоначальных стадий до конечных, должны предусматриваться поточные непрерывные линии или оборудование повышенной герметичности.

196. Для удаления отходов производства при дроблении и просеивании материалов и при других работах, сопровождающихся выделением пыли, необходимо использовать в зависимости от свойств материалов способы пылеподавления с применением воды.

197. С целью исключения выделения пыли в воздух рабочей зоны и осуществления непрерывности технологического процесса развеску и дозировку сыпучих вредных веществ необходимо проводить через автоматические дозаторы непрерывного действия.

198. Все побочные продукты технологических процессов должны максимально утилизироваться предпочтительно в процессе производства.

199. Пролитые на пол различные химические растворы и растворители следует немедленно нейтрализовать и убрать при помощи опилок или сухого песка, а пол протереть ветошью, смоченной соответствующим растворителем, после чего место разлива тщательно вымыть водой с моющим средством или 10 % раствором кальцинированной соды. Эти работы следует проводить с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.

200. Об изменениях режима производственного процесса, вызванных сбоем в работе технологического оборудования и способных вызвать возникновение опасной для работников ситуации, должно быть организовано их своевременное уведомление при помощи световой и звуковой сигнализации.

201. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный автоматический контроль со световой и звуковой сигнализацией о превышении предельно допустимой концентрации.

Требования охраны труда при проведении производственных процессов, связанных с использованием неорганических кислот и щелочей

202. Перед началом работы с неорганическими кислотами и щелочами необходимо проверить наличие маркировок на бутылях, проверить целостность бутылей и других стеклянных предметов, с которыми предстоит работа.

203. Концентрированные растворы кислот должны храниться в специальных сосудах с притертой пробкой, поверх которой необходимо надевать стеклянный притертый колпачок.

204. Щелочи должны храниться в широкогорлых банках из оранжевого стекла, закрытых корковыми пробками, и заливаться слоем парафина.

205. Щелочь нельзя закупоривать притертыми пробками.

206. Посуда для хранения щелочей и кислот должна иметь четкие надписи.

207. Кислоты и щелочи должны храниться на нижних полках шкафов отдельно от реактивов и красок. 

208. Стеклянные бутыли со щелочами и кислотами следует хранить в деревянных прочных обрешетках. Пространство между бутылью и обрешеткой должно быть заполнено упаковочными материалами, предварительно пропитан​ными огнезащитными веществами.

209. Открывание сосудов с концентрированными кислотами и щелочами и приготовление растворов из них разрешается только в вытяжном шкафу с включенной принудительной вентиляцией.

210. Наполнение сосудов концентрированными кислотами и щелочами и переливание следует проводить сифоном или специальными пипетками с резиновой грушей. 

211. Щелочи следует брать из банки шпателем.

212. При приготовлении растворов щелочей, определенную навеску щелочи опускают в большой сосуд с широким горлом и тщательно перемешивают. Большие куски едкой щелочи разбивают в специально отведенном месте. При разбивании щелочь накрывают холстом или другими материалами.

213. При разбавлении крепких кислот следует кислоту наливать в воду, а не наоборот.

Бутыли с кислотами, щелочами и другими едкими веществами следует переносить вдвоем в специальных ящиках или корзинах или перевозить на специальной тележке. Допускается переноска кислот одним человеком в стеклянной посуде емкостью не более 5 л в специальных корзинах.

214. Расфасовку кислот необходимо производить в специальном помещении. Концентрированные кислоты должны поступать в лабораторию в таре емкостью не более 1 л.

215. Кислоты, щелочи, и другие едкие жидкости следует переливать при помощи стеклянных сифонов с грушей. Разливать концентрированные азотную, сорную и соляную кислоты нужно только при включенной вентиляции в вытяжном шкафу.

216. Запрещается хранить растворы щелочей и концентрированных кислот в тонкостенной стеклянной посуде.

217. Отбор проб летучих кислот производят в резиновых перчатках, шерстяной спецодежде и противогазе с коробкой марки «В». Пробы отбираются в бутыли, плотно закрывающиеся пробками, в количестве не более 80 % их объема. Необходимо следить за исправностью ниппелей, через которые ведется отбор проб.

218. Склянки с кислотами, щелочами и другими едкими веществами переносят только в специальных ящиках (деревянных или металлических), выложенных асбестом.

219. Запрещается набирать кислоты и щелочи в пипетки ртом, для этой цели следует применять резиновую грушу.

220. Для приготовления растворов серной, азотной и других кислот их необходимо приливать в воду тонкой струей при непрерывном перемешивании. Приливать воду в кислоту запрещается.

221. Отработанные кислоты и щелочи следует собирать раздельно в специальную посуду и после нейтрализации сливать в канализацию или, в соответствии с местными условиями, в другое место, специально отведенное для этих целей.

222. Применять серную кислоту в вакуум-эксикаторах в качестве водопоглощающего средства запрещается.

223. В случае попадания кислоты на кожу пораженное место следует немедленно промыть в течение 10-15 мин быстротекущей струей воды, а затем нейтрализовать 2 – 5 % раствором карбоната натрия.

224. Большие куски едких щелочей следует раскалывать на мелкие кусочки в специально отведенном месте, предварительно накрыв разбиваемые куски плотной материей (бельтингом). При этом, работающему, следует пользоваться защитными очками и щитком.

225. Растворять твердые щелочи следует путем медленного прибавления их небольшими кусочками к воде при непрерывном перемешивании. Кусочки щелочи нужно брать только щипцами.

226. При смешивании веществ, сопровождающемся выделением тепла, необходимо пользоваться термостойкой толстостенной стеклянной или фарфоровой посудой.

227. Разлитые кислоты или щелочи необходимо немедленно засыпать песком, нейтрализовать и лишь после этого проводить уборку.

228. В лабораториях концентрированные кислоты необходимо хранить в склянках на противнях в определенном месте под тягой или в нижней части вытяжного шкафа, если там вмонтированы канализация, водопровод, газопровод и другие трубопроводы, которые под действием кислот могут корродировать.

229. При работе с кислотами, щелочами запрещается насасывать жидкость в пипетку ртом. Для набора жидкости следует использовать резиновые груши с трубками.

230. Растворы для нейтрализации концентрированных кислот и щелочей должны находиться на стеллаже (полке) в течение всего рабочего дня.

231. Посуду, содержащую растворы едких веществ, во избежание ожогов рук следует мыть в резиновых перчатках.

232. Категорически запрещается хранение всех огнеопасных веществ с кислотами и щелочами.

233. Использованные кислоты и щелочи следует собирать порознь в специально предназначенную посуду. Небольшие количества едких веществ можно выливать в раковину лишь после сильного разведения их водой.

234. При хранении азотной и серной кислот должны быть приняты меры к недопущению соприкосновения их с древесиной, соломой и прочими веществами органического происхождения.

235. В производственных помещениях, хранилищах кислот и щелочей, местах, где проводится работа с кислотами и щелочами, следует иметь аварийный комплект средств индивидуальной защиты, а также средства для локализации аварийной ситуации и оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в случае аварийной ситуации (душ или ванна самопомощи, раковина самопомощи).

Требования охраны труда при проведении производственных процессов, связанных с применением ртути

236. Организация производственных процессов, связанных с производством и применением ртути, должна исключать возможность непосредственного контакта работающих со ртутью, уменьшать возможность образования источников вторичного загрязнения ртутью воздуха рабочей зоны.

237. Производственные процессы, связанные с производством и применением ртути, должны включать в себя автоматическую подачу ртути с помощью автоматических питателей и дозаторов закрытого типа.

238. Управление производственным процессом, связанным с производством и применением ртути, особенно при наличии в качестве сопутствующего производственного фактора нагревающего микроклимата, является дистанционным и осуществляется с пульта управления.

239. Разлив ртути в емкости необходимо осуществлять автоматически и проводить в специальном помещении под укрытием вытяжного шкафа.

240. Выгрузка загрязненных ртутью сыпучих материалов (активированный уголь, силикагель) производится по закрытым трубопроводам в специальные емкости.

241. Работы, связанные с использованием ртути (электролиз с использованием ртути в качестве катода, амальгамация, производство ртутьсодержащих соединений, производство люминесцентных ламп, заполнение ртутью приборов), производятся в отдельных помещениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией.

242. В лабораториях манипуляции с открытой ртутью следует проводить только в хлорвиниловых или тонких резиновых перчатках над поддоном внутри вытяжных шкафов при работающей вентиляции. После окончания работ перчатки перед снятием их с рук необходимо вымыть теплым мыльным раствором.

243. При работе со ртутью необходимо пользоваться толстостенной химико-аналитической посудой или посудой из небьющегося стекла.

244. Заполнение ртутью сосудов необходимо производить через воронку с оттянутым капилляром и лить ртуть по стенкам сосуда.

245. При попадании ртути на раскаленную спираль или нагретые поверхности основания печи необходимо, не выключая вентиляции, отключить печь от сети, демонтировать установку и после охлаждения печи и нагретых поверхностей до допустимой температуры, провести их демеркуризацию.

246. Отработанные растворы, содержащие примеси ртути, следует сливать путем предварительного осаждения ее в фарфоровой чашке большой емкости во избежание попадания капель ртути в канализационную сеть.

247. Самостоятельные производственные процессы и операции, связанные с возможностью загрязнения воздуха парами ртути на всем протяжении технологического процесса, производятся в отдельных зданиях, оборудованных собственными бытовыми помещениями.

248. Технологическое оборудование, при работе которого могут выделяться в воздух пары ртути, должно быть герметизировано. Места возможных вредных выделений оборудуются местной механической вытяжной вентиляцией независимо от того, расположено это оборудование в цехе или на открытой площадке. При технологической возможности производственное оборудование, выделяющее пары ртути, а также все лабораторное оборудование и приборы с ртутным заполнением, устанавливаются в вытяжных шкафах.

249. При работе с открытой ртутью вентиляция вытяжного шкафа не должна выключаться в течение 30 минут после окончания работы. При хранении в вытяжном шкафу запасов ртути или приборов, имеющих открытые поверхности ртути, вентиляция вытяжного шкафа включается за 15 – 20 минут до начала работы.

250. Нагревание ртути необходимо проводить на специальных печах с вертикальным расположением нагревательных поверхностей, установленных внутри вытяжного шкафа при включенной вентиляции, обеспечивающей скорость движения воздуха в проеме шкафа 2,5 м/с.

251. Хранение ртути осуществляется на специальных складах, оборудованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к производственным помещениям, в воздух которых возможно поступление ртутных паров.

252. На складах должен иметься запас посуды и приспособлений для безопасной расфасовки и транспортирования ртути. Транспортирование ртути должно осуществляться только в небьющейся посуде.

253. Хранение запасов ртути на складах и в производственных помещениях производится в стальных баллонах с завинчивающимися стальными пробками. В производственных помещениях выданная со склада ртуть может временно (до суток) храниться под вытяжкой в толстостенной стеклянной посуде или в других емкостях, устойчивых к механическим, химическим и прочим воздействиям, с герметичными пробками (на вакуумной замазке), установленных в амортизационном футляре на специальном поддоне (металлическом, пластмассовом).

254. Для отпуска ртути должны быть предусмотрены специальные баллоны с кранами в нижней части. Вентиль крана должен иметь предохранитель от случайного открывания.

255. В лабораториях ртуть должна храниться в вытяжном шкафу в небьющейся посуде или толстостенной стеклянной посуде с притертыми пробками (на вакуумной замазке), установленной в амортизационном футляре на металлических поддонах. В небольших количествах (20-30 мл) ртуть может храниться в запаянных стеклянных ампулах в общих лабораторных шкафах. Ампулы при этом должны быть заключены в плотные футляры (пластмассовые или металлические), предотвращающие разлив ртути при случайном бое ампул.

256. Выдачу ртути со складов следует производить только по требованию начальника отдела (цеха, лаборатории) с разрешения заведующего складом в количестве, не превышающем суточную потребность. Отпуск ртути должен производиться либо баллонами, либо в специально предназначенную для этой цели посуду. Освобожденные от ртути баллоны немедленно подвергаются демеркуризации, возвращаются на склад и размещаются в специальном помещении склада.

257. Неиспользованная ртуть возвращается на склад. Выдача ртути со склада и получение ртути регистрируется в специальном журнале, хранящемся на складе, и оформляется двумя подписями (выдающего и получающего).

258. В лабораториях отработанную ртуть необходимо хранить в толстостенных небьющихся сосудах с притертыми пробками под слоем подкисленного раствора перманганата калия. Сосуды устанавливаются на металлическом поддоне в вытяжном шкафу.

259. Приборы с ртутным заполнением после окончания цикла работ с их использованием или при необходимости их ремонта подвергаются химической обработке (концентрированная азотная кислота) с последующим прополаскиванием водой и раствором йода в йодистом калии или другими демеркуризаторами.

260. Хранение, транспортирование ртути и загрязненных ею отходов осуществляется в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям.

261. Утилизация бракованных изделий, содержащих ртуть, производится после охлаждения их до допустимой температуры.

262. Для утилизации бракованных изделий, содержащих ртуть, выделяется специальное помещение, связанное с основной технологической цепочкой, имеющее достаточную производственную площадь (не менее 4 м2 на одного работника) и объем помещения (не менее 15 м3 на одного работника).

263. Освобожденные от ртути бракованные изделия, стеклянный бой необходимо выносить в специальной таре в помещения для временного хранения освобожденных от ртути изделий.

264. Временное хранение загрязненных ртутью бракованных изделий, подлежащих уничтожению, следует производить в вытяжном шкафу при работе вентиляции.

265. Неутилизированные ртутные отходы и ртуть должны быть захоронены в соответствии с установленными требованиями.

266. Транспортирование и хранение содержащих ртуть изделий (особенно из стекла) должны исключать возможность их механического повреждения, а также механического повреждения тары, в которой они перевозятся, и образования источников вторичного загрязнения воздуха ртутью.

267. При работе со ртутью необходимо соблюдать меры личной профилактики: не брать ртуть голыми руками, не засасывать ее ртом в пипетки; работать в белых хлопчатобумажных накрахмаленных халатах и шапочках; руки защищать от загрязнения ртутью мягкими резиновыми перчатками; работать с открытой ртутью в очках.

Требования охраны труда при проведении производственных процессов, связанных с переработкой пластмасс

268. Разработка и организация производственных (технологических) процессов переработки пластмасс должны предусматривать минимальное использование ручного труда, предупреждение перенапряжения внимания и утомления работников.

269. При организации работы цехов получения изделий из пластмасс литьем, спеканием, прессованием, вальцеванием, каландрованием целесообразно группировать технологическое оборудование по виду производств.

270. Загрузка бункеров, дозирующих устройств и таблетмашин должна осуществляться механическим способом или из технологических контейнеров и растарочных устройств.

271. При постоянном приготовлении навесок и смесей компонентов необходимо использовать автоматические весы, дозаторы или другие приспособления. Запас исходных пылящих материалов на рабочем месте не должен превышать потребности одной смены.

272. При обработке изделий из пластмасс в камерах машин (при нагреве, промывке, отделке изделий) пребывание работников внутри камер не допускается.

273. Сушка и предварительный нагрев пластических материалов должны проводиться в оборудовании, не допускающем загрязнения воздуха рабочей зоны вредными веществами.

274. Складирование и прессование мешочной тары из-под порошкообразных материалов следует осуществлять в вентилируемых укрытиях.

275. Бункеры машин для переработки порошкообразных материалов должны быть оснащены устройствами, предупреждающими зависание и слеживание материалов в них.

276. Загрузка пресс-порошка в бункеры пресс-автоматов, реактопласт-автоматов, роторных линий и таблетмашин должна быть механизирована и оборудована средствами, исключающими пылевыделение.

277. При выгрузке из оборудования горячих изделий из пластмасс должен быть исключен непосредственный контакт работников с этими изделиями. Остывание изделий следует осуществлять в предусмотренных для этих целей укрытиях или специальных помещениях, оборудованных вытяжной механической вентиляцией. 

278. Сушка порошковых полимерных материалов для удаления остаточных количеств влаги должна осуществляться в закрытых аппаратах под разрежением. 

279. При изготовлении и использовании свинцовых форм необходимо соблюдать меры безопасности, предупреждающие загрязнение свинцом воздуха рабочей зоны и кожных покровов работников.

280. Подготовку рабочих растворов клеев следует производить в закрытых аппаратах (смесителях, реакторах) и мокрым способом обработки.

281. При склейке полимерных изделий следует использовать менее токсичные клеи и растворители.

282. Нанесение клеев и растворителей на поверхности склеиваемых деталей следует производить в аспирируемых укрытиях с помощью кистей, пипеток, шприцев и других приспособлений. При склеивании крупногабаритных изделий из пластмассы необходимо использовать закрытые сосуды.

283. Загрузка гранулированного, измельченного или сыпучего полимера в количестве более 10 кг/час в бункеры оборудования должна быть механизирована и осуществляться пневматическими или шнековыми устройствами.

284. Выгрузку изделий из пластмасс из печей необходимо проводить после остывания их в печах до 40 град. С при работающей местной вентиляции. Допускается выгрузка изделий при температуре 150 град. С в специальные контейнеры, размещенные под аспирационными устройствами, до полного остывания изделий.

285. Пропитка наполнителей эпоксидными и фенолформальдегидными смолами при производстве слоистых пластиков должна осуществляться на пропиточных машинах, в которых предусмотрена капсуляция пропиточных узлов и удаление из-под капсульного пространства загрязненного воздуха.

286. В случае разогрева или отверждения эпоксидных смол в термостатах, автоклавах или сушильных шкафах последние необходимо герметизировать и теплоизолировать.

287. Слив разогретой (расплавленной) композиции эпоксидной смолы в приемные емкости в серийном производстве должен быть механизирован, автоматизирован и производиться в аспирируемом укрытии.

288. Снятие излишков и подтеков неотвержденных смол с изделий допускается производить бумагой, а затем ветошью, смоченной ацетоном или этилцеллозольвом. Применение для этой цели более токсичных растворителей не допускается.

289. В производствах переработки пластмасс с наибольшим расходом смол или компаундов следует использовать любые емкости одноразового пользования (картонные стаканчики), которые после употребления необходимо уничтожать без предварительной очистки.

290. В производственных помещениях цехов термической переработки пластмасс при применении звукопоглощающих облицовок следует отдавать предпочтение материалам с покрытием для снижения сорбции химических веществ.

291. Места возможных выбросов расплавленного материала пластмасс (зона сопла термопластавтоматов, головка экструдеров) должны быть оборудованы защитными экранами.

292. При освобождении термопластавтоматов или экструдеров от горячих полимерных материалов (при аварии, выходе брака, остановке машин) сброс материала должен осуществляться в специально предназначенные для этого передвижные емкости с крышками и вывозиться из цеха в специально установленное место.

293. При выборе пластмасс для проектируемых изделий наряду с механическими, физическими и другими свойствами, определяющими технологическую пригодность материалов, следует учитывать токсичность для человека вредных веществ, выделяющихся при их переработке. При сопоставлении различных пластмасс техническим требованиям предпочтение должно быть отдано менее токсичным.

Требования охраны труда при проведении производственных процессов, связанных с изготовлением и использованием эпоксидных смол и материалов на их основе

294. При применении эпоксидных смол и материалов на их основе следует использовать минимальное количество исходных продуктов, необходимых на рабочий день, смену или для выполнения разовой работы.

295. Процессы постоянного изготовления и применения эпоксидных смол и материалов на их основе должны производиться в изолированных помещениях.

296. Приготовление связующих компаундов, клеев на основе эпоксидных смол должно осуществляться на автоматических установках в специальном изолированном помещении.

297. Приготовление рабочих составов на основе эпоксидных смол отдельными, небольшими порциями можно осуществлять с использованием лабораторного оборудования и инвентаря в вытяжных шкафах.

298. Операции по приготовлению эпоксидных клеев, компаундов, связующих (размельчение и навеска исходных компонентов, их смешивание) должны производиться механическим способом на рабочих местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

299. При механической обработке изделий на основе эпоксидных смол вид обработки, режущий инструмент и режим резания должны исключать разрушение материала, а именно его растрескивание, расслоение и подгорание. Для исключения подгорания этих материалов при механической обработке следует проводить обработку изделий на основе эпоксидных смол с использованием охлаждающей эмульсии.

300. Составные части компаундов, приготовляемых непосредственно перед применением в производственном (технологическом) процессе, должны доставляться заранее расфасованными в упаковки одноразового использования в соответствии с рецептурой компаунда. Освобожденные от содержимого упаковки должны помещаться в плотно закрывающуюся емкость и в конце смены доставляться к месту уничтожения отходов.

301. При приготовлении связующих для стеклопластиков из твердых эпоксидных смол расплавление последних следует осуществлять в аспирируемых нагревательных печах.

302. Дробление твердых эпоксидных смол, отвердителей и минеральных наполнителей, используемых при изготовлении порошковых эпоксидных композиций, следует осуществлять в закрытых размольных аппаратах, конструкция которых должна исключать возможность поступления пыли в воздух рабочей зоны производственных помещений как в процессе дробления, так и при выгрузке порошковых эпоксидных композиций.

303. Заполнение пропиточной ванны эпоксидными связующими должно осуществляться по герметичному трубопроводу. При этом необходимо обеспечить автоматическое поддержание необходимого уровня связующего в ванне и исключить возможность ее переполнения.

304. Установка рулонов наполнителей на пропиточную машину, снятие их после пропитывания, резка пропитанного и подсушенного полотна на листы на выходе из машины или на специальном станке должны осуществляться механизированными способами.

305. Размельчение большого количества твердых наполнителей в соответствии с требованиями технологического процесса должно производиться в закрытых размольных аппаратах, исключающих пылевыделение, а приготовление смеси эпоксидной смолы с отвердителями - в герметичных аппаратах с мешалками.

306. Разогрев или отверждение эпоксидной смолы должен проводиться в термостатах, автоклавах или в герметизированных и теплоизолированных сушильных шкафах.

307. Приготовление эпоксидного состава должно осуществляться в вытяжном шкафу или другом вентилируемом укрытии, а операция по нанесению и выравниванию эпоксидного покрытия - с обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи рук работников.

308. Для нанесения эпоксидных смол и компаундов на изделия необходимо пользоваться инструментом, кистями, шпателями, лопатками и другими приспособлениями, ручки которых снабжены защитными экранами.

309. При изготовлении малогабаритных деталей нанесение эпоксидного клея или заливку компаунда следует проводить на рабочих столах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией. Рабочие столы должны быть покрыты прочной белой бумагой.

310. Проведение обработки мелких деталей эпоксидными смолами или компаундами на их основе допускается на специальных металлических подносах, покрытых бумагой, легко удаляемой в случае загрязнения.

311. Для сбора загрязненной эпоксидной смолой бумаги и обтирочного материала в помещении должны быть установлены металлические емкости с крышками. В конце рабочего дня емкости должны очищаться, а содержимое их сжигаться в специально отведенном месте.

312. Окраска изделий методом ручного распыления с применением эпоксидных лакокрасочных материалов разрешается только в вентилируемых камерах и при обеспечении работников средствами индивидуальной защиты.

313. Отходы эпоксидных лакокрасочных материалов не допускается сливать в канализацию. Они должны собираться в специальную закрытую емкость и выноситься из помещения для утилизации или уничтожения в специально отведенные места.

314. В лабораториях, мастерских и других подразделениях организации, где эпоксидная смола расходуется в небольших количествах, в качестве емкости для смолы рекомендуется использовать картонные стаканчики, которые после употребления уничтожаются без предварительной очистки.

315. При использовании клеенамазывающей вальцовой установки для нанесения эпоксидного клея на декоративные покрытия или связующего на стеклоткань ванны с клеем или связующим должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией в виде двусторонних бортовых отсосов.

316. Местной вытяжной вентиляцией должны быть оборудованы термостаты и сушильные шкафы, в которых осуществляется отверждение изделий после заливки эпоксидным компаундом или покрытия краской на основе эпоксидной смолы.

317. При механической обработке крупных изделий следует использовать передвижную вентиляционную установку с поворотным приемным устройством.

318. Напыление составов на основе эпоксидных смол на изделия следует производить в специальных камерах с расположением рабочего места вне камеры.

319. Производственный (технологический) процесс предварительного нанесения эпоксидного клея на декоративное покрытие или пропитка стеклоткани связующим из эпоксидной смолы должен быть механизирован.

320. При механической обработке готовых изделий (если это допускается технологией) следует использовать мокрый способ обработки.

321. Рабочие места у гильотинных ножниц, дисковых пил должны быть оснащены устройствами для механизированной или автоматизированной подачи материалов к месту резки и укладывания обработанных изделий на транспортные средства.

322. При выполнении работ, требующих общего (периодического) наблюдения за ходом технологического процесса, должна быть обеспечена возможность чередования рабочей позы «стоя» с позой «сидя».

323. Во избежание контакта кожи рук с эпоксидной смолой и отвердителями работники должны быть обеспечены полиэтиленовыми или резиновыми перчатками, надеваемыми поверх хлопчатобумажных. Для выгрузки горячих изделий на основе эпоксидных смол из сушильных шкафов должны использоваться суконные перчатки.

324. Попавшую на кожу эпоксидную смолу рекомендуется удалить мягкими бумажными салфетками, обмыть кожу горячей водой с мылом и щетками, промокнуть, высушить, смазать кожу жирной мазью на основе ланолина, вазелина или касторового масла. В случае значительного загрязнения рук эпоксидной смолой разрешается использовать для их очистки этилцеллозольв или минимальные количества ацетона.

325. Запрещается использование для очистки рук бензола, толуола, четыреххлористого углерода и других высокотоксичных растворителей.

326. При попадании отвердителей (аминов, ангидридов кислот) на кожу или в глаза необходимо их тщательно промыть водой.

327. При проведении производственных (технологических) операций с использованием связующих, клеев, компаундов, окрасочных материалов на основе эпоксидной смолы, связанных со значительным пыле- и газовыделением вредных веществ в воздух рабочей зоны, в случае невозможности техническими средствами снижения концентрации этих веществ до предельно допустимой величины работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

328. Доставка эпоксидных смол и материалов на их основе к рабочим местам должна производиться в специальной таре с плотными крышками.

329. Для хранения составов на основе эпоксидной смолы целесообразно использование одноразовой тары из плотного картона.

330. Мойку тары из-под эпоксидной смолы или компаунда необходимо осуществлять в специальном хорошо вентилируемом помещении, в специальных промывочных ваннах механизированным способом.

331. Отходы эпоксидных лакокрасочных материалов сливать в канализацию не допускается. Они должны собираться в специальную закрытую емкость и выноситься из помещения для утилизации или уничтожения в отведенные для этих целей места.

332. Эпоксидные смолы хранят в закрытых складских помещениях специализированных складов или специально оборудованных отсеках (отделениях) общего склада.

333. Места разлива эпоксидных лакокрасочных материалов, жидких эпоксидных смол и материалов на их основе, а также места для вскрытия тары с твердой (порошкообразной) смолой должны быть оборудованы местным вытяжным устройством. При разливе эпоксидных смол рекомендуется исключить попадания влаги в тару.

334. При отпуске со склада эпоксидных лакокрасочных материалов переливание их в рабочую посуду следует проводить на поддоне с бортиком. Перелив лакокрасочных материалов и растворителей из бидонов в емкости для приготовления лакокрасочных материалов объемом свыше 10 кг должен быть механизирован. При этом должны соблюдаться условия, исключающие образование статического электричества.

335. Эпоксидные лакокрасочные материалы, имеющие в составе органические растворители, необходимо хранить в герметически закрытой таре в помещении для хранения легковоспламеняющихся веществ. В этих помещениях не допускается курить и производить работы, связанные с использованием огня и вызывающие искрообразование.

336. Хранение на складе и применение эпоксидных лакокрасочных материалов неизвестного состава не допускается.

337. Не допускается хранение клеев, эмалей и других материалов на основе эпоксидных смол и растворителей вместе с бумагой, волокнистыми материалами, а также с баллонами с кислородом, водородом, ацетиленом, пропан – бутаном, хлором, аммиаком.

Требования охраны труда при проведении производственных процессов и работ, связанных с использованием канцерогенных веществ или веществ, вызывающих мутацию (мутагенов)

338. Работодатель должен сократить использование канцерогенных веществ и мутагенов на рабочих местах, в частности, с помощью их замены постольку, поскольку это технически возможно, веществами, смесями или процессами, которые при соответствующих условиях использования неопасны или менее опасны для здоровья или безопасности работников.

339. Во всех случаях использования канцерогенных веществ или мутагенов работодатель должен принять все нижеследующие меры:

1) ограничение количества канцерогенных веществ или мутагенов на рабочем месте;

2) максимальное ограничение числа работников, которые подвергаются или могут подвергнуться воздействию;

3) разработка рабочих процессов и инженерных мер контроля, предназначенных для того, чтобы избежать проникновения канцерогенных веществ или мутагенов на рабочее место либо минимизировать такое проникновение;

4) удаление канцерогенных веществ или мутагенов у источника, используя систему местной вытяжной вентиляции или общую вентиляцию;

5) использование существующих подходящих процедур для измерения содержания канцерогенных веществ или мутагенов, в частности, для раннего обнаружения ненормированного воздействия при чрезвычайном происшествии или аварии;

6) применение подходящих рабочих процессов и методов;

7) меры коллективной защиты и (или) в случаях, когда воздействия нельзя избежать с помощью иных мер, применение мер индивидуальной защиты;

8) меры гигиены, в частности, регулярная чистка полов, стен и иных поверхностей;

9) информирование работников;

10) ограничение опасных зон и использование соответствующих предупредительных знаков и знаков безопасности, включая знаки «Курение запрещено» в тех зонах, где работники подвергаются или могут подвергнуться воздействию канцерогенных веществ или мутагенов;

11) разработка планов действий в случае чрезвычайной ситуации, которая может привести к ненормально высокому воздействию;

12) меры по безопасному хранению, безопасной обработке и транспортировке веществ и материалов, в частности, с помощью использования герметичных и ясно и заметно маркированных контейнеров;

13) меры по безопасному сбору, хранению и безопасной утилизации производственных отходов, в том числе с помощью использования герметичных и ясно и заметно маркированных контейнеров.

340. Работодатели обязаны применительно ко всем видам деятельности, при которых возможен контакт с канцерогенными веществами или мутагенами, принять необходимые меры для того, чтобы гарантировать, что:

1) работники не употребляют пищу, напитки и не курят в тех зонах, где существует риск контакта с канцерогенными веществами или мутагенами;

2) работникам предоставлена защитная одежда или иная специальная одежда;

3) предусмотрены отдельные места хранения для рабочей или защитной одежды и повседневной одежды;

4) работникам обеспечены подходящие и соответствующие риску санитарно-гигиенические условия;

5) защитное оборудование надлежащим образом хранится в определенном месте и по возможности проверяется и очищается перед каждым использованием и каждый раз после использования;

6) дефектное оборудование было отремонтировано или заменено перед следующим его использованием.

341. Работодатели должны информировать работников об установках или связанных с ними контейнерах, содержащих канцерогенные вещества или мутагены, обеспечить ясную и правильную маркировку всех контейнеров, упаковок и установок, содержащих канцерогенные вещества или мутагены, и обеспечить размещение на них легкоразличимых предупреждений и знаков опасности.

Требования охраны труда при проведении производственных процессов, связанных с использованием бензола

342. Использование бензола и продуктов, содержащих бензол, запрещается в качестве растворителей или разбавителей, за исключением операций, выполняемых в герметизированных устройствах или посредством других столь же безопасных методов работ, когда таковые имеются.
343. В помещениях, где бензол или продукты, содержащие бензол, производятся, используются или с ними выполняются какие-либо операции, должны быть приняты все необходимые меры для предотвращения выделения паров бензола в воздух рабочего помещения.

344. Работодатель обязан принимать меры для того, чтобы концентрация бензола в воздухе рабочего помещения не превышала предельно допустимого уровня.

345. В целях эффективной защиты работников, подвергающихся воздействию бензола или продуктов, содержащих бензол, должны применяться технические меры предупреждения и меры производственной санитарии.
346. Работы, связанные с использованием бензола или продуктов, содержащих бензол, выполняются, насколько это возможно, в герметизированных устройствах.
347. Когда нет возможности применять герметизированные устройства, места работы, на которых используются бензол или продукты, содержащие бензол, должны оборудоваться эффективными средствами, обеспечивающими удаление паров бензола в той мере, в какой это необходимо для сохранения здоровья работников.
348. Работники, которые по особым причинам могут подвергаться воздействию концентраций бензола в воздухе рабочих помещений, превышающих предельно допустимую концентрацию, должны снабжаться соответствующими средствами индивидуальной защиты, предохраняющими от вдыхания паров бензола; продолжительность пребывания под воздействием паров бензола по возможности должна ограничиваться.

349. Использование работниками бензола или продуктов, содержащих бензол, для мытья рук или чистки рабочей одежды запрещается.

350. Надпись «Бензол» и необходимые символы опасности должны быть ясно видны на любой таре, в которой находятся бензол или продукты, содержащие бензол. Должно также указываться процентное содержание бензола в этих продуктах.
351. Бензол и продукты, содержащие бензол, должны вноситься в любое рабочее помещение исключительно в таре из подходящего материала, надлежащей прочности и сконструированной и изготовленной таким образом, чтобы предупредить любую случайную утечку жидкости или паров.

V. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАГОТОВОК, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

Требования охраны труда при транспортировании (перемещении) исходных материалов, сырья, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства

352. Транспортирование (перемещение) и хранение исходных материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства должно производиться в соответствии с организационно-технической документацией работодателя и требованиями, установленными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти
, и Правил.

353. При транспортировании химических веществ должны обеспечиваться безопасные условия труда, учитывающие следующие критерии:

1) свойства и количество химических веществ, подлежащих транспортировке;

2) вид, целостность, защиту упаковки и контейнеров, используемых для транспортировки, включая трубопроводы;

3) технические характеристики транспортного средства, используемого для перевозки;

4) маршруты движения;

5) уровень подготовки и квалификации транспортных рабочих;

6) требования к оформлению этикеток;

7) условия погрузки и выгрузки;

8) порядок действий персонала в случае утечек.

354. При транспортировании исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства необходимо обеспечивать:

1) механизацию и автоматизацию транспортирования;

2) использование средств автоматического контроля и диагностики для предотвращения образования взрывоопасной среды;

3) использование безопасных транспортных коммуникаций.

355. Безопасность транспортных коммуникаций должна обеспечиваться:

1) разработкой транспортно-технологических схем;

2) организацией движения транспорта на территории предприятия в соответствии с утвержденным схематическим планом движения транспортных средств и пешеходов (схематический план должен быть установлен в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов, у въездных ворот и в транспортном цехе).

3) установленными указателями и дорожными знаками.

В местах пересечения железных дорог в одном уровне с транспортными путями должны быть переезды, шлагбаумы, предупредительная звуковая и световая сигнализация.

356. Выгрузка химических веществ из транспортных средств (вагонов, автомобилей), их транспортирование, складирование и загрузка в устройства для дальнейшего использования должны быть механизированы. При этом необходимо проводить мероприятия, исключающие разлив химических веществ, их распыление и выделение в атмосферу.

357. Перевозка химических веществ должна производиться в исправной таре с надписью «Ядовито».

358. Транспортирование должна осуществляться, по возможности, в обход крупных населенных пунктов и кратчайшим маршрутом с минимальным числом остановок и задержек в пути.
359. Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке исправные вагоны-цистерны, контейнеры и баллоны с заглушками на арматуре и защитными колпаками.

360. Каждая партия транспортируемого химического вещества должна сопровождаться сертификатом (паспортом), в котором содержатся данные о качестве продукта и количественном составе партии, данные журнала наполнения (заводской номер, масса тары нетто, брутто, масса залитого вещества, срок следующего освидетельствования тары), а также данные о пожаровзрывоопасности продукта.

361. Для материалов, доставляемых без тары, должны использоваться железнодорожные вагоны и автомашины, обеспечивающие беспыльную загрузку, транспортирование и разгрузку материалов.

362. Для транспортирования вредных и агрессивных жидких веществ должны использоваться специальные цистерны. Для веществ с высокой вязкостью в цистернах должны быть предусмотрены устройства для быстрого разогрева и перевода вязкого вещества в жидкое состояние без изменения его химических свойств. При этом должны быть предусмотрены меры, предотвращающие выделение вредных паров и газов в атмосферу.

363. Перевозка вредных и агрессивных жидких веществ в малых количествах (до 2 т) может производиться в контейнерах, бочках и других емкостях, обладающих механической прочностью и химической стойкостью. 

364. Транспортирование кислот, щелочей в стеклянной таре от места разгрузки до склада и от склада до места использования должна осуществляться в приспособленных для этого транспортных средствах, обеспечивающих полную безопасность.

365. Для транспортирования сжиженных газов в больших количествах (более 5 т) должны использоваться специальные железнодорожные и автомобильные цистерны.

366. Пульт управления ленточных транспортеров должен быть оборудован сигнальными лампами, которые показывают движение или остановку каждого транспортера.

367. При эксплуатации конвейера в условиях, где вся его длина не просматривается с места пуска, должна быть установлена двухсторонняя звуковая и световая сигнализация, сблокированная с органами управления таким образом, чтобы исключалась возможность пуска его без предварительной подачи сигнала. Прямую сигнализацию с поста пуска конвейера допускается применять в случаях, когда конвейер просматривается на всю длину.

368. Перемещение погрузчиком крупногабаритных грузов, ограничивающих видимость водителю, следует производить в сопровождении специально выделенного и проинструктированного сигнальщика.

369. Трубопроводы для транспортирования химических веществ должны прокладываться по эстакадам так, чтобы при этом обеспечивалась защита от:

1) падающих предметов;

2) возможного удара со стороны транспортных средств;

3) воздействия коррозионно-активных и горючих веществ.

370. Не допускается прокладка трубопроводов по наружным стенам и через вспомогательные, подсобные, административные и другие помещения, в которых это транспортируемое вещество не используется.
371. К трубопроводам запрещается крепить другие трубопроводы.
372. Трубопроводы, в которых возможно скопление конденсата, должны снабжаться в нижних точках соответствующими дренажными устройствами.
373. Для отвода воздуха в верхних точках трубопровода должны устанавливаться штуцера с краном или вентилем и заглушкой, рассчитанными на максимально возможные в трубопроводе давление и температуру.

374. Трубопроводы должны иметь опознавательную окраску, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

375. Транспортирование токсичных веществ должна производиться с соблюдением всех мер предосторожности, личной и общественной безопасности при надлежащей охране и обязательно в сопровождении ответственного лица – представителя грузоотправителя или грузополучателя, хорошо знающего свойства транспортируемых веществ и умеющего обращаться с ними.

376. Перевозка токсичных веществ ручной кладью в общественных видах транспорта, независимо от их количества, категорически запрещается.

377. Транспортирование всех видов исходных материалов, тары, полуфабрикатов в производственном процессе и готовой продукции на склад должно быть механизировано.

378. На всех производственных участках должно быть обеспечено механизированное транспортирование тяжеловесных деталей технологического оборудования.

379. Для обеспечения грузовых потоков сырья, материалов, полуфабрикатов, готовых изделий и отходов производства в организации должны быть устроены подъездные пути и проезды, соответствующие габаритам применяемых транспортных средств и транспортируемых грузов.

380. В цехах с напряженным грузопотоком предпочтение следует отдавать средствам непрерывного транспорта (конвейеры, транспортеры).

381. Движущиеся части конвейеров, к которым возможен доступ обслуживающего персонала и лиц, работающих вблизи конвейеров, должны быть ограждены.

382. При одновременной работе нескольких конвейеров или в сочетании работы конвейеров с другим технологическим оборудованием двигатели всех машин в этом сочетании должны быть сблокированы.

383. Для обеспечения охраны труда при работе нескольких взаимосвязанных транспортеров применяется взаимная блокировка их электрических приводов. У каждого транспортера должна быть установлена аварийная кнопка «Стоп», с помощью которой, при необходимости, может быть остановлена вся система.

384. По обе стороны конвейеров и транспортеров должны быть свободные проходы шириной не менее 1 м. Проход через трассу конвейеров и транспортеров должен осуществляться по специальным переходным мостикам со сплошным рифленым настилом и перилами высотой не менее 1,1 м. Проходить под конвейером или транспортером, а также переходить через них в неустановленных местах запрещается.

385. Транспортирующие валки должны быть ограждены.

386. Производство ремонтных и других работ на конвейере и транспортере во время их работы запрещается. Запрещается работа конвейеров и транспортеров при отсутствии или неисправности оградительных устройств натяжных и приводных барабанов, роликоопор и отклоняющих роликов, заземления электрооборудования, брони кабелей и металлоконструкций, сигнализации и освещения, переходных мостиков, перекрытий бункеров, ходовых трапов, средств борьбы с пылью (аспирационных устройств, оросительных систем), при загромождении свободных проходов.

387. Лотки-склизы для спуска грузов должны иметь прочную конструкцию с наклоном, обеспечивающим плавное и без ударов скольжение грузов. Во избежание падения грузов лотки-склизы должны быть оборудованы бортами соответствующей высоты. При спуске груза по лотку-склизу на конвейер должны быть приняты меры против падения груза с конвейера.

388. Погрузка, разгрузка отходов производства должны быть механизированы. В местах сбора, сортировки, временного хранения отходов на территории организации должно исключаться загрязнение почвы, подземных вод и атмосферного воздуха.

389. Транспортирование отходов в пределах территории объекта, а также за ее пределы, должно осуществляться с учётом необходимости предотвращения или минимизации утечек, выбросов или воздействия отходов на сотрудников и население.

390. Все содержащие отходы ёмкости, предназначенные для их транспортирования за пределы территории объекта, должны быть надежно защищены и промаркированы с указанием их содержимого и потенциальных опасностей, должным образом погружены на транспортные средства до их вывоза с территории объекта и иметь грузовые документы с описанием груза и создаваемых им рисков.

Требования охраны труда при хранении исходных материалов, сырья, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства

391. Безопасность хранения химических веществ должна обеспечиваться:
1) совместимостью и разделением при хранении химических веществ;

2) ограничением допустимого количества химических веществ, подлежащих хранению;

3) безопасностью размещения складских помещений и доступа к ним;

4) конструкцией, характером и целостностью контейнеров для хранения;

5) механизацией погрузки и выгрузки контейнеров для хранения;

6) соблюдением требований к маркировке и перемаркировке;

7) мерами предосторожности против случайного выброса химических веществ, пожара, взрыва, химической реактивности;

8) соблюдением нормируемых параметров температуры, влажности и вентиляции;

9) мерами предосторожности и действия в случае утечек;

10) планированием и реализацией экстренных мер в аварийных ситуациях;

11) предусматриванием возможности изменения физических и химических свойств, возможные при хранении химических веществ.

392. Хранение химических веществ должно быть организовано в специальном помещении склада в исправной таре.

393. Освободившуюся тару из-под химических веществ запрещается использовать для хранения продуктов питания и питьевой воды.

394. Запрещается хранение кислот и щелочей в подвалах, подвальных помещениях и верхних этажах зданий.

395. Бутыли с кислотами должны поставляться для хранения в защитной таре (деревянных ящиках, корзинах или обрешетках), выстланной изнутри соломой или стружкой, пропитанными раствором хлористого кальция. Защитная тара должна выступать выше горла бутыли не менее чем на 20 мм.

396. Хранить кислоты в одном помещении с другими материалами запрещается.

397. Хранение щелочей с кислотами допускается в разных частях здания или в разных отсеках, причем расстояние между отсеками для раздельного хранения кислот и щелочей должно быть не менее 5 м.

398. Опасные химические вещества, которые больше не нужны, и пустые контейнеры, которые могут содержать остатки химических веществ, должны обрабатываться или удаляться таким способом, который полностью исключает или снижает до минимума риск для безопасности и здоровья работников.

399. Отходы производства должны подвергаться утилизации, обезвреживанию, размещению в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
.

400. В организации должны быть организованы сбор, сортировка, временное хранение, обезвреживание и своевременное удаление в места организованного хранения или захоронения вредных и (или) опасных отходов производства.

401. Перспективными направлениями являются переход на безвредные и неопасные исходные материалы, использование малоотходных и безотходных технологических процессов с полностью или частично замкнутым циклом, с полным удалением и очисткой технологических отходов.

402. Сбор, сортировка и кратковременное хранение в организации производственных отходов должны производиться в специально отведенных для этого местах.

403. Отходы, содержащие чрезвычайно опасные и высокоопасные вещества, должны храниться в специальных изолированных помещениях в емкостях (бункерах, закромах, чанах), снабженных специальными устройствами, исключающими загрязнение почвы, подземных вод, атмосферного воздуха.

404. Обтирочные концы, тряпки и ветошь после употребления следует складывать только в специальные ящики, закрытые крышками, соблюдая установленный работодателем порядок и периодичность уборки горючих отходов с последующей их утилизацией.

405. Сточные воды после очистки и дезинфекции сырья должны обезвреживаться и очищаться.

406. При работах на сооружениях для очистки сточных вод должны приниматься меры, исключающие непосредственный контакт работников со сточной жидкостью (применение дистанционного управления, средств защиты работников).

407. Для приемки и разборки отходов производства в местах их хранения должно быть выделено отдельное помещение, оборудованное приточной вентиляцией и местным вытяжным устройством на каждом рабочем месте.

408. Все материалы местах их хранения должны располагаться так, чтобы к каждому штабелю, полке, стеллажу был обеспечен свободный доступ.

409. Промышленные отходы должны собираться отдельно от бытового мусора.

410. Во избежание самовозгорания промышленных отходов категорически запрещается в емкости, где они хранятся, сбрасывать промасленные отходы.

411. При складировании материалов необходимо предусматривать возможность свободного доступа к устройствам пожаротушения.

412. Цистерны и другие емкости, ранее содержавшие вредные вещества или агрессивные жидкости, должны очищаться, промываться, пропариваться, обезвреживаться механизированным путем, исключая пребывание работников внутри емкостей.

413. Внутренняя отделка помещений для мойки оборудования и тары должна обеспечивать возможность тщательной влажной уборки. Полы должны иметь уклоны к трапам канализации. Стены и потолки следует покрывать материалами, не сорбирующими токсические вещества.

414. Канализационные устройства складов и моечных помещений должны иметь ловушки для растворителей. Для смыва полов необходимо предусмотреть водопроводные краны со шлангами и трапы для смывных вод.

415. Для проверки состояния упаковки, правильности маркировки, массы нетто, качества из партии продукции следует выборочно отбирать образцы и проводить анализ на соответствие данной продукции техническим требованиям и требованиям безопасности, изложенным в научно-технической документации.
416. Ручная укладка упаковок и ящиков должна производиться с помощью наклонных трапов, имеющих ширину не менее 1 м и поперечные перекладины для упора ног. Трапы должны быть прочными и проверяться не менее двух раз в месяц.

417. Высоту стеллажа следует принимать исходя из нагрузки, допустимой для перекрытий складских помещений, а также рода упаковки и массы одного места.

418. Погрузочно-разгрузочные площадки должны быть оборудованы под навесами и с учетом возможности их очистки и дезинфекции; иметь покрытия, исключающие возможность загрязнения почвы.

419. Хранение изделий, заготовок и материалов вне установленных мест складирования и навалом запрещается.

420. Хранение исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства должно предусматривать:

1) применение способов хранения, исключающих возникновение вредных и (или) опасных производственных факторов;

2) использование безопасных устройств (тары) для хранения;

3) механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ.

421. При эксплуатации тары необходимо выполнять следующие требования:

1) тара не должна загружаться более номинальной массы брутто;

2) способ загрузки должен исключать появление остаточных деформаций тары, включая местные;

3) груз, уложенный в тару, должен находиться ниже уровня ее бортов;

4) открывающиеся стенки тары, находящейся в штабеле, должны быть в закрытом положении;

5) опрокидывание тары должно осуществляться грузоподъемными устройствами, оборудованными специальными приспособлениями;

6) перемещение тары волоком и кантованием не допускается.

422. При требовании производства или использовании тары повторно, мойку тары из-под химических веществ необходимо осуществлять в специальном хорошо вентилируемом помещении, в специальных промывочных ваннах механизированным способом.

423. Тара массой брутто более 50 кг должна подвергаться техническому освидетельствованию – периодическому осмотру.

424. Периодический осмотр должен производиться перед началом эксплуатации тары, через каждые шесть месяцев и после ремонта тары. 

425. Хранение веществ и материалов необходимо осуществлять с учетом их пожароопасных физико-химических свойств, признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

426. Химические вещества должны храниться в условиях, обеспечивающих целостность упаковки, в закрытых, сухих и периодически проветриваемых складских помещениях.

427. Синтетические материалы, являющиеся источниками электростатических полей, должны складироваться на металлических подставках с заземляющим устройством.

428. Укладка упаковок сырья в штабеля должна производиться на укрепленные деревянные настилы высотой не менее 100 мм.

429. Склады хранения готовой продукции должны размещаться в отдельных помещениях, оборудованных контейнерами, стеллажами и вешалками для готовых изделий.

430. Химические материалы должны храниться в установленной для их хранения закрытой таре в отдельных специальных складах, оборудованных системами общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. При хранении должна исключаться возможность попадания на них воды и прямых солнечных лучей.

431. Хранение сыпучих химических веществ должно производиться в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях. Их подачу и разгрузку необходимо осуществлять механизированным способом, используя герметичное оборудование с устройством аспирации (закрытые шнеки, пневмотранспорт). Воздух от аспирационных систем перед выбросом в атмосферу должен очищаться от пыли.

432. Приемные цистерны для жидких химических веществ и сжиженных газов должны превышать по объему транспортные цистерны с тем, чтобы все содержимое последних переходило в приемные цистерны без добавочных операций, связанных с переключением сливных труб.

433. Загрузка, слив и выдавливание из цистерн должны осуществляться способами, исключающими выделение в воздух вредных веществ или попадание их на кожные покровы работников.

434. Воздух, вытесняемый из приемных цистерн при сливе и перемещении вредных газов и жидких химических веществ, должен очищаться от этих веществ.

435. Емкости для приема жидких веществ в целях предупреждения их переполнения необходимо оборудовать уровнемерами, автоматически закрывающимися клапанами и сигнализацией и должны быть обвалованы с учетом количества хранимых химических веществ.

436. Для беспыльной выгрузки сыпучих материалов из мешков, барабанов должны применяться аспирационные растарочные машины или вакуум-пневматические устройства.

437. Условия хранения кислот и щелочей выбираются в зависимости от их физико-химических свойств.

438. Площадки для хранения кислот и щелочей должны иметь канавки, обеспечивающие отвод жидкости в безопасное место в случае ее разлива, а также специальные навесы.

439. Запрещается хранить кислоты и щелочи в подвалах, полуподвальных помещениях и верхних этажах зданий.

440. На складе и площадке для хранения кислот должны быть установлены емкости для хранения необходимого количества извести, соды для нейтрализации случайно разлитых жидкостей, а также песка для их сбора.

441. Запрещается устанавливать бутыли с кислотами около нагревательных приборов.

442. Помещение склада для расфасовки щелочей и кислот в мелкую тару рекомендуется оборудовать специальными устройствами 

443. При хранении веществ, способных окисляться, необходимо принять меры, исключающие возможность контакта их с деревом, опилками, соломой и другими легкогорючими материалами, не обработанными огнезащитными составами.

444. В лабораториях допускается хранение концентрированных минеральных кислот (кроме плавиковой) в толстостенной стеклянной таре не более 2 л, закрытой стеклянной пробкой и колпачком, в вытяжном шкафу на поддонах из материалов, не подвергающихся коррозии.

445. Рекомендуется хранение соляной кислоты (35 %), плавиковой кислоты и водных растворов гидроокисей щелочных металлов (20 % и ниже) в таре из полиэтилена; фтористоводородной (48 %), азотной (60 ( 70 %) и соляной (любой концентрации) кислот ( в таре из фторопласта. Запрещается хранить концентрированную азотную кислоту в полиэтиленовой таре.

446. Перекисные соединения следует хранить, соблюдая правила хранения огнеопасных и взрывоопасных соединений. Температура хранения не должна быть выше температуры их разложения.

447. При хранении и транспортировке перекисных соединений необходимо иметь в виду, что ряд соединений чувствителен к ударам, толчкам, сотрясениям и к трению.

448. Жидкие перекиси и гидроперекиси следует хранить в емкостях из темного стекла и полиэтилена. Твердые перекиси, чувствительные к механическим воздействиям, следует хранить в контейнерах ( коробках, покрытых изнутри полиэтиленом или парафином.

449. При хранении перекисей в деревянных шкафах стеклянная тара с перекисями должна помещаться в металлические ящики или ставиться на противни с высокими бортами.

450. Хранить щелочные металлы следует под слоем (не менее 15 мм) обезвоженного трансформаторного масла или керосина в стеклянной банке с плотно закрытой корковой пробкой в металлическом ящике с песком.

451. Гидриды щелочных металлов хранят в герметичных железных коробках, до 200 г ( в плотно закрытых резиновыми пробками стеклянных банках. Запрещается хранение гидридов во влажном месте, вблизи воды, кислот и горючих материалов.

452. Способ хранения и транспортировки фосфидов металлов должен исключать их увлажнение и возможное образование при этом вредных газов.

453. Токсичные вещества должны храниться только в специально предназначенных и оборудованных складах, которые должны быть отделены от мест хранения прочих веществ. Хранилища токсичных веществ должны иметь прочные входные двери: металлические или деревянные, обитые железом, закрывающиеся на наружные замки, и находиться под охраной. Эти вещества должны быть на отдельном учете с регистрацией прихода и расхода.

454. Складские помещения для токсичных веществ должны быть сухими, светлыми, иметь естественную и механическую вентиляцию и состоять не менее чем из двух отделений: отделения для хранения и выдачи веществ, отделения для хранения спецодежды, воды, мыла, а также аптечки для оказания первой помощи.

455. При наличии в складе для токсичных веществ оконных проемов они должны быть защищены металлическими решетками с поперечным сечением не менее 1,5 см.

456. Хранение химических веществ на складах допускается только в исправной заводской упаковке или таре.

457. Наиболее безопасно хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в подземных хранилищах. 

458. В складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей запрещается хранение порожней тары или каких-либо посторонних материалов и предметов.

459. Не допускается хранение неорганических кислот (азотной, серной) совместно с органическими кислотами.
460. Уксусная кислота должна храниться как горючие жидкости.
461. Небольшое количество токсичных веществ (до 3 кг) разрешается хранить в прочных сейфах с исправными замками.

462. Места хранения химических веществ должны иметь знаки безопасности.
463. Емкости, содержащие опасные или токсичные вещества, в зависимости от размера поверхности, должны быть окрашены в желтый сигнальный цвет или иметь предупреждающую полосу желтого цвета шириной от 50 до 150 мм.
464. Не допускается завоз и хранение на складе емкостей с химическими веществами при отсутствии маркировки на таре и соответствующих надписей.

465. При хранении химических материалов должен соблюдаться порядок расстановки их по группам и видам.

466. Чрезвычайно опасные и высокоопасные вещества и материалы должны храниться в специальных помещениях, изолированных от других помещений. Расходование этих веществ и материалов должно сопровождаться строгим учетом.

467. При поступлении в организацию чрезвычайно опасных и высокоопасных веществ на каждую партию должен быть составлен акт с указанием в нем сведений о полученных веществах, их количествах, состоянии тары, этикеток, выявленных нарушениях и мерах по их устранению, обеспечению сохранности, надлежащих условий хранения.

468. Каждый химический препарат и другой химический материал должен храниться в специальной таре, соответствующей свойствам определенного химического вещества. Химикаты, поступающие на предприятие без тары (навалом), должны храниться в плотно закрывающихся закромах, ларях, бункерах, которые должны иметь надписи с указанием названия химикатов.

469. Химические вещества, которые могут реагировать между собой, должны быть разделены. В частности, для предотвращения случайного смешивания и выделения опасных газов (например, сероводорода и аммиака), кислоты должны храниться вдали от сульфида натрия и щелочи от аммониевых солей.

470. Известь и другие пылящие материалы следует хранить в закрытых складах.

471. Резервуары баки и другие емкости для хранения горючих, ядовитых и взрывоопасных жидкостей, расположенные на территории предприятия, должны иметь плотно закрывающиеся крышки, газоотводные трубки и поплавки (или другие указатели высоты уровня жидкостей). Газоотводные трубки должны иметь огнепреградительные устройства.

472. Излишки жидкости должны отводиться через переливающие трубки в установленные для этой цели приемники. Устройство стеклянных указателей высоты уровня жидкостей не допускается.

473. Слив кислот, щелочей и других химреактивов из железнодорожных и автомобильных цистерн должен производиться через механизированные сливные пункты или специальные приспособления.

474. Внутренний осмотр цистерн и сборников кислот и ремонт с внутренней стороны могут производиться только после тщательной их промывки водой.

475. Расположение труб, клапанов и другого складского оборудования должно быть спланировано так, чтобы предотвращать неправильное добавление или смешивание несовместимых химических веществ.

476. Наполнение тары и слив жидких химических материалов, способных вызвать химические ожоги, должны быть механизированы.

477. В помещениях, где хранятся химические вещества и растворы, должны быть вывешены инструкции по безопасному обращению с ними.

478. В местах хранения химикатов и легковоспламеняющихся жидкостей должны иметься аптечки, противогазы, защитные очки, респираторы и другие защитные приспособления.

479. Малые контейнеры (например, для красителей и образцов жировых эмульсий) должны безопасно храниться на стеллажах и полках.

480. Порошковые, порошкообразные материалы должны храниться в закрытых емкостях (коробках, кюбелях, мешках).

481. Сыпучие материалы должны храниться в закромах с обеспечением угла естественного откоса.

482. Емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного или иного теплового воздействия.

483. Бочки и бутыли с легковоспламеняющимися веществами и тара из-под них должны храниться в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями к взрывоопасным помещениям.

484. Совместное хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в таре в одном помещении разрешается суммарным объемом не более 200 м3.

485. Хранение активно взаимодействующих с водой веществ должно осуществляться в упаковке поставщика.

486. При хранении исходных материалов, заготовок и полуфабрикатов не должно возникать помех естественному освещению, вентиляции, безопасной эксплуатации оборудования, проезду, проходу, безопасному производству работ, использованию пожарного оборудования и средств защиты.

487. Складирование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих и взрывоопасных материалов должно осуществляться с соблюдением Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

488. На складах хранения и в местах применения кислот должны быть резервные емкости для аварийного слива кислот, кислотоупорные насосы, передвижные фильтры и устройство для смывания кислоты водой в случае попадания ее на тело работника.

489. Бутыли с кислотами, щелочами и другими едкими веществами должны быть размещены в прочных ящиках или обрешетках на деревянных или пластмассовых поддонах на уровне пола и должны устанавливаться в местах хранения группами (одного наименования). Ширина проходов между рядами бутылей должна быть не менее 1 м.

490. Пространство между бутылью и обрешеткой (стенкой ящика) должно быть заполнено прокладочными материалами, пропитанными (во избежание воспламенения) раствором хлористого кальция. Бутыли с кислотой должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

491. Загустевающие или замерзающие химикаты (например, уксусная кислота) должны храниться в утепленных помещениях.

492. Бочки и бутыли с летучими органическими соединениями и тара из-под них должны храниться в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями к взрывоопасным помещениям.

493. При хранении и применении хлорита натрия необходимо соблюдать следующие требования:

1) хранить в сухом, прохладном помещении, в исправной таре, вдали от кислот и различных органических соединений;

2) открывать тару сухим, не вызывающим искр инструментом, избегая попадания брызг воды;

3) хранение хлорита натрия в открытой таре не допускается;

4) освободившуюся из-под хлорита натрия тару необходимо очистить от остатков.

494. Хранение отходов должно осуществляться с использованием методов, предотвращающих смешивание или соприкосновение несовместимых отходов и позволяющих проводить инспекцию ёмкостей для хранения на предмет выявления утечек и разливов. К таким методам относится хранение несовместимых отходов на достаточном расстоянии друг от друга или их физическое разделение с использованием валов или удерживающих ограждений.

495. Хранение отходов должно осуществляться в закрытых ёмкостях, изолированных от воздействия солнечного света, ветра и дождя.

496. В тех случаях, когда объёмы хранящихся жидких отходов превышают 220 литров, в местах хранения должны быть построены объекты систем вторичных средств локализации разливов с использованием соответствующих хранимым отходам материалов.

497. Имеющийся объём вторичных средств локализации разливов в этих случаях должен составлять не менее 110 % объёма самой большой ёмкости хранения или 25 % общего проектного объёма хранения (в зависимости от того, какая величина больше).

498. При хранении легкоиспаряющихся отходов должна быть обеспечена необходимая вентиляция.

499. На каждом предприятии должно быть предусмотрено помещение для безопасного хранения использованных газоразрядных ламп до вывоза их на демеркуризацию на специальные установки.

500. Мероприятия по хранению опасных отходов должны предполагать реализацию специальных мер административного контроля, осуществляемых сотрудниками, прошедшими специальную подготовку в области обращения с опасными отходами.

501. Доступ в зоны хранения опасных отходов и пропуск в них должен быть ограничен только теми сотрудниками, которые прошли необходимую подготовку.

502. В зонах хранения отходов должны проводиться регулярные проверки и документирование их результатов.

503. При работе с опасными отходами не должны использоваться подземные резервуары для хранения и подземные трубопроводные системы.

504. На территории предприятий с подветренной стороны должны быть выделены изолированные и рационально оборудованные площадки для сбора, сортировки и кратковременного хранения производственных отходов и мусора.

505. Промышленные отходы должны храниться спрессованными в кипах или закрытых емкостях, отдельно от протирочных материалов и промасленной ветоши, исключающих засорение ими помещений или территории предприятия, а бытовой мусор — в мусоросборниках с плотно прилегающими крышками.

506. Протирочный материал (промасленную ветошь) следует собирать в отдельные емкости.

507. Место хранения отходов должно быть ограждено сплошным ограждением высотой не менее 0,5 м.

508. Места хранения материалов, полуфабрикатов и готовой продукции должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем и нагревательных приборов.

509. Твердый осадок из колодцев сточных канав следует хранить в закрытых контейнерах на асфальтированных площадках, оборудованных бордюрами и имеющих уклон с отводом воды в канализацию.

510. При складировании материалов, полуфабрикатов и готовой продукции следует предусматривать возможность свободного доступа к устройствам пожаротушения.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

511. Федеральный государственный надзор за выполнением требований Правил осуществляют должностные лица Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов (государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации)
.

512. Руководители и иные должностные лица организаций, а также работодатели – физические лица, виновные в нарушении требований Правил, привлекаются к ответственности в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

� Статья 211 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 27, ст. 2878; 2009, № 30, ст. 3732).


� Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 года, регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 года, регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 года № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 года, регистрационный № 35848).


� Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1130).


Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц  моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2001, № 26, ст. 2685; 2011, № 26, ст. 3803).


� Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209).


� Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года  № 328н (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2013 года, регистрационный № 30593)


Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, регистрационный № 4145)


� Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 155н (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2014 года, регистрационный № 33990) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 383н (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2015 года, регистрационный № 38119)


� Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 года № 290н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2009 года, регистрационный № 14742), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2010 года № 28н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2010 года, регистрационный № 16530), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 февраля 2014 года № 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 гола, регистрационный № 32284) и от 12 января 2015 года № 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 года, регистрационный  № 35962).


� Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года  № 328н (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2013 года, регистрационный № 30593)


Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, регистрационный № 4145)


� Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 года № 533 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации  31 декабря 2013 года, регистрационный № 30992).


Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 года № 642н (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 2014 года, регистрационный № 34558).


� Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 года № 105 "О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 7, ст. 566).


Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 апреля 1999 года № 7 "Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 1999 года, регистрационный № 1817).


� Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденные приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 года № 116 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 года № 32326)


Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля  2003 года, регистрационный № 4358)


Правила по охране труда при  эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 года № 551н (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2015 года, регистрационный № 39138)


� Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 года № 552н (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2015 года, регистрационный № 39125)


� Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные  постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 гола № 390 (в редакции от 6 марта 2015 года).


� Свод правил СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания" (актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*), утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27декабря 2011 г. № 782


� Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2011 г. № 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2011 года, регистрационный № 20452).


� Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 8 августа 1995 года № 73 (с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 11 июня 1999 № 37 и от 14 октября 1999 года № 77), зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации  18 декабря 1995 года, регистрационный № 997,


Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 642н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 2014 г., регистрационный № 34558).


� Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 29.06.2015) (Собрание законодательства Российской Федерации, № 26, 29.06.1998, ст. 3009)


� Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 324 (в редакции от 11 апреля 2015 года)


Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 мая 2015 года № 318н "Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2015 года № 37852) из информационного банка "Российское законодательство (Версия Проф)"
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