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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

 «Инженер по комплектации материалов и оборудования при сооружении объектов использования атомной энергии (6 уровень квалификации)» 
 в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.09500.01
__________________________________________________________________

 (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Инженер в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии» 

КОД профессионального стандарта 24.095
Регистрационный номер: 1277
Дата приказа: от 6 мая 2019 г
Номер приказа: N 309н
СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

__________________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: 

«Производственно-техническое обеспечение при сооружении объектов использования атомной энергии
__________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

	Знания, умения, в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип № задания

	1
	2
	3

	ТФ А/01.6 Анализ производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии
ТФ А/02.6 Расчеты потребности в материалах, конструкциях, монтажной оснастке, нестандартного оборудования в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии
ТФ А/03.6 Анализ условий и сроков поставки материалов, конструкций, оборудования в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии
	Блок 1 – 1 балл

Блок 2 – 1 балл

Блок 3 – 1 балл


	Задания с выбором ответа: 1-3, 5, 6, 8, 11, 13, 15-19, 24, 25, 29, 31-40

Задания с открытым ответом: 4, 7, 9, 10, 12, 14, 21, 22, 26, 27, 

Задания на установление последовательности или соответствия: 28, 30

	Теоретический этап экзамена включает 80 заданий, охватывающих в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном выполнении 75% заданий


Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа Блок 1 - 28 шт.;

количество заданий с открытым ответом Блок 2 – 10 шт.;

количество заданий на установление последовательности или соответствия: 2 шт.
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

	Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип и № задания


	1
	2
	3

	ТФ А/01.6 Анализ производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии
ТФ А/02.6 Расчеты потребности в материалах, конструкциях, монтажной оснастке, нестандартного оборудования в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии
ТФ А/03.6 Анализ условий и сроков поставки материалов, конструкций, оборудования в области производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии
	Умения по анализу производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии, рассчитывать потребность в 

материалах, конструкциях, монтажной оснастке, нестандартного оборудования в области производственно-технического обеспечения и - определять условия и сроки поставки материалов и конструкций 

организации выполнения календарных планов, и формирования пакета заказов нестандартного оборудования. 
	Задания по определению перечня и сроков, производственно-технического обеспечения при сооружении ОИАЭ, расчету потребности в материалах/ конструкциях/ монтажной оснастке/ нестандартного оборудования в области производственно-технического обеспечения при сооружении ОИАЭ, выбору поставщиков по номенклатуре и срокам поставки материалов/ конструкций/ оборудования при сооружении ОИАЭ 



	Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций принимается при условии соответствия выполненного задания одновременно всем критериям оценки


7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена: 

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности 

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности
__________________________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к экспертам):

Высшее образование. 

Опыт работы не менее 3-х лет выполнения работ на подготовительном этапе реализации проекта по сооружению объекта использования атомной энергии.

Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний: 

нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; 

нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; 

методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами); 

требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); 

б) умений 

применять оценочные средства; 

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена; 

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 

Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек 

Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

__________________________________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 

	Исходный документ для выполнения проектных работ по атомной электростанции в целом – это:

Задание на проектирование;

Проектная документация;

Проектно-сметная документация;
План материально-технического обеспечения


	Отметьте лишнее

Задание на проектирование содержит:

требования к основным технико- экономическим параметрам атомной электростанции;

цели и задачи строительства атомной электростанции;

стадийность проектирования и распределения объемов работ между ними;

данные по площадке строительства; 
требования к основным проектным решениям и нормативам, требования которых обязательны к применению; 

перечень необходимых исходных данных для проектирования;

проект производства работ;

оценка окружающей среды;

календарно-сетевой график;

требуемый объем проектных работ на стадии проектирования, сооружения и ввода в эксплуатацию.



	Исходными данными для разработки плана материально-технического обеспечения являются: 

количество материально-технических ресурсов, передаваемых субподрядным организациям;

сетевой график проекта;

моделирование строительного процесса;

задание на проектирование.



	Документ, содержащий данные по номенклатуре и количеству материалов, конструкций, оборудования, деталей, входящих в технологический комплект, количеству технологических комплектов и срокам их поставки – это … 



	Технологические регламенты на выполнение строительно- монтажных работ на объекте использования атомной энергии  должны содержать:

решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ для основных зданий и сооружений;

информацию о составе и качестве исходных данных на момент разработки регламента;

информацию о квалификации сотрудника, разрабатывающего регламент;

обоснование инвестиций.



	Дайте определение материально-технической базы строительства:

Собирательный термин, обозначающий основные и вспомогательные материалы, конструкции, изделия, оборудование, необходимые для обеспечения производственного процесса и создания продукции

Производственно-экономическая система, обслуживающая строительство и включающая строительно-монтажное, промышленно-производственное и инфраструктурное звенья.

Совокупность материальных, технических, организационных, санитарно-гигиенических мероприятий, определяющих качество организации строительного производства

Система человеческих, организационных и технических факторов, направленных на достижение надежной и безопасной работы



	Исходные данные для планирования обеспечения строек материалами и изделиями в соответствии с графиками производства работ – это:



	Лимитно-комплектовочная ведомость потребности материалов, изделий и конструкций, ведомость физических объемов работ и график поставки материалов разрабатываются на основе:

Проекта организации строительства;

Проектно-сметной документации поставки материалов;

Проекта производства работ;
Технического задания на проектирование.


	Отличие сметных и производственных норм расхода материалов состоит в том, что:



	В расчете количества материала используют данные:



	Отличие сметных норм от производственных норм состоит в том, что:

в сметных нормах отражается потребность в трудовых и материальных ресурсах для выполнения отдельных работ по более укрупненной номенклатуре, чем в производственных  нормах;

в сметных нормах отражается потребность в трудовых и материальных ресурсах для выполнения отдельных работ по более детализированной номенклатуре, чем производственные нормы;

отличие отсутствует;

на основании сметных норм рассчитываются производственные нормы.



	График планирования потребности в материалах, конструкциях строится с учетом:



	Исключите лишнее:

График планирования потребности в материалах, конструкциях определяется по:

потребности в машинах и рабочих; 

срокам поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования;

данных о производительности труда;

проектной документации.


	График работ составляется в единицах:



	Укажите неправильную позицию
Графики потребности, расстановки и загрузки основных строительных машин и механизмов определяют:
выбор транспортных схем поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования;

обоснование и разработку графиков потребности в транспортных средствах в технологической увязке со строительством объекта; 

расстановку работников и нормы их труда;

координацию с деятельностью перевалочных баз, железнодорожных станций, речных и морских портов, пристаней и воздушных портов.


	Графии потребности, расстановки и загрузки основных строительных машин и механизмов составляются на основе: 

количества и сроков использования технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов каждого этапа строительных и монтажных работ и своевременной сдачи объекта в эксплуатацию;

сроков использования технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов каждого этапа строительных и монтажных работ и своевременной сдачи объекта в эксплуатацию;

плана производства работ;
генплана строительства.



	Графики потребности, расстановки и загрузки основных строительных машин и механизмов основаны на:
технологических картах и схемах;
расчетах, приводимых в проекте производства работ и других расчетах, приводимых в проекте производства работ;
расчетах, приводимых в проекте производства работ;
сметных нормативах.


	Графики поступления строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов и оборудования отражают, в том числе:

перечень строительных машин, механизмов, транспортных и ремонтных средств по маркам и типам, которыми располагает подрядная организация, и ожидаемых в процессе строительства объекта; 

сроки поставки;

общие объемы работ для всех машин;

трудозатраты рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах.



	Отметьте правильные варианты.

Потребность в строительных материалах определяется на основании:

сводных данных по категориям строительных материалов;

источников покрытия потребности и сроков завоза материальных ресурсов, обеспечивающих непрерывность выполнения строительных и монтажных работ объекта; 

этапа работ;
единичных расценок



	Потребность в строительных материалах рассчитывается на основе:

норм расхода материалов на единичный объем работ, представленных в отраслевых сборниках элементных сметных норм;
норм расхода материалов на единичный объем работ, представленных в сборниках государственных элементных сметных норм;
норм расхода материалов на общий объем работ, представленных в сборниках государственных элементных сметных норм;
прямых затрат на производство единицы работ


	График расхода и поступления на строительство необходимых строительных конструкций, изделий и основных материалов составляется по формуле:


	График расхода и поступления на строительство необходимых строительных конструкций, изделий и основных материалов составляется на основе:



	График расхода и поступления на строительство необходимых строительных конструкций, изделий и основных материалов представляет собой:


	В оперативных планах производственно-технического обеспечения при сооружении объектов использования атомной энергии отражается:

продолжительность расхода соответствующих материалов, которая отмечается сплошной чертой, над которой проставляется расход (в день, неделю, месяц);

продолжительность завоза материалов, которая обозначается пунктирной линией, а количество записывается под ней;

потребность в материалах, полуфабрикатах и изделиях;

перечень поставщиков.



	За основу при составлении оперативных планов производственно-технического обеспечения принимают такие конечные показатели, как:

прибыль, рост производительности труда;
фонд оплаты труда;
прибыль, рост производительности труда, фонд оплаты труда;

объем инвестиций в основной капитал



	Исходные данные для планирования обеспечения строек материалами и изделиями в соответствии с графиками производства работ – это:



	Наиболее распространенный метод выбора поставщиков – это:



	Установите правильную последовательность алгоритма использования метода рейтинговых оценок:

Определение основных критериев выбора поставщика

Формирование системы баллов для оценки веса критериев 

Установление экспертным путем, работниками службы закупок или привлеченными экспертами их значимости

Разработка системы баллов для количественной оценки деятельности поставщика по каждому параметру



	При закупке товара в условиях недопустимости дефицита на первое место при выборе поставщика будет поставлен критерий: 

сроков поставки;

надежности поставки;

удаленности поставщика;

стоимости.



	Распределите шаги в логической последовательности

По результатам работы поставщиков производится их фактическая оценка (расстановка приоритетов), для чего: 

выбираются наиболее важные критерии оценки;

выбирается метод измерения деятельности поставщика;

определяется относительная важность каждого параметра и принимается методика оценки результатов.



	Материально-техническое снабжение – это: 

процесс планомерного и комплектного обеспечения строительства материалами, конструкциями, изделиями, строительными машинами и всем необходимым для нормальной работы строительных организаций и выполнения ими запланированных объёмов работ;

обеспечение строительства материальными ресурсами;

закупки и возобновление ресурсов;

закупки и контроль расходования ресурсов



	Материально-технические ресурсы строительства подразделяются на:

непроизводственные и производственные;

производственные, непроизводственные и природные;

природные и неприродные;

возобновляемые и производственные



	Цели материально-технического обеспечения строительных предприятий:

планирование потребности в ресурсах;

своевременное обеспечение строительного производства необходимыми видами ресурсов требуемого качества и количества;

улучшение использования ресурсов;

анализ организационно-технического уровня строительного производства и качества строительно-монтажных работ, услуг; 

модернизация материально-технического обеспечения.


	 Дайте определение производственно-технологической комплектации:

Комплекс мероприятий организационного, технического и технологического характера, определяющих цели строительного производства

Часть технологического комплекта, состоящая из сборных строительных конструкций, изделий и сопутствующих деталей, необходимых для сборки монтажного узла здания (сооружения)

Строгое соблюдение требований к технологии в процессе выполнения строительно-монтажных работ, установленных в проекте производства работ и технологических картах

Процесс комплектного обеспечения строящихся объектов сборными конструкциями, деталями, полуфабрикатами и материалами в строгой увязке с темпом и технологической последовательностью работ.



	Анализ организационно-технического уровня строительного производства и качества строительно-монтажных работ, услуг направлен на:

повышение эффективности строительства;

разработку предложений по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, работ, услуг;

повышение производительности труда;
уменьшение рисков, связанных с материально-техническим обеспечением процесса строительства.



	Укажите цель разработки технологической документации по комплектации:

определение состава, количества и последовательности формирования технологических комплектов

строгое соблюдение требований к технологии в процессе выполнения строительно-монтажных работ
создание зданий, строений и сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства)

обеспечение безопасности работника и окружающей среды в процессе строительного производства



	Выбор поставщиков рекомендуется осуществлять исходя из следующих требований (выбрать нужное): 

оптимальная удаленность;

стабильность поставок;

наличие у поставщиков лицензии и достаточного опыта работы в данной области; 

давние связи с поставщиком;

история успешных закупок у данного поставщика;

высокий организационно-технический уровень производства;

надежность и прибыльность работы, конкурентоспособность выпускаемых строительных материалов и др.; 

низкая цена.


	Служба производственно-технологической комплектации обеспечивает:

подбор изделий и конструкций строго в определенном количестве и номенклатуре, в заданные сроки по суточным и часовым графикам, согласованным со строительными организациями;

разработку предложений по изделиям и конструкциям;

комплектацию изделий и конструкций;

сборку и подгонку изделий и конструкций по типоразмерам.



	Служба инструментального хозяйства и технологической оснастки обеспечивает производство:

инструментом, приспособлениями, формами высокого качества при минимальных издержках на их производство;

технологической оснасткой;

формами;
средствами индивидуальной защиты.


	Служба ремонтно-механических производств обеспечивает:

рабочее состояние парка оборудования, машин путем их ремонта и модернизации;

модернизацию парка оборудования машин;

ремонт парка оборудования, машин;
производство погрузочно-разгрузочных работ.




11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена: 

-

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Задание 1

На основе предложенных данных определите перечень и сроки производственно-технического обеспечения участка строительства при сооружении ОИАЭ.

Критерии

-

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: экзаменационный класс;

реальное (модельное) рабочее место, оснащенное компьютерной техникой

максимальное время выполнения задания: 45 мин

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

-

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ Объекты использования атомной энергии ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Организация и правила проведения обследования строительных конструкций атомных станций СТО 95 105-2013 Москва 2013 Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» Протокол № 8 от 14 февраля 2013 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации СТО СРО-Г 60542954 00007 -2015 Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения Москва 2015 Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» Протокол № __ от 12 февраля 2015 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Организация культуры производства на строительных площадках ОИАЭ СТО СРО-С 60542960 00046 -2015 Москва 2015 СТО СРО-С 6054296 Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Протокол № 11 от 12 февраля 2015 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Подготовка технического задания и задания на проектирование ОИАЭ. Общие и технические требования. Согласование и утверждение СТО СРО-Г 60542954 00012 -2016 Москва 2016. Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» Протокол № 11 от 12 февраля 2016 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Требования к организации и выполнению работ по укрупнительной сборке и монтажу технологического оборудования и трубопроводов АЭС. Общие положения СТО СРО-С 60542960 00075-2017 Москва 2017. Утверждено решением общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Протокол № 13 от 10 февраля 2017 года
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